| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

survd
survd survd 디먼 목적 감시 디먼을 제어합니다. 구문
감시 매개변수를 제어하려는 경우
survd [ -d Delay ] [ -h ]
감시를 재설정하려는 경우
survd -r
설명
survd 명령은 사용자가 루트 권한으로 감사 디먼을 제어할 수 있게 해줍니다. 운영 시스템이 -d Delay 플래그를 사용하여 BUMP(bring-up 마이크로프로세서)에 전송하는 신호의 빈도를 선택할 수 있습니다. 주어진 지연 기간 내에 운영 시스템으로부터 신호를 수신하지 않을 경우 BUMP가 시스템을 재부트(하드웨어 또는 소프트웨어 재부트)하는 방법을 선택할 수도 있습니다. -h 플래그는 하드웨어 재부트가 필요함을 나타냅니다. 마지막으로 -r 플래그를 사용하여 감시를 끌 수 있습니다.
survd 디먼은 마이크로 채널 I/O로 멀티프로세서 시스템에 대해서만 작동합니다. IBM 시스템의 경우, 여기에는 IBM 7012 모델 G 시리즈, IBM 7013 모델 J 시리즈 및 IBM 7015 모델 R 시리즈가 포함됩니다.
주의: kill 명령을 사용하여 감시를 정지하지 마십시오. 그러면 BUMP가 디먼에서 신호를 더이상 수신하지 않기 때문에 시스템을 재부트하게 됩니다.
플래그
-d Delay 운영 시스템이 BUMP로 전송하는 신호 기간을 지정합니다. Delay 매개변수는 기간을 초로 표시합니다. Delay 매개변수의 최소 값은 10초입니다. 이 플래그를 지정하지 않으면 빈도는 60초가 됩니다.
-h BUMP가 정의된 지연 기간 내에 운영 시스템으로부터 어떤 신호도 받지 않은 경우 하드웨어 재부트를 실행합니다. 이 플래그를 지정하지 않으면 소프트웨어 재부트가 실행됩니다.
-r 감시를 끄고 감시 디먼을 종료시킵니다. 이 플래그는 -d 또는 -h 플래그와 함께 사용할 수 없으며 디먼이 수행 중이 아니면 아무 일도 일어나지 않습니다.
보안
액세스 제어: root 사용자만이 이 명령을 수행할 수 있습니다.
예제
신호 기간을 70초로 설정하려면 다음과 같이 입력하십시오.
survd -d 70
BUMP가 70초 이내에 신호를 수신하지 못하면 -h 플래그를 지정하지 않았기 때문에 소프트웨어 재부트를 실행하게 됩니다.
감시를 끄려면 다음과 같이 입력하십시오.
survd -r