| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

mkpath
mkpath mkpath 명령 목적 또 다른 경로를 다중 경로 I/O(MPIO) 수용 가능 장치에 추가합니다. 구문
mkpath -l Name [ -p Parent ] [ -w Connection ] [ -d [ -c ] ] [ -v Level ]
mkpath -h
설명
mkpath 명령은 사용자 조정된 경로(CuPath) 오브젝트 클래스에 지정된 장치에 대한 경로를 정의하거나, 구성설정하거나 정의 및 구성설정합니다(-l Name). 정의되거나 구성설정된 경로는 -p Parent 및 -w Connection 플래그로 표시됩니다. 지정된 장치와 상위를 둘다 사용자 조정된 경로(CuDv) 오브젝트 클래스에 이전에 정의되어 있어야 합니다.
-d 플래그를 지정한 경우, mkpath 명령은 -c 플래그 또한 지정되지 않았을 때(이 경우 경로가 또한 구성설정됨) Path_Defined로 설정된 Path_Status 설명자를 사용하여 CuPath 오브젝트 클래스에 경로 정의를 추가(정의)합니다. -d 플래그를 지정하지 않을 경우, mkpath 명령은 하나 이상의 경로를 구성설정합니다. 경로를 구성설정하려면 경로를 사전 정의해야 하고 장치와 상위 장치를 둘다 미리 구성설정해야 합니다.
복수의 경로를 구성설정할 때, 이 명령이 일부 경로는 구성설정할 수 있고 다른 경로는 구성설정할 수 없을 수도 있습니다. 이러한 상황이 발생하면, 명령은 상황이 발생하였음을 표시하기만 합니다. 구성설정된 경로를 판별하려면, lspath 명령을 실행해야 합니다.
주의: 구성설정 데이터베이스를 보호하기 위해 mkpath 명령을 인터럽트할 수 없습니다. 이 명령의 실행이 완료하기 전에 정지하면 데이터베이스를 손상시킬 수 있습니다.
플래그
-c 정의 중인 경로를 또한 구성설정해야 함을 표시합니다. 이 플래그는 -d 플래그와 함께 사용할 때에만 유효합니다.
-d 경로 정의를 CuPath 오브젝트 클래스에 추가하여 장치에 대한 새로운 경로를 정의합니다. -c 플래그를 또한 지정하지 않을 경우 새로운 경로가 구성설정되지 않습니다.
-h 명령 사용법 메세지를 표시합니다.
-lName 경로를 추가 중인 장치의 LU 이름을 지정합니다. 추가할 장치는 -p 및 -w 플래그를 통해 규정됩니다.
-p Parent 추가할 경로에 대한 상위 장치의 LU 이름을 표시합니다. 이 플래그는 -d 플래그를 지정할 경우 필수입니다.
-v Level 표시된 Level의 상세한 출력을 원한다는 것을 표시합니다. 이 플래그에 허용되는 유일한 값은 debug입니다. 명령 문제점을 진단하기 위한 정보를 제공합니다.
-w Connection 추가할 경로와 연관된 연결 정보를 표시합니다. 이 플래그는 -d 플래그를 지정할 경우 필수입니다.
예제
SCSI ID 5 및 LUN 0(또는 connection 5,0)에서 scsi0 및 hdisk1 장치 사이에 이미 정의된 경로를 구성설정하려면, 다음을 입력하십시오.
mkpath -l hdisk1 -p scsi0 -w 5,0
시스템은 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
hdisk1 path from parent scsi0 connection 5,0 available
CuPath 오브젝트 클래스에만 SCSI ID 5 및 LUN 0에서 scsi0 및 hdisk1 디스크 장치 사이 경로 정의를 추가하려면, 다음을 입력하십시오.
mkpath -d -l hdisk1 -p scsi0 -w 5,0
시스템은 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
hdisk1 path from parent scsi0 connection 5,0 defined
파일
/usr/sbin/mkpath mkpath 명령이 들어 있습니다.
관련 정보
lspath 명령