| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

ripquery
ripquery ripquery 명령 목적 RIP 게이트웨이를 조회합니다. 구문
ripquery [ -1 ] [ -2 ] [ -[a5] authkey ] [ -n ] [ -N dest[/mask] [ -p ] [ -r ] [ -v ] [ -w time ] gateway...
설명
ripquery 명령은 RIP REQUEST 또는 POLL 명령을 전송하여 RIP gateway에 의해서 알려진 모든 라우트를 요청하는 데 사용됩니다. 리턴된 라우팅 패킷의 라우팅 정보는 숫자 및 기호로 표시됩니다. ripquery 명령은 네트워크 관리용이 아닌 gateway 디버깅용의 도구로 사용되기 위한 명령입니다. SNMP는 네트워크 관리용으로 선호되는 프로토콜입니다.
파일
-1 버전 1 패킷으로 조회를 전송합니다.
-2 버전 2 패킷으로 조회를 전송합니다(디폴트).
-[a5] authkey 조회에 사용할 인증 암호를 지정합니다. -a가 지정되면 SIMPLE의 인증 유형이 사용되고, -5가 지정되면 인증 유형 MD5가 사용됩니다. 그 이외의 경우 디폴트는 인증 유형 NONE입니다. 수신 패킷의 인증 필드는 유효되지 않고 표시됩니다.
-n 상징적 이름을 판별하기 위해 응답하는 호스트의 주소를 조사하지 못하게 합니다.
-N dest[/mask] Specifies that the query should be for the specified dest/mask instead of complete routing table. 선택적 마스크의 스펙은 버전 2 조회를 내포합니다. 특정 대상에 관한 최대 23개의 요청이 하나의 패킷에 포함될 수 있습니다.
-p 라우팅 테이블의 정보를 요청하기 위해 RIP POLL 명령을 사용합니다. 이 값이 디폴트입니다. RIP POLL 명령에 응답이 없으면, RIP REQUEST 명령이 시도됩니다. gated는 RIP을 통해 습득된 모든 라우트를 이용해서 POLL 명령에 응답합니다.
-r gateway 라우팅 테이블의 정보를 요청하기 위해 RIP REQUEST 명령을 사용합니다. RIP POLL 명령과는 달리 모든 gateway는 RIP REQUEST를 지원해야 합니다. RIP REQUEST 명령에 응답이 없으면, RIP POLL 명령이 시도됩니다. gated는 지정된 인터페이스를 통해 발표한 모든 라우트를 이용해서 REQUEST 명령에 응답합니다.
-v ripquery에 관한 버전 정보는 gateway 조회 전에 표시됩니다.
-w time gateway의 초기 응답을 기다리는 초단위의 시간을 지정합니다. 디폴트 값은 5초입니다.
관련 정보
gated 디먼