| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

lslv
lslv lslv 명령 목적 논리적 볼륨에 대한 정보를 표시합니다. 구문
논리적 볼륨 정보를 표시하는 방법
lslv [ -L ] [ -l| -m ] [ -nPhysicalVolume ] LogicalVolume
논리적 볼륨 할당 맵을 표시하는 방법
lslv [ -L ] [ -nPhysicalVolume ] -pPhysicalVolume [ LogicalVolume ]
설명
lslv 명령은 LogicalVolume의 특성 및 상태를 표시하거나 PhysicalVolume상의 물리적 파티션에 대한 논리적 볼륨(LV) 할당 맵을 나열합니다. 논리적 볼륨(LV)은 이름 또는 식별자일 수 있습니다.
주: lslv 명령이 장치 구성설정 데이터베이스에서 필드에 대한 정보를 찾을 수 없는 경우 물음표(?)를 값 필드에 삽입합니다. 예를 들어, LABEL 필드에 대한 정보가 없으면 다음가 같이 표시됩니다.
LABEL: ?
명령은 논리적 볼륨(LV) 식별자가 주어지면, 설명 영역에서 가능한 많은 정보를 확보하려고 시도합니다.
웹 기반 시스템 관리자(wsm)의 볼륨 응용프로그램을 사용하여 볼륨 특성을 변경할 수 있습니다. SMIT(시스템 관리 인터페이스 툴) smit lslv 단축 경로를 사용하여 이 명령을 수행할 수도 있습니다.
플래그
-L 볼륨 그룹에서 잠금을 확보하기 위한 대기를 지정하지 않습니다.
주: 볼륨 그룹이 변경되고 있을 때 -L 플래그를 사용하면 신뢰할 수 없는 데이터를 제공합니다.
-l 논리적 볼륨(LV)에서 각 물리적 볼륨(PV)에 대한 다음 필드를 나열합니다.
PV
물리적 볼륨(PV) 이름
Copies
다음과 같은 세 가지 필드가 있습니다.
물리적 볼륨(PV)에 적어도 하나의 물리적 파티션(사본 없음)을 포함하는 논리적 파티션(LP)의 수
물리적 볼륨(PV)에 적어도 두 개의 물리적 파티션(사본 없음)을 포함하는 논리적 파티션(LP)의 수
물리적 볼륨(PV)에 적어도 세 개의 물리적 파티션(사본 없음)을 포함하는 논리적 파티션(LP)의 수
In band
논리적 볼륨(LV)에 속하고 내부 물리적 할당 방침이 지정하는 물리적 볼륨(PV) 지역 내에 할당되는 물리적 볼륨(PV)상의 물리적 파티션에 대한 백분율
Distribution
물리적 볼륨(PV)의 외부 가장자리, 외부 중앙, 중앙, 내부 중앙, 중앙 가장자리와 같은 물리적 볼륨(PV)의 각 구역 내에 할당된 물리적 파티션의 수
-m 각 논리적 파티션(LP)에 대한 다음 필드를 나열합니다.
LPs
논리적 파티션(LP) 번호.
PV1
논리적 파티션(LP)의 최초 물리적 파티션이 위치한 물리적 볼륨(PV) 이름
PP1
논리적 파티션(LP)에 할당된 최초 물리적 파티션 번호
PV2
논리적 파티션(LP)의 두 번째 물리적 파티션이 위치한 물리적 볼륨(PV) 이름
PP2
논리적 파티션(LP)에 할당된 두 번째 물리적 파티선 번호
PV3
논리적 파티션(LP)의 세 번째 물리적 파티션이 위치한 물리적 볼륨(PV) 이름
PP3
논리적 파티션(LP)에 할당된 세 번째 물리적 파티션 번호
-n PhysicalVolume PhysicalVolume 변수의 특정 설명자 영역 정보에 액세스합니다. -n 플래그로 액세스된 정보는 논리적 볼륨에 유효하지 않기 때문에 현재 사용될 수 있는 정보는 없을 것입니다. -n 플래그를 사용하지 않으면, 유효한 정보가 있는 물리적 볼륨(PV)으로부터 서술어 영역을 액세스하고 이에 따라 표시된 정보가 사용됩니다. 이 플래그를 사용할 때 볼륨 그룹이 활성 중일 필요는 없습니다.
-p PhysicalVolume PhysicalVolume 변수에 대한 논리적 볼륨 할당 맵을 표시합니다. LogicalVolume 매개변수를 사용하면, 논리적 볼륨(LV)에 할당된 파티션이 논리적 파티션(LP) 번호로 나열됩니다. 그렇지 않으면, 파티션의 상태가 다음 중 하나와 같이 나열됩니다.
used
파티션이 다른 논리적 볼륨(LV)에 할당되었음을 나타냅니다.
free
지정된 파티션이 시스템에서 사용되고 있지 않음을 나타냅니다.
stale
지정된 파티션이 더 이상 다른 파티션과 일치하지 않음을 나타냅니다. 파티션이 실효(stale)되면 컴퓨터는 물음표와 함께 논리적 파티션(LP) 번호를 나열합니다.
플래그를 지정하지 않으면, 다음 상태가 표시됩니다.
Logical volume 논리적 볼륨(LV) 이름. 논리적 볼륨(LV) 이름은 시스템 전체에 걸쳐 고유해야 하며, 1자에서 15자까지의 범위를 정할 수 있습니다.
Volume group 볼륨 그룹 이름. 볼륨 그룹 이름은 시스템 전체에서 고유해야 하며, 1문자에서 15문자까지 범위를 정할 수 있습니다.
Logical volume identifier 논리적 볼륨(LV) 식별자
Permission 액세스 권한: read-only 또는 read-write
Volume group state 볼륨 그룹의 상태. 볼륨 그룹이 varyonvg 명령으로 활성화되면, 상태는 active/complete(모든 물리적 볼륨(PV)이 활동중) 또는 active/partial(모든 물리적 볼륨(PV) 비활동)입니다볼륨 그룹이 varyonvg 명령으로 활성화되지 않으면, 상태는 inactive입니다.
Logical volume state 논리적 볼륨(LV)의 상태. Opened/stale 상태는 논리적 볼륨(LV)이 열려 있지만, 사용하지 않는 물리적 파티션을 포함하고 있음을 나타냅니다. Opened/syncd는 논리적 볼륨(LV)이 열리고 동기화됨을 나타냅니다. Closed는 논리적 볼륨(LV)이 열리지 않음을 나타냅니다.
Type 논리적 볼륨(LV) 유형
Write verify On 또는 Off의 기록 검증 상태
Mirror write consistency Yes 또는 No의 미러 기록 지속 상태
Max LPs 논리적 볼륨(LV)이 보유할 수 있는 논리적 파티션(LP)의 최대수
PP size 각 물리적 파티션의 크기
Copies 할당될 때 각 논리적 파티션(LP)에 대해 작성된 물리적 파티션의 수
Schedule policy 순차 또는 병렬 스케줄 정책
LPs 현재 논리적 볼륨(LV)의 논리적 파티션(LP)의 수
PPs 현재 논리적 볼륨(LV)의 물리적 파티션의 수
Stale partitions 현재 존재하지 않는 논리적 볼륨(LV) 내의 물리적 파티션의 수
Bad blocks 사용 불가능 블록 재배치 정책
Inter-policy 물리적 할당간 정책
Strictness 할당의 현재 상태, 엄격, 비엄격 또는 너무 엄격. 논리적 파티션(LP)에 대한 사본이 동일한 물리적 볼륨(PV)에 할당되지 않는 엄격한 할당 상태. 할당이 엄격한 기준을 수행하지 않으면, 비엄격으로 지칭합니다. 두 물리적 파티션 중 적어도 하나의 어커런스가 같은 논리적 파티션(LP)에 속하는 비엄격 할당 상태 너무 엄격한 할당은 하나의 미러 복사 파티션이 다른 미러 복사와 같은 디스크에 있지 않음을 설명합니다.
Intra-policy 물리적 할당 내 정책
Upper bound 논리적 볼륨이 너무 엄격이면, 상위 바운드는 미러 복사의 디스크의 최대수입니다.
Relocatable 파티션 할당의 재구성이 발생하면 파티션이 재배치될 수 있는지를 나타냅니다.
Mount point 적용 가능한 경우, 논리적 볼륨(LV)에 대한 파일시스템 마운트 위치
Label 논리적 볼륨(LV)에 대한 레이블 필드를 지정합니다.
PV distribution 볼륨 그룹 내에서 논리적 볼륨(LV)의 분산. 사용된 물리적 볼륨(PV), 각 물리적 볼륨(PV)상의 논리적 파티션(LP)의 수 및 각 물리적 볼륨(PV)상의 물리적 파티션의 수를 나타냅니다.
striping width 가로로 스트라이프된 물리적 볼륨의 수
strip size 스트라이프당 바이트 수
예제
논리적 볼륨 lv03에 대한 정보를 표시하려면, 다음을 입력하십시오.
lslv lv03
논리적 볼륨 lv03에 대한 정보, 논리적 파티션 및 물리적 파티션, 볼륨이 속하는 볼륨 그룹이 표시됩니다.
hdisk2에 대한 논리적 볼륨 할당 맵을 표시하려면 다음을 입력하십시오.
lslv -p hdisk2
hdisk2에 대한 할당 맵과 각 파티션의 상태가 표시됩니다. LogicalVolume 매개변수가 포함되지 않기 때문에, 맵은 특정 논리적 볼륨(LV)에 고유한 논리적 파티션(LP) 번호를 포함하지 않습니다.
물리적 볼륨에 의해 논리적 볼륨 lv03에 대한 정보를 표시하려면, 다음을 입력하십시오.
lslv -l lv03
lv03의 특성과 상태가 표시되고 물리적 볼륨으로 정렬되어 출력됩니다.
hdisk2의 설명자 영역에서 수집된 물리적 볼륨 hdisk3에 대한 정보를 표시하려면 다음을 입력하십시오.
lslv -n hdisk2 -p hdisk3 lv02
hdisk2에 설명자 영역을 사용하는 할당 맵이 표시됩니다. LogicalVolume 매개변수가 포함되기 때문에, 논리적 볼륨(LV)에 할당된 각 논리적 파티션(LP)의 수가 맵상에 표시됩니다.
식별자를 사용하여 고유의 논리적 볼륨에 대한 정보를 표시하려면, 다음을 입력하십시오.
lslv 00000256a81634bc.2
이 논리적 볼륨의 모든 사용 가능 특성 및 상태가 표시됩니다.
파일
/usr/sbin lslv 명령이 들어 있습니다.
관련 정보
chlv 명령, lspv 명령, lsvg 명령, mklv 명령, reorgvg 명령 및 varyonvg 명령