| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

lsparent
lsparent lsparent 명령 목적 지정된 연결 유형 또는 장치를 승인하는 가능한 상위 장치를 표시합니다. 구문
lsparent { -C | -P } { -k ChildConnectionKey | -l ChildName } [ -f File ] [-F Format] [ -h ] [-H]
설명
lsparent 명령은 -l ChildName 플래그가 지정한 제공된 장치를 하위 장치로 승인하거나, -k ChildConnectionKey 플래그가 지정한 하위 장치 연결의 제공된 유형을 승인할 수 있는 장치 구성 데이터베이스로부터 장치를 나열합니다.
두 가지 방법 중 하나의 디폴트 출력을 표시할 수 있습니다. 사용자 조정된 장치 오브젝트 클래스로부터 장치에 대한 디폴트 출력 정보, 즉 이름, 상태, 위치 및 설명 등을 -C 플래그를 사용하여 표시하거나, 사전 정의된 장치 오브젝트 클래스로부터 장치에 대한 디폴트 출력 정보, 즉 클래스, 유형, 서브클래스 및 설명을 -P 플래그를 사용하여 출력할 수 있습니다. 이 두 가지 디폴트 출력을 겹쳐쓰려면, -F Format 플래그를 사용하여 출력을 사용자 형식 문자열에서 지정한 대로 출력을 표시할 수 있습니다. Format 매개변수는 영숫자가 아닌 문자로 구분되고, 종료 가능한 열 이름의 인용된 리스트입니다.
플래그를 명령행에 제공하거나 지정된 File 매개변수로부터 제공할 수 있습니다.
플래그
-C 사용자 조정된 장치 오브젝트 클래스 내의 장치에 관한 정보를 나열합니다. 표시된 정보는 사용자 조정된 장치 오브젝트 클래스 및 사전 정의된 장치 오브젝트 클래스로부터 얻을 수 있습니다. 이 플래그는 -P 플래그와 함께 사용할 수 없습니다.
-f File File 변수에서 필요한 플래그를 읽습니다.
-F Format 사용자 지정 형식으로 출력을 표시하는데, 여기서 Format 변수는 영숫자가 아닌 문자에 의해 구분되고 종료 가능한, 사전 정의된 장치 오브젝트 클래스 또는 사용자 조정된 장치 오브젝트 클래스로부터 열 이름의 인용된 리스트입니다. lsparent 명령은 분리자로 공백 문자를 사용하여 할당된 열에 출력을 표시합니다. 두 오브젝트 클래스 내의 열 이름 외에도, 특수 이름인 description도 장치의 텍스트 설명 표시에 사용될 수 있습니다.
-H 열 출력 위에 헤더를 표시합니다.
-h 명령 사용법 메세지를 표시합니다.
-k ChildConnectionKey 하위 장치의 장치 서브클래스 이름을 식별하는 연결 키를 지정합니다. 이 플래그를 -l 플래그와 함께 사용할 수 없습니다.
-l ChildName 가능한 하위 장치의 논리적 이름을 지정합니다. 이 플래그를 -k 플래그와 함께 사용할 수 없습니다.
-P 사전 정의된 장치 오브젝트 클래스 내의 장치에 관한 정보를 나열합니다. 표시된 정보는 사용자 조정된 장치 오브젝트 클래스 및 사전 정의된 장치 오브젝트 클래스로부터 얻을 수 있습니다. 이 플래그를 -C 플래그와 함께 사용할 수 없습니다.
예제
RS-232 장치를 승인하는 사용자 조정된 장치 오브젝트 클래스에 가능한 상위 장치를 나열하려면, 다음을 입력하십시오.
lsparent -C -k rs232
시스템은 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
sa0 Available 00-03 8-Port Asynchronous Adapter EIA-232
sa1 Available 00-00-S1 Standard I/O Serial Port 1
sa2 Available 00-00-S2 Standard I/O Serial Port 2
RS-232 장치를 승인하는 사전 정의된 장치 오브젝트 클래스에 가능한 유형의 상위 장치를 나열하려면, 다음을 입력하십시오.
lsparent -P -k rs232
시스템은 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
adapter 8p232 mca 8-Port Asynchronous Adapter EIA-232
adapter 16p232 mca 16-Port Asynchronous Adapter EIA-232
adapter s1a sio Standard I/O Serial Port 1
adapter s2a sio Standard I/O Serial Port 2
adapter 64p232 mca 64-Port Asynchronous Controller
테이프 장치 rmt0를 하위 장치로 승인하는 사용자 조정된 장치 오브젝트 클래스에 가능한 상위 장치를 나열하려면, 다음을 입력하십시오.
lsparent -C -l rmt0
시스템은 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
scsi0 Available 00-07 SCSI I/O Controller
scsi1 Available 00-08 SCSI I/O Controller
테이프 장치 rmt0를 하위 장치로 승인하는 사전 정의된 장치 오브젝트 클래스에 가능한 유형의 상위 장치를 나열하려면, 다음을 입력하십시오.
lsparent -P -l rmt0
시스템은 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
adapter hscsi mca SCSI I/O Controller
파일
/usr/sbin/lsparent lsparent 명령이 들어 있습니다.
관련 정보
chdev 명령, lsattr 명령, lsconn 명령, lsdev 명령, mkdev 명령 및 rmdev 명령