| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

mon-cxma
mon-cxma mon-cxma 명령 목적 128포트 비동기 서브시스템 및 접속된 장치의 상태를 모니터합니다. 구문
모든 128포트 어댑터를 표시하는 방법
mon-cxma
구문이나 슬롯 및 버스 정보를 표시하는 방법
mon-cxma{ -h| -x}
특정 슬롯 및 버스 정보를 표시하는 방법
mon-cxma { [ -l [ LogFile ] [ -f [ DeviceFile ] ] [ -s [ SlotNumber ] ] [ -b [ BusNumber ] ] }
설명
mon-cxma 명령은 IBM 128포트 비동기 어댑터에 접속된 직렬 장치와 원격 비동기 노드(RAN)의 상태를 모니터하는 방법을 제공하는 소프트웨어 도구입니다. 이 명령을 사용하여 서브시스템 문제점을 판별할 수 있고, 모뎀을 통해 국지 또는 원격으로 액세스할 수 있습니다. 모뎀 액세스에 있어서의 유일한 제한사항은 이 모뎀이 모니터 중인 128 포트 어댑터에 물리적으로 접속할 수 없다는 것입니다.
사용자가 명령행에서 mon-cxma 명령을 입력하면, 시스템에서 사용 가능한 모든 128포트 어댑터를 자동으로 발견하고 표시합니다. 시스템 내에서 버스와 슬롯의 위치가 각각의 어댑터에 대해 표시되고, 사용자는 모니터할 어댑터를 선택할 수 있습니다.
웹 기반 시스템 관리자(wsm)에서 소프트웨어 응용프로그램을 사용하여 이 명령을 수행할 수 있습니다. SMIT(시스템 관리 도구 프로그램) smit 128psync 단축 경로를 사용하여 "128포트 비동기 어댑터"로 직접 진행할 이 명령을 수행할 수도 있습니다. SMIT에서 수행할 경우, mon-cxma 명령은 시스템에서 사용 가능한 모든 128포트 어댑터를 자동으로 표시합니다. 자세한 내용은 AIX 5L Version 5.1 Asynchronous Communications Guide의 "SMIT(시스템 관리 도구 프로그램)에서 모니터 수행"을 참조하십시오.
플래그
-b [ BusNumber ] 장치의 버스 번호를 지정합니다. BusNumber에 유효한 값은 0에서 (n-1)까지이며, 여기서 n은 시스템에 있는 버스의 개수입니다.
-f [ DeviceFile ] 장치 특수 파일을 지정합니다. 선택할 필요 없이 특정 장치 드라이버를 보려면 이 파일을 사용하십시오. 디폴트 장치 특수 파일은 /dev/cxma0입니다.
-h 구문 정보를 표시합니다.
-l [ LogFile ] (소문자 L) 로그로 사용할 파일을 지정합니다. IMAGE 키를 누를 때, 화면에 표시된 정보를 저장하려면 이 파일을 사용하십시오. 디폴트 로그 파일은 /tmp/mon-cxma.log입니다.
-s [ SlotNumber ] 장치의 슬롯 번호를 지정합니다. SlotNumber에 유효한 값은 0에서 (n-1)까지이며, 여기서 n은 시스템에 있는 슬롯의 개수입니다.
-x 모든 슬롯과 버스의 POS(프로그램 가능 선택 옵션) 레지스터 값을 표시합니다.
주: -x 및 -h는 그 밖의 옵션을 무시합니다.
보안
액세스 제어: 이 명령을 실행하려면 루트 권한이 필요합니다.
감사(audit) 이벤트: 해당 없음
예제
SMITfastpath를 사용하여 mon-cxma 명령을 수행하려면, 다음을 입력하십시오.
smit 128psync
모든 128 포트 어댑터를 표시하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
/usr/lbin/tty/mon-cxma
파일
/usr/lbin/tty/mon-cxma mon-cxma 명령이 들어 있습니다.
/tmp/mon-cxma.log 로그 파일이 들어 있습니다.