| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

fddistat
fddistat fddistat 명령 목적 FDDI 장치 드라이버 및 장치 통계를 표시합니다. 구문
fddistat [ -r -t ] Device_Name
설명
fddistat 명령은 지정된 FDDI 장치 드라이버가 수집한 통계를 표시합니다. 플래그를 지정하지 않으면, 장치 드라이버 통계만이 표시됩니다. 이 명령은 netstat 명령이 -v 플래그와 함께 수행될 때도 호출됩니다. netstat 명령은 어떠한 fddistat 명령 플래그도 발행하지 않습니다.
유효하지 않은 Device_Name을 지정할 경우, fddistat 명령이 장치에 연결할 수 없었다는 오류 메세지가 작성됩니다.
플래그
-r 모든 통계를 다시 초기 값으로 재설정합니다. 이 플래그는 특권 사용자만 실행할 수 있습니다.
-t 일부 장치 드라이버에서 디버그 추적을 토글합니다.
매개변수
Device_Name fddi0와 같은 FDDI 장치의 이름입니다.
통계 필드
주: 일부 어댑터는 고유 통계를 지원하지 않을 수 있습니다. 지원되지 않는 통계 필드의 값은 항상 0입니다.
fddistat 명령 출력에 표시되는 통계 필드 및 그 설명은 다음과 같습니다.
제목 필드
경과 시간 통계를 최종으로 재설정한 이후 경과한 실시간을 표시합니다. 하드웨어 오류가 발견되었을 경우, 오류 회복 동안 통계의 일부분을 장치 드라이버에서 재설정할 수 있으므로, 이러한 상황이 발생할 경우, 통계 사이의 시간 차이를 반영하기 위해 출력 중간에 또 하나의 경과 시간을 표시할 수 있습니다.
전송 통계 필드
패킷 장치가 성공적으로 전송한 패킷의 수.
바이트 장치가 성공적으로 전송한 바이트의 수.
인터럽트 어댑터로부터 드라이버가 수신한 전송 인터럽트의 횟수.
전송 오류 이 장치에서 발생한 출력 오류의 수. 이것은 하드웨어/네트워크 오류로 인해 실패한 전송의 계수기입니다.
삭제된 패킷 (어떤 이유에서든) 장치에 제공되지 않은 것으로 전송을 위해 장치 드라이버가 승인한 패킷의 수.
S/W 전송 대기행렬에서의 최대 패킷 수 소프트웨어 전송 대기행렬에 넣어졌던 출력 패킷의 최대 수.
S/W 전송 대기행렬 오버플로우 소프트웨어 전송 대기행렬에서 오버플로우된 출력 패킷의 수.
현재의 S/W와 H/W 전송 대기행렬 길이 소프트웨어 전송 대기행렬 또는 하드웨어 전송 대기행렬에서의 지연중인 출력 패킷의 수.
브로드캐스트 패킷 오류 없이 전송된 브로드캐스트 패킷의 수.
멀티캐스트 패킷 오류 없이 전송된 멀티캐스트 패킷의 수.
수신 통계 필드
패킷 장치가 성공적으로 수신한 패킷의 수.
바이트 장치가 성공적으로 수신한 바이트의 수.
인터럽트 어댑터로부터 드라이버가 수신한 수신 인터럽트의 횟수.
수신 오류 이 장치에서 발생한 입력 오류의 수. 이것은 하드웨어/네트워크 오류로 인해 실패한 수신의 계수기입니다.
삭제된 패킷 (어떤 이유에서든) 네트워크 demuxer에 제공되지 않은 것으로 이 장치에서 장치 드라이버가 수신한 패킷의 수.
잘못된 패킷 장치 드라이버가 수신한(즉, 보관한) 잘못된 패킷의 수.
브로드캐스트 패킷 오류 없이 수신된 브로드캐스트 패킷의 수.
멀티캐스트 패킷 오류 없이 수신된 멀티캐스트 패킷의 수.
일반 통계 필드
mbuf 없음 오류 mbuf를 장치 드라이버에 사용할 수 없는 횟수. 이것은 일반적으로 드라이버가 내향 패킷을 처리하기 위해 mbuf 버퍼를 확보해야 할 경우에 수신 조작 동안 발생합니다. 요청된 크기에 대한 mbuf 풀이 비어 있는 경우, 패킷이 삭제됩니다. netstat -m 명령을 사용하여 이를 확인할 수 있습니다.
SMT 오류 단어 어댑터의 SMT 오류 상태.
SMT 이벤트 단어 어댑터의 SMT 이벤트 상태.
연결 정책 위반 링에 대한 어댑터의 연결 상태.
포트 이벤트 어댑터의 포트 상태.
설정 계수 현재의 설정 계수 값.
어댑터 검사 코드 어댑터의 가장 최근의 어댑터 검사 상태.
제거된 프레임 사용 가능한 설명자 부족으로 인해 어댑터가 삭제한 수신 프레임.
ECM 상태 기계 엔티티 조정 관리 상태 기계.
PCM 상태 기계: 포트 A 1차 어댑터 상태 기계를 위한 물리적 연결 관리
PCM 상태 기계: 포트 B 2차 어댑터 상태 기계를 위한 물리적 연결 관리
CFM 상태 기계: 포트 A 1차 어댑터 상태 기계를 위한 구성설정 관리
CFM 상태 기계: 포트 B 2차 어댑터 상태 기계를 위한 구성설정 관리
CF 상태 기계 전체 구성설정 상태 기계.
MAC CFM 상태 기계 MAC 상태 기계를 위한 구성설정 관리.
RMT 상태 기계 링 관리 상태 기계.
드라이버 플래그 현재 켜져 있는 장치 드라이버 내부 상태 플래그.
예제
fddi0에 대한 장치 드라이버 통계를 표시하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
fddistat fddi0
이로써 다음의 출력이 작성됩니다.
-------------------------------------------------------------
FDDI STATISTICS (fddi0) :
Elapsed Time: 0 days 0 hours 1 minutes 3 seconds
Transmit Statistics: Receive Statistics:
-------------------- -------------------
Packets: 100 Packets: 100
Bytes: 113800 Bytes: 104700
Interrupts: 100 Interrupts: 100
Transmit Errors: 0 Receive Errors: 0
Packets Dropped: 0 Packets Dropped: 0
Max Packets on S/W Transmit Queue: 0 Bad Packets: 0
S/W Transmit Queue Overflow: 0
Current S/W+H/W Transmit Queue Length: 0
Broadcast Packets: 0 Broadcast Packets: 0
Multicast Packets: 0 Multicast Packets: 0
General Statistics:
-------------------
No mbuf Errors: 0
SMT Error Word: 00040080 SMT Event Word: 000004a0
Connection Policy Violation: 0000 Port Event: 0000
Set Count Hi: 0000 Set Count Lo: 0003
Adapter Check Code: 0000 Purged Frames: 0
ECM State Machine: IN
PCM State Machine Port A: CONNECT
PCM State Machine Port B: ACTIVE
CFM State Machine Port A: ISOLATED
CFM State Machine Port B: CONCATENATED
CF State Machine: C_WRAP_B
MAC CFM State Machine: PRIMARY
RMT State Machine: RING_OP
Driver Flag: Up Broadcast Running
Simplex DualAttachStation
관련 정보
atmstat 명령, entstat 명령, netstat 명령, tokstat 명령.