| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

lspv
lspv lspv 명령 목적 볼륨 그룹내의 물리적 볼륨(PV)에 관한 정보를 표시합니다. 구문
lspv
또는
lspv [ -L ] [ -l | -p | -M ] [ -n DescriptorPhysicalVolume] [ -vVolumeGroupID] PhysicalVolume
설명
lspv 명령은 고유의 물리적 볼륨(PV) 이름이 지정되면 물리적 볼륨(PV)에 대한 정보를 표시합니다. 플래그를 lspv 명령에 추가하지 않으면, 디폴트는 물리적 디스크 이름, 물리적 볼륨 식별자(PVID) 및 볼륨이 속하는 볼륨 그룹(있다면)과 함께 시스템의 알려진 모든 물리적 볼륨(PV)을 인쇄하는 것입니다.
주: lspv 명령이 장치 구성설정 데이터베이스에서 필드에 대해 정보를 찾을 수 없는 경우, 물음표(?)를 값 필드에 삽입합니다. 예를 들어, PP RANGE 필드에 대한 정보가 없으면, 다음과 같이 표시됩니다.
PP RANGE: ?
lspv 명령은 논리적 볼륨(LV) 식별자가 주어지면, 설명 영역에서 가능한 많은 정보를 얻으려고 합니다.
PhysicalVolume 매개변수가 사용될 때, 지정된 물리적 볼륨(PV)의 다음 특성이 표시됩니다.
Physical volume 물리적 볼륨(PV) 이름
Volume group 볼륨 그룹 이름. 볼륨 그룹 이름은 유일하고 범 조직적인 이름이어야 하며, 길이는 1문자에서 15문자까지 될 수 있습니다.
PV Identifier 물리적 디스크용 물리적 볼륨(PV) 식별자
VG Identifier 물리적 디스크가 하나의 멤버인 볼륨 그룹 식별자
PVstate 물리적 볼륨(PV)의 상태 물리적 볼륨이 들어 있는 볼륨 그룹이 varyonvg 명령으로 연결 변환된 경우, 상태는 active, missing, 또는 removed입니다. 물리적 볼륨(PV)이 varyoffvg 명령으로 연결 변환이 되면 상태는 varied off입니다.
Allocatable 물리적 볼륨(PV)에 대한 할당 사용권한
Logical volumes 물리적 볼륨(PV)을 사용하는 논리적 볼륨(LV)의 수
Stale PPs 현재가 아닌 물리적 볼륨(PV)의 물리적 파티션의 수
VG descriptors 물리적 볼륨(PV)의 볼륨 그룹 설명자의 수
PP size 볼륨의 물리적 파티션의 크기
Total PPs 물리적 볼륨(PV)상의 물리적 파티션의 총 수
Free PPs 물리적 볼륨(PV)상 물리적 파티션의 수
Used PPs 물리적 볼륨(PV)의 사용된 물리적 파티션의 수
Free distribution 각각의 물리적 볼륨 내 섹션에서 사용 가능한 파티션의 수
Used distribution 각각의 물리적 볼륨 내 섹션에서 사용된 파티션의 수
웹 기반 시스템 관리자(wsm)의 볼륨 응용프로그램을 사용하여 볼륨 특성을 변경할 수 있습니다. SMIT(시스템 관리 인터페이스 툴) smit lspv 단축 경로를 사용하여 이 명령을 수행할 수도 있습니다.
플래그
-L 볼륨 그룹에서 잠금을 확보하기 위한 대기를 지정하지 않습니다.
주: 볼륨 그룹이 변경되고 있을때, -L 플래그를 사용하면 신뢰할 수 없는 데이터를 제공합니다.
-l 물리적 볼륨(PV)에서 각 논리적 볼륨(LV)에 대한 다음 필드를 나열합니다.
LVname
물리적 파티션이 할당된 논리적 볼륨(LV)의 이름
LPs
이 물리적 볼륨(PV)에 포함되는 논리적 볼륨(LV)의 논리적 파티션(LP)의 수
PPs
이 물리적 볼륨(PV)에 포함되는 논리적 볼륨(LV)의 물리적 파티션의 수
Distribution
논리적 볼륨(LV)에 속하며, 다음의 각각의 물리적 볼륨(PV) 섹션에 할당된 물리적 파티션의 수. 물리적 볼륨(PV)에 대한 외부 가장자리, 외부 중앙, 중앙, 내부 중앙 및 내부 가장자리
Mount Point
응용가능하다면, 논리적 볼륨(LV)에 대한 파일시스템 마운트 지점
-M 물리적 볼륨(PV)에서 각 논리적 볼륨(LV)에 대한 다음 필드를 나열합니다.
PVname:PPnum [LVname: LPnum [:Copynum] [PPstate]]
필드 설명:
PVname
시스템이 지정한 물리적 볼륨 이름
PPnum
물리적 파티션 번호
LVname
물리적 파티션이 할당된 논리적 볼륨(LV)의 이름 논리적 볼륨(LV) 이름은 시스템 전체에서 고유한 이름이어야 하고, 1자에서 64자까지 사용할 수 있습니다.
LPnum
논리적 파티션(LP) 번호. 논리적 파티션(LP) 번호는 1에서 64,000까지를 사용할 수 있습니다.
Copynum
미러 수
PPstate
현재가 아닌 물리적 볼륨(PV)의 물리적 파티션만이 실효(stale)로 표시됩니다.
-n DescriptorPhysicalVolume DescriptorPhysicalVolume 변수로 지정된 변수 설명자 영역 정보에 액세스합니다. -n 플래그로 액세스된 정보가 논리적 볼륨에 유효하지 않기 때문에 정보는 현재가 아닙니다. -n 플래그를 사용하지 않으면, 유효한 정보를 보유한 물리적 볼륨(PV)에서 설명자 영역은 액세스되고 따라서 표시된 정보가 있습니다. 이 플래그를 사용할 때 볼륨 그룹이 활성 중일 필요는 없습니다.
-p 물리적 볼륨(PV)에서 각 물리적 파티션에 대한 다음 필드를 나열합니다.
Range
단일 영역의 물리적 볼륨(PV)에 포함된 연속적인 물리적 파티션의 범위
State
물리적 파티션의 현재 상태 즉, free, used, stale 또는 vgda
주: volume group이 큰 볼륨 그룹 형식으로 변환될 경우, volume group 설명자 영역에 대해 일부 데이터 위치를 사용해야 할 수도 있습니다. 이 파티션은 vgda로 표시됩니다.
Region
파티션이 위치한 물리적 볼륨간 영역
LVname
물리적 파티션이 할당된 논리적 볼륨(LV) 이름
Type
파티션이 할당된 논리적 볼륨(LV)의 유형
Mount point
적용 가능한 경우, 논리적 볼륨(LV)에 대한 파일시스템 마운트 위치
-v VolumeGroupID VolumeGroupID 변수를 기반으로 하는 정보에 액세스합니다. 이 플래그는 장치구성 데이터베이스의 부정확한 정보로 인해 lspv 명령이 기능하지 않을 때에만 필요합니다. VolumeGroupID 변수는 볼륨 그룹 식별자의 16진 표시이며, mkvg 명령에 의해 작성됩니다.
예제
물리적 볼륨(PV) hdisk3의 상태 및 특성을 표시하려면, 다음을 입력하십시오.
lspv hdisk3
물리적 볼륨(PV) hdisk5의 상태 및 특성을 물리적 파티션 번호에 따라 표시하려면, 다음을 입력하십시오.
lspv -p hdisk5
물리적 볼륨(PV) hdisk5의 상태 및 특성을 볼륨 그룹 ID를 사용하여 표시하려면, 다음을 입력하십시오.
lspv -v 00014A782B12655F hdisk5
다음은 출력의 예제입니다.
lspv
hdisk0 0000000012345678 rootvg
hdisk1 10000BC876543258 vg00
hdisk2 ABCD000054C23486 None
파일
/usr/sbin lspv 명령이 들어 있습니다.
관련 정보
chpv 명령, lslv 명령, lsvg 명령, mklv 명령 및 varyonvg 명령