| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

alstat
alstat alstat 명령 목적 정렬 예외 통계를 표시합니다. 구문
alstat [ -e | -v ] [ Interval ] [ Count ]
설명
alstat 명령은 정렬 예외 통계를 표시합니다. 정렬 예외는 메모리 정렬 오프셋이 지원되지 않아(예를 들면, 8의 배수가 아닌 주소에서 부동 소수의 이중 로드) 메모리 액세스를 수행할 수 없을 경우에 발생할 수 있습니다. 그러나, 몇몇 유형의 정렬되지 않은 메모리 참조는 일부 프로세서에서 정정할 수 있으므로 정렬 예외를 생성하지 않습니다.
기계가 마지막으로 부트된 이후로 발생한 정렬 예외 계수와 현재 간격대로 발생한 계수가 표시됩니다. 에뮬레이션 예외 통계 또는 개별적인 프로세서 정렬 통계를 선택적으로 표시할 수도 있습니다.
디폴트 출력은 매초마다 통계를 표시합니다. 반복 샘플링 Interval 및 Count도 지정할 수 있습니다.
구현 특정사항
이 명령은 POWER 기반 플랫폼에서만 유효합니다.
매개변수
Interval 샘플 간의 간격.
Count 반복 횟수.
플래그
-e 에뮬레이션 예외 통계를 표시합니다. 이 플래그는 -v 플래그와 함께 사용할 수 없습니다.
-v 프로세서 통계를 개별적으로 표시합니다. 이 플래그는 -e 플래그와 함께 사용할 수 없습니다.
예제
정렬 예외 통계를 매초마다 표시하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
alstat
다음과 같은 출력을 생성합니다.
Alignment Alignment
SinceBoot Delta
8845591 0
8845591 0
8845591 0
8845591 0
8845591 0
8845591 0
...
에뮬레이션 및 정렬 예외 통계를 2초마다 총 5번 표시하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
alstat -e 2 5
다음과 같은 출력을 생성합니다.
Emulation Emulation Alignment Alignment
SinceBoot Delta SinceBoot Delta
21260604 0 70091846 0
23423104 2162500 72193861 2102015
25609796 2186692 74292759 2098898
27772897 2163101 76392234 2099475
29958509 2185612 78490284 2098050
각 프로세서의 정렬 예외 통계를 5초마다 표시하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
alstat -v 5
다음과 같은 출력을 생성합니다.
Alignment Alignment Alignment Alignment
SinceBoot Delta Delta00 Delta01
88406295 0 0 0
93697825 5291530 0 5291530
98930330 5232505 5232505 0
102595591 3665261 232697 3432564
102595591 0 0 0
관련 정보
emstat 명령.