| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

plotlbe
plotlbe plotlbe 명령 목적 플로터 장치에 HP-GL 파일을 플로트합니다. 구문
/usr/lpd/plotlbe [ -fr=X ] [ -noin ] File
설명
plotlbe 명령은 HP-GL 파일을 TTY 장치로 정의된 직렬 포트에 접속된 플로터에 플로트하는 백엔드 프로그램입니다. plotlbe 명령을 사용하려면, 직렬 포트에 TTY 장치를 정의하고 plotlbe 백엔드 프로그램에 대한 인쇄 대기행렬을 정의해야 합니다.
TTY 직렬 포트를 구성설정하는 경우, 전송 속도, 패리티, 정지 비트를 사용자의 적절한 설정값으로 설정하십시오. 또한 TTY 포트에 대한 XON/XOFF FALSE도 설정해야 합니다.
plotlbe 명령은 qdaemon 프로세스에서 호출됩니다. 이 명령은 명령행에 입력하면 안됩니다. 플로터에 대한 특정 인쇄 요청에 필요한 옵션은 인쇄 작업 요청에 사용되는 명령(일반적으로 enq 명령)과 함께 plotlbe 명령에 전달되어야 합니다. enq 명령으로, -o 플래그를 사용하여 처리할 plotlbe 백엔드로 옵션을 전달하십시오.
plotlbe 백엔드 명령은 7731, 7372, 7374, 7375-1, 7375-2, 6180, 6182, 6184, 6186-1 및 6186-2와 같은 플로터를 지원합니다.
plotlbe 명령은 ENQ/ACK 핸드쉐이킹을 지원합니다. 핸드쉐이킹에 대한 자세한 내용은 사용자의 플로터 프로그래밍 매뉴얼을 참조하십시오.
plotlbe 백엔드 명령은 플로터 초기화와 플로트 스케일링에 대해 적절한 HP-GL 명령을 생성하기도 합니다. 이 데이터는 사용자 지정 HP-GL 파일이 전송되기 전에 플로터에 전송됩니다. 따라서, HP-GL 파일에 포함된 모든 스케일링 또는 초기화 명령은 plotlbe 백엔드 명령에서 생성된 명령을 대체합니다.
주: 사용자는 인쇄 요청 명령과 함께 plotlbe 명령으로 전송된 파일에 대한 읽기 액세스 권한을 갖고 있어야 합니다.
파일
-fr=X 다중 프레임 도면의 플로팅을 위해 제공됩니다. 이 옵션은 플로트될 프레임의 X 번호를 작성합니다. 이 때, X는 1부터 9까지의 숫자입니다. 예를 들면, E 규격 역할 미디어에 대한 20' 도면의 플로팅에는 5 프레임이 필요합니다. 그래서 옵션 -fr=5는 plotlbe 백엔드로 패스됩니다.
-noin 디폴트 값으로 재설정하지 않고, 전면 패널 설정을 현재의 플로트에 대해 유효한 상태로 유지할 수 있게 합니다. 일반적으로 플로터의 플로트 페이지를 정의하는 P1 및 P2 위치는 plotlbe 명령에 의해 그 디폴트 위치로 설정됩니다. -noin 비초기화 옵션을 사용하여 디폴트 위치를 대체할 수 있습니다.
예제
파일 longaxis.gl을 plt 플로터 대기행렬로 전송하고 이 파일을 플로트하는 데 5개의 프레임이 필요하다고 백엔드에 지정하려면 다음과 같이 입력하십시오.
enq -Pplt -o -fr=5 longaxis.gl
파일 plotdata.gl을 plt 플로터 대기행렬로 전송하고 플로트 페이지 위치가 이 파일에 대한 디폴트 값으로 재설정되지 않도록 지정하려면 다음과 같이 입력하십시오.
enq -Pplt -o -noin plotdata.gl
플로트 페이지를 초기화하지 않고 플로터가 2개의 프레임에 도면을 인쇄하도록 지정하여 파일 twoplot.gl을 plt 플로터 대기행렬로 전송하려면 다음과 같이 입력하십시오.
enq -Pplt -o -noin -o fr=2 twoplot.gl
파일
/usr/lpd/plotlbe plotlbe 명령을 포함합니다.
관련 정보
enq 명령, plotgbe 명령