| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

strconf
strconf strconf 명령 목적 스트림 구성설정을 조회합니다. 구문
strconf [ -t | -m module ]
설명
strconf 명령은 스트림의 구성설정을 조회하는 데 사용됩니다. 플래그없이 사용되면, 최고 드라이버 뿐만 아니라 스트림에 있는 모든 모듈 리스트를 인쇄합니다. 리스트는 행마다 하나의 이름으로 인쇄되며, 여기서 최초 이름은 스트림의 최고 모듈이며 인쇄된 최종 항목은 드라이버의 이름입니다.
주: strconf 명령은 표준 입력에서만 읽습니다.
플래그
-m Module 지정된 모듈이 스트림에 있는지 결정합니다. 모듈이 있는 경우에는 strconf 명령은 예를 인쇄하고 0 값을 리턴합니다. 모듈이 없으면 strconf 명령이 아니오를 인쇄하고 0이 아닌 값을 리턴합니다.
-t 및 -m 플래그는 같이 사용할 수 없습니다.
-t 스트림의 최고 모듈(하나가 있는 경우)만 인쇄합니다.
매개변수
Module 찾을 모듈을 지정합니다.
예제
ports 드라이버 위에 놓인 ldterm 모듈만 있는 스트림에 대해 플래그가 없는 strconf 명령은 다음과 같은 출력을 생성합니다.
ldterm
ports
다음 명령을 입력하면 ldterm 모듈이 스트림에 있는지 묻습니다.
strconf -m ldterm
명령은 종료 상태 0을 리턴하면서 다음을 출력합니다.
예
관련 정보
strchg 명령.