| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

feprom_update
feprom_update feprom_update 명령 목적 플래시 EPROM을 로드하고 시스템을 재부트합니다. 구문
feprom_update [ -f ] FileName
설명
주의: 시스템을 여러 사용자가 같이 운영중일 때에는 이 명령을 사용하지 마십시오.
feprom_update 명령은 유효한 2진 플래쉬 EPROM 이미지가 들어 있는 지정된 파일과 함께 시스템의 플래쉬 EPROM을 로드한 다음, 시스템을 재부트합니다. 파일 이름은 플래쉬 EPROM 이미지가 들어 있는 디스켓 드라이브의 장치 이름일 수 있습니다.
디폴트로, feprom_update 명령은 시스템이 재부트될 것임을 경고하고 진행하기 전에 확인을 요청합니다. -f 플래그를 지정한 경우에는 경고가 없습니다.
feprom_update 명령을 수행할 때 시스템은 서비스 모드 및 단일 사용자 루트 모드여야 합니다.
주: feprom_update 명령은 마이크로채널 I/O가 있는 멀티프로세서 시스템에서만 작동됩니다. IBM 시스템에서는 IBM 7012 모델 G 시리즈, IBM 7013 모델 J 시리즈, 및 IBM 7015 모델 R 시리즈이 포함됩니다.
플래그
-f feprom_update 명령이 플래시 EPROM을 갱신하고 확인 요청 없이 시스템을 재부트하도록 강행합니다.
예제
플래시 EPROM을 /tmp/eprom.new 파일의 내용으로 갱신한 후 시스템을 재부트하려면, 다음 명령을 입력하십시오.
feprom_update /tmp/eprom.new
플래시 EPROM을 드라이버 rfd0에 있는 디스켓의 내용으로 갱신한 후 경고 없이 시스템을 재부트하려면, 다음 명령을 입력하십시오.
feprom_update -f /dev/rfd0
파일
/usr/sbin/feprom_prom feprom_prom 명령을 포함합니다.
관련 정보
smit 명령.