| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

getty
getty getty 명령 목적 포트의 특성을 설정합니다. 구문
getty[-r | -u] PortName
설명
getty 명령은 터미널 회선 및 포트를 설정하고 관리합니다. getty 명령은 init 명령에 의해 수행됩니다. getty 명령은 터미널 상태 관리자 프로그램에 링크됩니다. 터미널 상태 관리자 프로그램은 조합된 터미널 제어 및 로그인 기능을 제공합니다.
주: 명령행에 getty 명령을 입력하지 않습니다.
getty 명령으로 호출할 때, 터미널 상태 관리 프로그램은 다음을 포함하는 정상 포트 관리 기능을 제공합니다.
Bidirectional use 터미널 회선이 연결을 시작하고 승인하는 데 사용될 수 있도록 합니다.
Line speed 송신과 수신의 전송 속도를 설정합니다.
Parity 짝수, 홀수 또는 없는 패리티를 설정합니다.
Delays 캐리지 리턴, 탭, 새로운 행 및 페이지 넘김 문자(FF)에 대한 지연을 설정합니다.
문자 세트 맵핑 케이스, 탭 및 캐리지 제어에 대한 문자 세트 맵핑을 설정합니다.
Logger Program 사용자를 시스템에 기록하는 데 사용되는 프로그램을 지정합니다. 속성을 설정하면, 보안 처리 키(SAK) 처리를 사용할 수 없습니다. 속성을 설정하지 않으면, 디폴트는 /usr/sbin/login이 됩니다. logger 속성은 오브젝트 데이터 관리자(ODM) 데이터베이스에 있습니다.
Character and line erase 문자와 회선 삭제에 사용하는 키 누름을 설정합니다.
Echoing mode 반향을 국지나 원격으로 설정합니다.
getty 명령을 호출할 때, 다음 단계가 발생합니다.
포트 보호는 ODM 데이터베이스의 소유자 및 보호 속성에 따라 설정됩니다. 이 속성을 지정하지 않으면, 루트 및 622가 디폴트가 됩니다.
PortName 매개변수가 지정하는 포트를 엽니다. 반송자 발견을 포트에서 사용할 수 있는 경우, 반송자가 나타나거나 다른 프로세스가 포트를 지닌 반송자를 유실할 때까지 열기를 완료하지 않습니다.
지정된 포트를 잠글 수 있습니다. getty 명령을 -u 또는 -r 플래그와 함께 수행하면, 포트 잠금을 시도합니다. 포트가 이미 잠금되어 있으면, 명령은 포트가 사용 가능할 때까지 기다린 다음 종료합니다. -r 플래그를 지정하면, getty 명령은 계속하기 전에 포트에 날짜 바이트가 수신되기를 기다립니다.
지정된 포트의 구성설정 정보에 따라 터미널 속성을 설정합니다. 시스템 구성설정에 따라 이 곳에서 보안 처리 키 처리를 사용할 수 있습니다.
herald 메세지를 지정된 포트에 기록합니다.
로그인 이름을 지정된 포트에서 읽습니다. 프레임(framing) 오류나 중단이 발생하면, getty 명령은 구성된 다음 터미널 속성 그룹을 사용하여 단계 4와 5를 반복합니다. 이것이 모뎀의 전송 속도를 순환하기 위해 가장 일반적으로 사용되는 방법입니다. 그러나 ODM 데이터베이스에 쉼표로 구분된 값의 리스트를 입력하면, 모든 ODM 필드(logmodes 및 runmodes만 제외)를 순환시킬 수 있습니다.
터미널 모드는 runmodes 매개변수와 로그인 이름에 따라 재설정됩니다. 로그인 이름이 새로운 행에서 끝나면, getty 명령은 새로운 회선 맵핑을 위해 캐리지 리턴(CR)됩니다. 모든 영문자가 대문자이면, 가능하면 소문자를 사용하여 로그인하도록 프롬프트되며 소문자에서 대문자로 맵핑됩니다.
logger 매개변수로 프로그램을 지정하면, 이 프로그램을 실행하고 보안 처리 키 처리를 작동할 수 없습니다. 그렇지 않으면, 터미널 상태 관리 프로그램은 표준 시스템 로그인을 수행합니다.
주: 사용자 로그인중에 보안 처리 키를 연속해서 입력하면, 사용자를 신뢰성 있는 쉘에 기록합니다(신뢰성 있는 포트와 신뢰성 있는 경로에 있는 사용자가 있는 시스템을 구성설정한 경우).
플래그
-r 공유(양방향) 사용에 대해 포트를 사용할 수 있게 합니다. 잠금이 성공하지 않으면, getty 명령은 잠금을 사용할 수 있을 때까지 기다린 다음, 종료합니다. 잠금이 성공적이면, getty 명령은 포트를 잠금한 후 포트에 날짜 바이트가 수신되기를 기다립니다.
-u 공유(양방향) 사용에 대해 포트를 사용할 수 있게 합니다. 잠금이 성공하지 않으면, getty 명령은 잠금을 사용할 수 있을 때까지 기다린 다음, 종료합니다.
보안
액세스 제어: 이 프로그램은 신뢰있는 전산구조(TCB)의 프로그램으로 설치되어 모든 사용자가 실행할 수 있으며 루트로 setuid 될 수 있어야 합니다.
예제
tty0에 로그를 사용하려면, 다음 행을 /etc/inittab 파일에 추가하십시오.
tty0:2:respawn: /usr/sbin/getty /dev/tty0
이 명령은 /dev/tty0 포트를 초기화하고 포트의 특성을 설정합니다.
파일
/usr/sbin/getty getty 명령이 들어 있습니다.
/etc/locks 통신 장치의 복수 사용과 원격 시스템에 대한 복수 호출을 금지하는 잠금 파일이 들어 있습니다.
/usr/sbin/login login 명령.
/usr/bin/setmaps setmaps 명령.
관련 정보
login 명령, setgroups 명령, shell 명령, su 명령, telinit 또는 init 명령, tsm 명령.