| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

refresh
refresh refresh 명령 목적 서브시스템이나 서브시스템의 그룹 갱신을 요청합니다. 구문
refresh [ -h Host] { -g Group| -p SubsystemPID| -s Subsystem}
설명
refresh 명령은 서브시스템으로 전송된 서브시스템 갱신 요청을 시스템 자원 제어기에 전송합니다. 갱신 조치는 서브시스템에 따라 달라집니다.
주: refresh 명령은 서브시스템의 통신이 신호 방식이면 실패합니다.
파일
-g Group 갱신할 서브시스템 그룹을 지정합니다. refresh 명령은 Group 이름이 서브시스템 오브젝트 클래스에 포함되지 않는 경우, 성공적으로 수행되지 않습니다.
-h Host 이 갱신 조치가 요청될 원격 Host 기계를 지정합니다. 국지 사용자는 "루트"로서 수행되어야 합니다. 원격 시스템은 원격 시스템 자원 제어기 요청을 승인하도록 구성설정되어야 합니다. 즉, srcmstr 디먼(/etc/inittab 참조)은 -r 플래그로 시작되어야 하며, /etc/hosts.equiv 또는 .rhosts 파일은 원격 요청을 허용할 수 있도록 구성되어야 합니다.
-p SubsystemPID 갱신할 서브시스템의 특정 인스턴스를 지정합니다.
-s Subsystem 갱신할 서브시스템을 지정합니다. Subsystem 이름은 실제 서브시스템 이름 또는 서브시스템에 대한 동의어 이름이 될 수 있습니다. Subsystem 이름이 서브시스템 오브젝트 클래스에 포함되지 않는 경우, refresh 명령은 성공적으로 수행되지 않습니다.
예제
tcpip와 같은 그룹을 갱신하려면 다음을 입력하십시오.
refresh -g tcpip
xntpd와 같은 서브시스템을 갱신하려면 다음을 입력하십시오.
refresh -s xntpd
파일
/etc/objrepos/SRCsubsys SRC(시스템 자원 제어기) 서브시스템 구성설정 오브젝트 클래스를 지정하고 있습니다.
/etc/services 인터넷 서비스에 사용되는 소켓 및 프로토콜을 정의합니다.
/dev/SRC AF_UNIX 소켓 파일을 지정합니다.
/dev/.SRC-unix 임시 소켓 파일에 대한 위치를 지정합니다.