| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

mt
mt mt 명령(BSD) 목적 스트림 테이프 장치에 부속 명령을 제공합니다. 구문
mt [ -f TapeName ] Subcommand [ Count ]
설명
mt 명령은 부속 명령을 스트림 테이프 장치에 제공합니다. TapeName 매개변수를 사용하여 -f 플래그를 지정하지 않으면, TAPE 환경 변수가 사용됩니다. 환경 변수가 없으면, mt 명령은 /dev/rmt0.1 장치를 사용합니다. TapeName 매개변수는 원시(블록이 아닌) 테이프 장치여야 합니다. Count 매개변수를 사용하여 여러 가지 조작을 지정할 수 있습니다.
부속 명령
eof, weof 테이프의 현재 위치에 Count 매개변수가 지정한 파일 끝 표시기의 수를 기록합니다.
fsf Count 매개변수에서 지정한 파일 수만큼 앞으로 테이프를 이동하고 다음 파일의 시작 부분에 위치시킵니다.
bsf Count 매개변수에서 지정한 파일 수만큼 뒤로 테이프를 이동하고 건너뛴 마지막 파일의 시작 부분에 위치시킵니다. bsf 부속 명령을 사용하여 테이프 헤드가 테이프의 시작 부분을 지나 뒤로 이동하게 한 후 테이프가 되감길 경우, mt 명령은 EIO를 리턴합니다.
fsr Count 매개변수가 지정한 레코드 수만큼 앞으로 테이프를 이동합니다.
bsr Count 매개변수가 지정한 레코드 수만큼 뒤로 테이프를 이동합니다.
rewoff1, rewind 테이프를 되감습니다. Count 매개변수가 무시됩니다.
상태 지정된 테이프 장치에 대한 상태 정보를 인쇄합니다. 상태 명령 출력은 차후 이행에서는 변경될 수 있습니다.
플래그
-fTapeName TapeName 매개변수를 지정합니다.
예제
rmt1 테이프 장치를 되감기하려면, 다음을 입력하십시오.
mt -f /dev/rmt1 rewind
디폴트 테이프 장치에서 두 파일 앞으로 이동시키려면, 다음을 입력하십시오.
mt fsf 2
/dev/rmt0.6 파일에서 테이프에 관한 두 개의 EOF 표시기를 기록하려면, 다음을 입력하십시오.
mt -f /dev/rmt0.6 weof 2
종료 상태
0 성공적인 완료를 표시합니다.
>0 오류가 발생했음을 나타냅니다.
파일
/dev/rmt/n.n 원시 스트림 테이프 인터페이스를 지정합니다.
/usr/bin/mt mt 명령행이 들어 있습니다.
관련 정보
tctl 명령
environment 파일, rmt 특수 파일
ioctl 서브루틴