| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

savebase
savebase savebase 명령 목적 장치구성 데이터베이스 안에 있는 기본 사용자 정의 장치에 대한 정보를 부트 장치에 저장합니다. 구문
savebase [ -o Path ] [ -d File ] [ -v ]
설명
savebase 명령은 시스템 부트의 1 단계 중에 사용할 기본 장치에 대해서 조정된 정보를 저장합니다. 디폴트 값으로 savebase 명령은 이 정보를 /etc/objrepos 디렉토리에서 검색합니다. 그러나 -o 플래그를 사용하여 ODM 디렉토리를 지정함으로써 이 조치를 대체할 수 있습니다. 디폴트 값으로 savebase 명령은 검색한 정보를 부트 디스크에 기록합니다. 또는 -d 플래그를 사용하여 /dev/hdisk0 장치 파일과 같은 장치나 대상 파일을 지정할 수 있습니다.
savebase 명령은 CuDv 오브젝트 클래스에서 각 항목에 해당되는 PdDv.base 필드를 사용하여 저장할 장치 정보를 판별합니다. 특히, PdDv.base 필드는 이 장치가 기본 장치라는 부트 유형을 나타내는 비트 마스크입니다. savebase 명령은 CuAt 오브젝트 클래스의 boot_mask 속성에 액세스함으로써 현재 부트 유형을 판별합니다. 이 속성 값은 기본 장치를 판별하기 위해 PdDv.base 필드에 적용할 비트 마스크입니다.
주: 기본 장치는 위상 1이 부트되는 동안 구성된 장치입니다. 예를 들어 마스크가 NETWORK_BOOT인 경우 네트워크 장치가 기본이 되며, DISK_BOOT의 경우 디스크 장치가 기본으로 간주됩니다. 부트 유형 마스크는 /usr/include/sys/cfgdb.h 파일에 정의되어 있습니다.
플래그
-d File 기본 정보를 기록할 대상 파일 또는 장치를 지정합니다.
-o Path 장치구성 데이터베이스가 포함되어 있는 디렉토리를 지정합니다.
-v 상세한 출력을 표준 입력에 기록하게 합니다.
예제
기본 사용자 정의 정보를 저장하고 상세한 출력을 보려면 다음과 같이 입력하십시오.
savebase -v
/usr/lib/objrepos 디렉토리 이외의 ODM 디렉토리를 지정하려면 다음과 같이 입력하십시오.
savebase -o /tmp/objrepos
기본 사용자 정의 정보를 부트 디스크 대신 /dev/hdisk0 장치 파일에 저장하려면 다음과 같이 입력하십시오.
savebase -d /dev/hdisk0
파일
/usr/include/sys/cfgdb.h 기본 장치의 부트 마스크 유형을 정의합니다.
/usr/lib/objrepos/PdDv 시스템이 지원하는 알려진 모든 장치 유형의 항목이 포함되어 있습니다.
/etc/objrepos/CuDv 시스템에 정의된 모든 장치 인스턴스의 항목이 포함되어 있습니다.
/etc/objrepos/CuAt 사용자 정의 장치 특수 속성 정보가 포함되어 있습니다.
/etc/objrepos/CuDep 기타 장치 인스턴스에 의존하는 장치 인스턴스를 설명합니다.
/etc/objrepos/CuDvDr 장치 구성설정 라이브러리 루틴을 사용하여 동시성 관리를 해야 하는 임계 자원에 대한 정보를 저장합니다.
관련 정보
bosboot 명령, restbase 명령.