| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

piomkpq
piomkpq piomkpq 명령 목적 인쇄 대기행렬을 작성합니다. 구문
새 프린터를 추가하려는 경우
piomkpq -A AttachmentType -p PrinterType -Q QueueName -D DataStream -v DeviceType -s Subclass -r ParentAdapter -w PortNumber [ -a { interface | ptop | autoconfig | speed | parity | bpc | stops | xon | dtr | tbc=DescValue } ] ...
새 인쇄 대기행렬을 작성하려는 경우
piomkpq -A AttachmentType -p PrinterType { -D DataStream | -q QueueName } -s Subclass -r ParentAdapter -w PortNumber -v DeviceType [ -a { interface | ptop | autoconfig | speed | parity | bpc | stops | xon | dtr | tbc=DescValue } ] ...
기존 프린터에 대한 인쇄 대기행렬을 작성하려는 경우
piomkpq -A AttachmentType -p PrinterType -d DeviceName { -D DataStream | -q QueueName }
기존 인쇄 대기행렬에 기존 프린터를 추가하려는 경우
piomkpq -A AttachmentType -p PrinterType -d DeviceName -D DataStream -q QueueName
설명
piomkpq 명령은 인쇄 대기행렬과 프린터를 작성합니다. 이 명령은 piomkapqd 명령으로 작성된 SMIT 대화 상자에 의해서 사용됩니다. piomkpq 명령은 다음과 같은 기능을 수행합니다.
다양한 접속 유형의 프린터 장치를 작성합니다.
인쇄 대기행렬을 작성합니다.
대기행렬 장치를 작성합니다.
가상 프린터를 작성합니다.
의사(pseudo) 장치를 작성합니다.
파일
-a 장치 속성을 지정합니다. 이 플래그의 양식은 속성=값입니다. 예를 들면, -a speed=9600과 같습니다. 유효한 속성은 다음과 같습니다.
Interface
ptop
autoconfic
speed
parity
bpc
stops
xon
dtr
tbc
-A AttachmentType 프린터를 데이터 소스에 연결하기 위해 사용되는 접속 유형을 지정합니다. AttachmentType 변수의 공통 값은 다음과 같습니다.
local
국지 접속 유형을 지정합니다.
ascii
ASCII 접속 유형을 지정합니다.
file
데이터가 보관되는 파일을 지정합니다.
-d DeviceName 장치 이름과 의사(pseudo) 장치 이름 또는 lp0나 tty1과 같은 출력될 파일 이름을 지정합니다.
-D DataStream 작성될 인쇄 대기행렬이나 기존 인쇄 대기행렬의 데이터 스트림을 지정합니다.
-p PrinterType /usr/lib/lpd/pio/predef 디렉토리에서 정의된 대로, 예를 들면, ibm4019와 같은 프린터 유형을 지정합니다.
-q QueueName 새 대기행렬 이름을 지정합니다. -q와 -Q 플래그는 배타적입니다.
-Q QueueName 기존 대기행렬 이름을 지정합니다. -q와 -Q 플래그는 배타적입니다.
-s Subclass 프린터가 속한 서브클래스의 유형을 지정합니다. 가능한 Subclass 변수 값은 다음과 같습니다.
parallel
rs232
rs422
-r ParentAdapter 프린터의 상위 어댑터를 지정합니다.
-w PortNumber 프린터 접속을 위한 포트 번호를 지정합니다.
-v DeviceType ODM 데이터베이스에 지정된 대로 장치 유형을 지정합니다.
예제
ASCII 데이터 스트림으로 된 국지 인쇄 대기행렬인 castor를 lp0이라는 기존 IBM 4019 프린터용으로 작성하려면 다음과 같이 입력하십시오.
piomkpq -A local -p ibm4019 -d lp0 -D asc -q castor
기존 국지 프린터를 기존 국지 인쇄 대기행렬인 pyrite에 데이터 스트림 포스트스크립트용으로 추가하려면 다음과 같이 입력하십시오.
piomkpq -A local -p ibm4019 -d lp0 -Q pyrite -D ps
로컬 인쇄 대기행렬인 baker를 새로운 프린터용으로 작성하려면 다음과 같이 입력하십시오.
piomkpq -A local -p ibm4019 -D asc -Q baker -s parallel -r ppa0
-w p -v ibm4019 [-a ptop=120]
파일 인쇄 대기행렬인 clues를 작성하려면 다음과 같이 입력하십시오.
piomkpq -A file -p ibm4019 -d clues -D asc -q baker
파일
/usr/lib/lpd/pio/etc/piomkpq piomkpq 명령을 포함합니다.
/usr/lib/lpd/pio/etc/piomgpdev 의사(pseudo) 장치를 작성합니다.
/usr/sbin/mkdev 장치를 작성합니다.
/usr/bin/mkque 대기행렬을 작성합니다.
/usr/bin/mkquedv 대기행렬 장치를 작성합니다.
/usr/sbin/mkvirprt 가상 프린터를 작성합니다.
관련 정보
piobe 명령, piomkapqd 명령