| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

chps
chps chps 명령 목적 페이징 공간의 속성을 변경합니다. 구문
chps [ -s LogicalPartitions | -d LogicalPartitions ] [ -a { y | n } ] PagingSpace
설명
chps 명령은 고유 페이징 공간의 속성을 변경합니다. PagingSpace 매개변수는 페이징 공간을 변경하도록 지정합니다.
네트워크 파일시스템(NFS) 페이징 공간을 변경하려면, 서버에 상주하는 파일의 크기를 먼저 변경한 후 페이징 공간의 크기 변경을 클라이언트에게 통지하도록 swapon 명령을 사용합니다.
웹 기반 시스템 관리자 장치 응용프로그램(장치 단축 경로)을 사용하여 장치 특성을 변경할 수 있습니다. 또한, SMIT(시스템 관리 인터페이스 도구) smit chps 단축 경로를 사용하여 이 명령을 수행할 수도 있습니다.
주: 1차 페이징 공간은 부트 레코드에 하드 코드화됩니다. 그러므로, 1차 페이징 공간은 시스템을 재시동할 경우 항상 활성화됩니다. chps 명령은 1차 페이징 공간을 비활성화할 수 없습니다.
플래그
-a 다음 시스템 재시동시 페이징 공간을 사용하도록 지정합니다.
y
페이징 공간이 다음 시스템 재시동시에 활성화되도록 지정합니다.
n
페이징 공간이 다음 시스템 재시동시에 비활성화되도록 지정합니다.
-d LogicalPartitions 뺄 논리적 파티션의 수를 지정합니다.
-s LogicalPartitions 논리적 파티션(LP)의 수를 추가하도록 지정합니다.
예제
myvg 페이징 공간의 크기를 변경하려면 다음과 같이 입력하십시오.
chps -s4 myvg
이 명령열은 myvg 페이징 공간에 네 개의 논리적 파티션을 추가합니다.
후속 시스템 재시작 때 구성설정되어 활성화되는 PS02 페이징 공간을 정의하려면 다음과 같이 입력하십시오.
chps -a y PS02
이 명령열은 PS02 페이징 공간이 후속 시스템 재시작 때 활성화되도록 지정합니다.
파일
/etc/swapspaces swapon -a 명령으로 활성화되는 페이징 공간 장치를 지정합니다.
관련 정보
lsps 명령, mkps 명령, rmps 명령, swapon 명령.