| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

fastboot
fastboot reboot 또는 fastboot 명령 목적 시스템을 재시작합니다. 구문
{ reboot | fastboot } [ -l ] [ -n ] [ -q ] [ -t mmddHHMM [ yy ] ]
설명
reboot 명령은 다른 사용자가 시스템에 로그인되어 있는 않은 경우, 재부트 조작을 수행하는 데 사용할 수 있습니다. shutdown 명령은 시스템이 수행 중이고 여러 사용자가 시스템에 로그인되어 있을 때 사용됩니다. 두 명령 모두 시스템이 임시로 작동되지 않는다는 것을 알리는 항목을 오류 로그에 기록합니다.
reboot 명령으로 인해 디스크는 sync 명령으로 동기화되고, 시스템은 하드웨어 시계를 재동기화하는 것과 같은 기타 종료 활성을 수행하도록 합니다. 그런 후 재부트 조작이 시작됩니다. 디폴트로 시스템은 시작되며 디스크는 자동으로 검사됩니다. 완료되면, 시스템은 디폴트 수행 레벨로 돌아옵니다.
강제로 재부트하려면, 시스템 유형에 따라 재부팅을 위해 특별히 지정된 키를 누르십시오. 다른 모든 것이 실패하면, 기계를 끄고, 디스크가 회전 중지하도록 적어도 60초를 기다렸다가 다시 켜십시오.
autorestart 속성값이 true이면, 시스템은 전원이 켜질 때나 시스템 고장 후에 자체적으로 다시 시작됩니다. autorestart 속성값을 찾으려면, lsattr 명령을 사용한 후 lsattr -D -l sys0을 입력하십시오. 디폴트 값은 false입니다. autorestart 속성값을 true로 재설정하려면, chdev 명령을 사용한 후 다음을 입력하십시오.
chdev -l sys0 -a autorestart=true.
진단 테스트를 수행한 후, 시스템 ROM(읽기 전용 메모리)은 부트스트랩 레코드를 찾습니다. 시스템은 찾을 때까지 루프를 돕니다. 보통, 부트스트랩 레코드는 디스켓이나 하드디스크에서 부트 프로그램을 읽습니다. 디버거가 커널로 구성설정되었으면, 디버거가 먼저 입력되지만 약 30초 내에 아무것도 입력하지 않으면 암시적 go가 수행됩니다. 또한 캐리지 리턴도 go를 수행합니다.
reboot 명령은 일반적으로 syslog 명령을 사용하여 재부트 조작을 기록하고 로그인 사용통계 파일 /var/adm/wtmp에 종료 레코드를 저장합니다. 이들 조치는 -l, -n 또는 -q 플래그가 있으면 수행되지 않습니다.
fastboot 명령은 reboot 명령을 호출하여 시스템을 재시작합니다. fsck 명령은 시스템 시작되는 동안 파일 시스템을 검사하기 위해 수행됩니다. 이 명령은 BSD 호환성을 제공합니다.
파일
-l 재부트를 로그하거나 사용 통계 파일에 시스템 종료 레코드를 기록하지 않습니다. -l 플래그는 사용통계 파일 갱신을 억제하지 않습니다. -n 및 -q 플래그는 -l을 내포합니다.
-n sync 명령을 수행하지 마십시오. 이 플래그를 사용하면 파일 시스템이 손상될 수 있습니다.
-q 최초 시스템 종료 수행 프로세스 없이 재시동합니다.
-t 미래의 지정된 날짜에 시스템을 재시동합니다. 유효한 일자는 다음과 같은 형식입니다.
mmddHHMM [ yy ]
위의 경우:
mm
월을 지정합니다.
dd
일을 지정합니다.
HH
시간을 지정합니다.
MM
분을 지정합니다.
yy
연도를 지정합니다(선택적).
예제
재부트를 로그하지 않고 시스템을 종료하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
reboot -l
파일
/etc/rc 시스템 시동 스크립트를 지정하고 있습니다.
/var/adm/wtmp 로그인 사용통계 파일을 지정하고 있습니다.
관련 정보
chdev 명령, fasthalt 명령, fsck 명령, halt 명령, lsattr 명령, rc 명령, shutdown명령, sync 명령, syslogd 명령
utmp, wtmp, failedlogin 파일 형식.