| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

netstat
netstat netstat 명령 목적 네트워크 상태를 보여 줍니다. 구문
각 프로토콜이나 라우팅 테이블 정보에 대한 활성 중인 소켓을 표시하는 경우
/bin/netstat [ -n ] [ { -A -a } | { -r -C -i -I Interface } ] [ -f AddressFamily ] [ -p Protocol ] [ Interval ] [ System ]
네트워크 데이터 구조의 내용을 표시하는 경우
/bin/netstat [ -m | -s | -ss | -u | -v ] [ -f AddressFamily ] [ -p Protocol ] [ Interval ] [ System ]
통신 서브시스템을 통해 패킷 계수를 표시할 경우
/bin/netstat -D
네트워크 버퍼 캐쉬 통계를 표시할 경우
/bin/netstat -c
데이터 링크 제공자 인터페이스 통계를 표시할 경우
/bin/netstat -P
관련된 통계를 지울 경우
/bin/netstat [ -Zc | -Zi | -Zm | -Zs ]
설명
netstat 명령은 활성화된 연결에 대한 여러 네트워크 관련 데이터 구조의 내용을 상징적으로 표시합니다. Interval 매개변수는 초로 지정되며, 구성설정된 네트워크 인터페이스에서의 패킷량에 관한 정보를 계속 표시합니다. Interval 매개변수는 플래그를 사용하지 않습니다. System 매개변수에는 현재 커널에서 사용하는 메모리를 지정합니다. 덤프 파일의 경우를 제외하고, System 매개변수는 /unix입니다.
파일
-A 소켓과 연관된 모든 프로토콜 제어 블록의 주소를 보여 줍니다. 이 플래그는 디폴트 표시장치로 이용되며 디버깅 목적에 사용됩니다.
-a 모든 소켓의 상태를 표시합니다. 이 플래그가 없으면, 서버 프로세스에 의해 사용된 소켓은 표시되지 않습니다.
-c 네트워크 버퍼 캐쉬의 통계를 표시합니다.
네트워크 버퍼 캐쉬는 네트워크로 전송될 수 있는 데이터 오브젝트를 포함하는 네트워크 버퍼의 리스트입니다. 네트워크 버퍼 캐쉬는 데이터 오브젝트가 추가 또는 제거되면서 동적으로 커집니다. 네트워크 버퍼 캐쉬는 네트워크 I/O의 성능 향상을 위해 일부 네트워크 커널 인터페이스에서 사용됩니다. netstat -c 명령은 다음의 통계를 인쇄합니다.
Network Buffer Cache Statistics:
Current total cache buffer size: 0
Maximum total cache buffer size: 0
Current total cache data size: 0
Maximum total cache data size: 0
Current number of cache: 0
Maximum number of cache: 0
Number of cache with data: 0
Number of searches in cache: 0
Number of cache hit: 0
Number of cache miss: 0
Number of cache newly added: 0
Number of cache updated: 0
Number of cache removed: 0
Number of successful cache accesses: 0
Number of unsuccessful cache accesses: 0
Number of cache validation: 0
Current total cache data size in private segments: 0
Maximum total cache data size in private segments: 0
Current total number of private segments: 0
Maximum total number of private segments: 0
Current number of free private segments: 0
Current total NBC_NAMED_FILE entries: 0
Maximum total NBC_NAMED_FILE entries: 0
주: -c 플래그는 AIX 4.3.2 이상에서만 유효합니다.
-C 각 라우트의 사용자 구성설정 비용 및 현재 비용을 포함하는 라우팅 테이블을 표시합니다. 사용자 구성설정 비용은 route 명령의 -hopcount 플래그를 사용하여 설정됩니다. 폐기된 게이트웨이 검색이 라우티 비용을 변경한 경우에는 현재 비용과 사용자 구성설정 비용이 다를 수 있습니다.
-D 통신 서브시스템에서 수신, 전송, 단절된 패킷의 수를 표시합니다.
주: 통계 출력에서, 필드 값에서의 N/A는 계수가 해당되지 않는 경우를 의미합니다. NFS/RPC 통계의 경우, RPC를 통해 전달한 수신 패킷의 수는 NFS를 전달한 패킷의 수와 같기 때문에 NFS/RPC Total 필드에서는 이러한 필드를 합산하지 않습니다. 따라서 해당 값은 N/A입니다. NFS에는 NFS 및 RPC에 고유한 송신 패킷이나 패킷 송신 단절 지수가 없습니다. 따라서, 개별 계수에는 필드 값 N/A가 표시되며, 누적 계수는 NFS/RPC Total 필드에 저장됩니다.
-f AddressFamily 통계 보고서나 주소 제어 블록을 AddressFamily 변수에 의해 지정된 항목에 제한합니다. 다음의 주소 그룹이 인식됩니다.
inet
AF_INET 주소 그룹을 나타냅니다.
inet6
AF_INET6 주소 그룹을 나타냅니다.
ns
AF_NS 주소 그룹을 나타냅니다.
unix
AF_UNIX 주소 그룹을 나타냅니다.
-i 구성설정된 모든 인터페이스의 상태를 표시합니다. 자세한 정보는 "인터페이스 표시"를 참조하십시오.
주: 이더넷 인터페이스의 충돌 계수는 지원되지 않습니다.
-I Interface Interface 변수에 의해 지정된 구성설정된 인터페이스의 상태를 표시합니다.
-m 메모리 관리 루틴에 의해 기록된 통계를 표시합니다.
-n 네트워크 주소를 숫자로 표시합니다. 이 플래그를 지정하지 않으면, netstat 명령은 주소를 해석하여 가능한 곳에 기호로 표시합니다. 어떠한 포맷으로도 이 플래그를 사용할 수 있습니다.
-p Protocol Protocol 변수에 대해 지정된 값, 즉 프로토콜에 대한 잘 알려진 이름이나 별명의 통계를 표시합니다. 일부 프로토콜 이름과 별명은 /etc/protocols 파일에 나열되어 있습니다. 널(null) 응답은 보고할 숫자가 없음을 의미합니다. 통계 루틴이 없는 경우 Protocol 변수에 대해 지정된 값의 프로그램 보고는 제공되지 않습니다.
-P 데이터 링크 제공자 인터페이스(DLPI)의 통계를 표시합니다. netstat -P 명령은 다음과 같은 통계를 인쇄합니다.
DLPI statistics:
Number of received packets = 0
Number of transmitted packets = 0
Number of received bytes = 0
Number of transmitted bytes = 0
Number of incoming pkts discard = 0
Number of outgoing pkts discard = 0
Number of times no buffers = 0
Number of successful binds = 0
Number of unknown message types = 0
Status of phys level promisc = 0
Status of sap level promisc = 0
Status of multi level promisc = 0
Number of enab_multi addresses = 0
DLPI이 로드되지 않았을 경우, 다음과 같이 표시됩니다.
can't find symbol: dl_stats
주: -P 플래그는 AIX 4.3.2 이상에서만 유효합니다.
-r 라우팅 테이블을 표시합니다. -s 플래그와 함께 사용된 경우, -r 플래그는 라우팅 통계를 표시합니다. 자세한 정보는 "라우팅 테이블 표시"를 참조하십시오.
-s 각 프로토콜에 대한 통계를 표시합니다.
-ss 모든 0이 아닌 프로토콜 통계를 표시하고 세밀한 화면을 제공합니다.
-u 도메인 소켓에 대한 정보를 표시합니다.
-v CDLI 기준 통신 어댑터의 통계를 표시합니다. 이 플래그는 netstat 명령이 entstat, tokstat 및 fddistat 명령에 대해 통계 명령을 수행하도록 합니다. 이러한 장치 드라이버 명령을 위해서는 플래그를 수행하지 않습니다. 통계 출력에 대한 설명은 특정 장치 드라이버 통계 명령을 참조하십시오.
-Zc 네트워크 버퍼 캐쉬 통계를 지웁니다.
-Zi 인터페이스 통계를 지웁니다.
-Zm 네트워크 메모리 할당자 통계를 지웁니다.
-Zs 프로토콜 통계를 지웁니다. 특정 프로토콜의 통계를 지우려면, -p 를 사용하십시오. 예를 들면, TCP 통계를 지우려면, netstat -Zs -p tcp를 입력하십시오.
디폴트 표시장치
활성 중인 소켓에 대한 디폴트 표시 장치는 다음 항목을 표시합니다.
국지 및 원격 주소
송신 및 수신 대기행렬의 크기(바이트)
프로토콜
프로토콜의 내부 상태
소켓 주소가 고유의 호스트 주소 없이 네트워크를 지정한 경우, 인터넷 주소의 형식은 host.port나 network.port입니다. 네트워크 주소가 /etc/networks 파일에 따라서 기호로 표시되는 반면, 그 주소가 기호 호스트 이름으로 해석될 수 있는 경우, 호스트 주소는 기호로 표시됩니다.
NS 주소는 12 바이트 길이 즉, 4 바이트의 네트워크 번호, 6 바이트의 호스트 번호 및 2 바이트의 포트 번호로 이루어져, 모두 네트워크 표준 형식으로 저장됩니다. VAX 시스템의 경우, 이것은 역구성된 단어 및 바이트입니다. Sun 시스템의 경우에는 역구성되지 않습니다.
호스트에 대한 기호 이름을 모르거나 -n 플래그가 사용된 경우, 주소는 주소 그룹에 따라서 숫자로 인쇄됩니다. 지정되지 않은 주소와 포트는 *(별표)로 나타납니다.
인터페이스 표시(netstat -i)
인터페이스 표시 형식은 다음의 항목에 대하여 누적 통계 테이블을 제공합니다.
오류
충돌
주: 이더넷 인터페이스의 충돌 계수는 지원되지 않습니다.
전송된 패킷
인터페이스 표시장치는 최대 전송 단위(MTU) 외에도 인터페이스 이름, 번호 및 주소를 제공합니다.
라우팅 테이블 표시(netstat -r)
라우팅 테이블은 사용 가능한 라우트와 그 상태를 표시합니다. 각 라우트는 대상 호스트나 네트워크 및 패킷을 전송하는데 사용되는 게이트웨이로 이루어집니다.
라우트는 두 가지 정보를 제공하는 A.B.C.D/XX 형식으로 되어 있습니다. A.B.C.D는 대상 주소를 나타내고, XX는 라우트와 관련된 네트마스크를 나타냅니다. 네트마스크는 비트 세트 번호로 표시됩니다. 예를 들면, 라우트 9.3.252.192/26은 26개 비트로 된 비트 세트를 갖는 255.255.255.192의 네트마스크입니다.
라우팅 테이블은 다음 10개의 필드를 포함하고 있습니다.
플래그 라우팅 표의 flags 필드는 다음과 같은 라우트 상태를 표시합니다.
A
활성 상태의 폐기된 게이트웨이 검색이 라우트에서 사용 가능합니다. 이 필드는 AIX 5.1 이상에만 적용됩니다.
U
Up.
H
네트워크가 아닌 호스트로의 라우트입니다.
G
게이트웨이로의 라우트입니다.
D
라우트는 재지정에 의해 동적으로 작성되었습니다.
M
라우트가 재지정에 의해 수정되었습니다.
L
링크 레벨 주소는 라우트 항목에 존재합니다.
c
이 라우트에 액세스하면 복제된 라우트가 작성됩니다. 이 필드는 AIX 4.2.1 이상에만 적용됩니다.
W
이 라우트는 복제된 라우트입니다. 이 필드는 AIX 4.2.1 이상에만 적용됩니다.
1
고유한 프로토콜의 라우팅 플래그 #1.
2
고유한 프로토콜의 라우팅 플래그 #2.
3
고유한 프로토콜의 라우팅 플래그 #3.
b
라우트는 브로드캐스트 주소를 나타냅니다.
e
바인딩 캐쉬 항목이 있습니다.
l
라우트는 국지 주소를 나타냅니다.
m
라우트는 멀티캐스트 주소를 나타냅니다.
P
고정된 라우트.
R
범위 밖의 호스트 또는 네트워크.
S
수동으로 추가되었습니다.
u
사용 가능한 라우트.
국지 호스트에 부착된 각 인터페이스에 대해 직접 라우트가 작성됩니다.
Gateway 이 항목에 대한 gateway 필드는 전송 인터페이스의 주소를 표시합니다.
Refs 라우트에 대해 현재 활성하고 있는 사용 번호를 제공합니다. 연결 중심 프로토콜은 연결이 지속되는 동안 하나의 라우트를 고수합니다. 반면에 연결되지 않은 프로토콜은 동일한 대상에 송신하는 동안 라우트를 확보합니다.
Use 해당 라우트를 사용하여 송신된 패킷 번호의 계수를 제공합니다.
PMTU PMTU(5로 최대 전송 단위)를 제공합니다. 이 필드는 AIX 4.2.1 이상에만 적용됩니다.
Interface 라우트에 활용된 네트워크 인터페이스를 나타냅니다.
Exp 라우트가 만료되기 전에 남은 시간(분)을 표시합니다. 이 필드는 AIX 4.2.1 이상에만 적용됩니다.
Groups 해당 라우트와 연관된 그룹 ID 리스트를 제공합니다. 이 필드는 AIX 4.2.1 이상에만 적용됩니다.
Netmasks 시스템에 적용된 네트마스크를 나열합니다.
Route Tree for
Protocol Family 기존 라우트에 활성 중인 주소 그룹을 지정합니다. 이 필드에 지원되는 값은 다음과 같습니다.
1
UNIX 주소 그룹을 지정합니다.
2
인터넷 주소 그룹을 지정합니다(예를 들면, TCP 및 UDP).
6
Xerox 네트워크 시스템(XNS) 주소 그룹을 지정합니다.
기타 주소 그룹에 대한 자세한 정보는 /usr/include/sys/socket.h 파일을 참조하십시오.
Interval 매개변수에 값이 지정된 경우, netstat 명령은 네트워크 인터페이스와 관련하여 수행 중인 통계 계수를 표시합니다. 이 화면에는 1차 인터페이스에 대한 열(자동 구성설정 중에 발견된 첫 번째 인터페이스) 및 모든 인터페이스에 대한 정보를 요약하는 열, 두 열이 있습니다.
-I 플래그를 사용하여 1차 인터페이스를 다른 인터페이스로 대체할 수도 있습니다. 각 정보 화면의 첫 번째 행은 시스템이 마지막으로 재시동된 이후로 축척된 통계의 요약을 포함하고 있습니다. 출력의 후속 행은 간격별로 누적된 값을 표시합니다.
Inet 예제
인터넷 인터페이스에 대한 라우팅 테이블 정보를 표시하려면 다음과 같이 입력하십시오.
netstat -r -f inet
그러면 다음과 같은 출력이 작성됩니다.
Routing tables
Destination Gateway Flags Refs Use PMTU If Exp Groups
Netmasks:
(rootnode)
(0)0 ffff f000 0
(0)0 ffff f000 0
(0)0 8123 262f 0 0 0 0 0
(rootnode)
Route Tree for Protocol Family 2:
(rootnode)
default 129.35.38.47 UG 0 564 - tr0 -
loopback 127.0.0.1 UH 1 202 - lo0 -
129.35.32 129.35.41.172 U 4 30 - tr0 - +staff
129.35.32.117 129.35.41.172 UGHW 0 13 1492 tr0 30
192.100.61 192.100.61.11 U 1 195 - en0 -
(rootnode)
Route Tree for Protocol Family 6:
(rootnode)
(rootnode)
-i -f inet 플래그는 구성설정된 모든 인터넷 인터페이스의 라우팅 테이블 정보에 대한 요청을 나타냅니다. 네트워크 인터페이스는 Interface 열에 나열됩니다. en은 표준 이더넷 인터페이스를 의미하고 반면에 tr은 토큰링 인터페이스를 의미합니다. 게이트웨이 주소는 점분리 십진수 형식입니다.
인터넷 인터페이스에 대한 인터페이스 정보를 표시하려면 다음과 같이 입력하십시오.
netstat -i -f inet
AIX 4.2를 사용할 경우, 다음과 같은 출력이 작성됩니다.
Name Mtu Network Address Ipkts Ierrs Opkts Oerrs Coll
lo0 1536 4 0 4 0 0
lo0 1536 127 loopback 4 0 4 0 0
en0 1500 96 0 67 0 0
en0 1500 192.100.61 nullarbor 96 0 67 0 0
tr0 1500 44802 0 11134 0 0
tr0 1500 129.35.32 stnullarb 44802 0 11134 0 0
AIX 4.3를 사용할 경우, 다음과 같은 출력이 작성됩니다.
Name Mtu Network Address Ipkts Ierrs Opkts Oerrs Coll
lo0 16896 Link#1 5161 0 5193 0 0
lo0 16896 127 localhost 5161 0 5193 0 0
lo0 16896 ::1 5161 0 5193 0 0
en1 1500 Link#2 8.0.38.22.8.34 221240 0 100284 0 0
en1 1500 129.183.64 infoserv.frec.bul 221240 0 100284 0 0
-i-finet 플래그는 구성설정된 모든 인터넷 인터페이스의 상태에 대한 요청을 의미합니다. 네트워크 인터페이스는 Name 열에 나열됩니다. lo는 루프백 인터페이스를 의미하고, en는 표준 이더넷 인터페이스를 의미하며 반면에, tr은 토큰링 인터페이스를 의미합니다.
각 프로토콜에 대한 통계를 표시하려면 다음과 같이 입력하십시오.
netstat -s -f inet
그러면 다음과 같은 출력이 작성됩니다.
ip:
:
44485 total packets received
0 bad header checksums
0 with size smaller than minimum
0 with data size < data length
0 with header length < data size
0 with data length < header length
0 with bad options
0 with incorrect version number
0 fragments received
0 fragments dropped (dup or out of space)
0 fragments dropped after timeout
0 packets reassembled ok
44485 packets for this host
0 packets for unknown/unsupported protocol
0 packets forwarded
0 packets not forwardable
0 redirects sent
1506 packets sent from this host
0 packets sent with fabricated ip header
0 output packets dropped due to no bufs, etc.
0 output packets discarded due to no route
0 output datagrams fragmented
0 fragments created
0 datagrams that can't be fragmented
0 IP Multicast packets dropped due to no receiver
0 successful path MTU discovery cycles
0 path MTU rediscovery cycles attempted
0 path MTU discovery no-response estimates
0 path MTU discovery response timeouts
0 path MTU discovery decreases detected
0 path MTU discovery packets sent
0 path MTU discovery memory allocation failures
0 ipintrq overflows
icmp:
0 calls to icmp_error
0 errors not generated 'cuz old message was icmp
Output histogram:
echo reply: 6
0 messages with bad code fields
0 messages < minimum length
0 bad checksums
0 messages with bad length
Input histogram:
echo: 19
6 message responses generated
igmp:defect
0 messages received
0 messages received with too few bytes
0 messages received with bad checksum
0 membership queries received
0 membership queries received with invalid field(s)
0 membership reports received
0 membership reports received with invalid field(s)
0 membership reports received for groups to which we belong
0 membership reports sent
tcp:
1393 packets sent
857 data packets (135315 bytes)
0 data packets (0 bytes) retransmitted
367 URG only packets
0 URG only packets
0 window probe packets
0 window update packets
170 control packets
1580 packets received
790 acks (for 135491 bytes)
60 duplicate acks
0 acks for unsent data
638 packets (2064 bytes) received in-sequence
0 completely duplicate packets (0 bytes)
0 packets with some dup. data (0 bytes duped)
117 out-of-order packets (0 bytes)
0 packets (0 bytes) of data after window
0 window probes
60 window update packets
0 packets received after close
0 discarded for bad checksums
0 discarded for bad header offset fields
0 connection request
58 connection requests
61 connection accepts
118 connections established (including accepts)
121 connections closed (including 0 drops)
0 embryonic connections dropped
845 segments updated rtt (of 847 attempts)
0 resends due to path MTU discovery
0 path MTU discovery terminations due to retransmits
0 retransmit timeouts
0 connections dropped by rexmit timeout
0 persist timeouts
0 keepalive timeouts
0 keepalive probes sent
0 connections dropped by keepalive
udp:
42886 datagrams received
:
0 incomplete headers
0 bad data length fields
0 bad checksums
0 dropped due to no socket
42860 broadcast/multicast datagrams dropped due to no
socket
0 socket buffer overflows
26 delivered
106 datagrams output
ip는 인터넷 프로토콜을 지정하고, icmp는 정보 제어 메세지 규약을 지정하고, tcp는 전송 제어 규약을 지정하고, udp는 사용자 데이터그램 프로토콜을 지정합니다.
장치 드라이버 통계를 표시하려면 다음과 같이 입력하십시오.
netstat -v
netstat -v 명령은 업 상태의 각 CDLI 기본 장치 드라이버에 대한 통계를 표시합니다. 이 명령에 대한 샘플 출력을 열람하려면, tokstat 명령, entstat 명령또는 fddistat 명령을 참조하십시오.
멀티캐스트를 사용 가능하게 하는 인터페이스에 관한 정보를 표시하고 그룹 멤버쉽을 열람하려면 다음과 같이 입력하십시오.
netstat -a -I interface
예를 들어, 802.3 인터페이스가 지정된 경우, 다음의 출력이 산출됩니다.
Name Mtu Network Address Ipkts Ierrs Opkts Oerrs Coll
et0 1492 0 0 2 0 0
et0 1492 9.4.37 hun-eth 0 0 2 0 0
224.0.0.1
02:60:8c:0a:02:e7
01:00:5e:00:00:01
-Iinterface 대신에 플래그 -i가 지정될 경우, 구성설정된 모든 인터페이스는 나열됩니다. 네트워크 인터페이스가 이름 열에 나열되고, lo는 루프백 인터페이스를 의미하며, et는 IEEE 802.3 인터페이스를 의미하며, tr은 토큰링 인터페이스를 의미하고, fi는 FDDI 인터페이스를 지정합니다.
주소 열은 다음과 같은 의미를 갖습니다. 각 인터페이스의 기호 이름이 표시됩니다. 이 기호 이름 아래에, 그 인터페이스에서 결합된 멀티캐스트 그룹의 그룹 주소가 표시됩니다. 그룹 주소 224.0.0.1은 모든 멀티캐스트 인터페이스가 속해 있는 특수 all-hosts-group입니다. 인터페이스의 MAC 주소(콜론 표기법)는 특정 인터페이스에 대해 IP 멀티캐스트를 대신하여 사용 가능해진 다른 MAC 레벨 주소의 리스트를 포함하여 그룹 주소 다음에 옵니다.
통신 서브시스템의 패킷 계수를 표시하려면 다음과 같이 입력하십시오.
netstat -D
다음의 출력이 산출됩니다.
Source Ipkts Opkts Idrops Odrops
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tok_dev0 720 542 0 0
ent_dev0 114 4 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Devices Total 834 546 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tok_dd0 720 542 0 0
ent_dd0 114 4 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Drivers Total 834 546 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tok_dmx0 720 N/A 0 N/A
ent_dmx0 114 N/A 0 N/A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Demuxer Total 834 N/A 0 N/A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IP 773 767 0 0
TCP 536 399 0 0
UDP 229 93 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Protocols Total 1538 1259 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
lo_if0 69 69 0 0
en_if0 22 8 0 0
tr_if0 704 543 0 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Net IF Total 795 620 0 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NFS/RPC Client 519 N/A 0 N/A
NFS/RPC Server 0 N/A 0 N/A
NFS Client 519 N/A 0 N/A
NFS Server 0 N/A 0 N/A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NFS/RPC Total N/A 519 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Note: N/A -> Not Applicable)
XNS(제록스 네트워크 시스템)의 예제
XNS 인터페이스에 대한 네트워크 정보를 표시하려면 다음과 같이 입력하십시오.
netstat -i -f ns
그러면 다음과 같은 출력이 작성됩니다.
Name Mtu Network Address Ipkts Ierrs Opkts Oerrs Coll
en1 1500 ns:6EH 2608C2EA9F7H 281 0 3055 0 0
et1 1492 ns:78H 2608C2EA9F7H 44 0 3043 0 0
nsip0 1536 ns:1H 2608C2EA9F7H 0 0 0 0 0
-i -f ns플래그는 구성설정된 모든 XNS 인터페이스의 상태에 대한 요청을 나타냅니다. 네트워크 인터페이스는 Name열에 나열되고, en은 표준 이더넷 인터페이스를 의미하며, et는 IEEE 802.3 이더넷 인터페이스를 의미합니다. Network 열에 있는 ns:는 XNS 그룹 주소를 의미합니다. 모든 네트워크 및 주소 번호는 번호의 끝에 문자 H가 추가된 16진수입니다.
nsip0는 인터넷 캡슐화 XNS 패킷입니다. 캡슐화에 사용되는 인터넷 대상 주소는 ifconfig 명령의 ipdst 필드에서 지정합니다.
XNS 인터페이스에 대한 라우팅 테이블 정보를 표시하려면 다음과 같이 입력하십시오.
netstat -r -f ns
그러면 다음과 같은 출력이 작성됩니다.
Routing tables
Destination Gateway Flags Refcnt Use Interface
Route Tree for Protocol Family 6:
(rootnode)
1H.2608C2EA394H 1H.2608C2EA9F7H UH 1 0 nsip0
18H.* 78H.2608C2EA9F7H UG 0 0 et1
6EH.* 6EH.2608C2EA9F7H U 1 0 en1
78H.* 78H.2608C2EA9F7H U 1 0 et1
(rootnode)
-r -f ns 플래그는 구성설정된 모든 XNS 인터페이스의 라우팅 테이블 정보에 대한 요청을 표시합니다. 네트워크 인터페이스는 Interface 열에 나열되고, en은 표준 이더넷 인터페이스를 의미하며, et는 IEEE 802.3 이더넷 인터페이스를 의미합니다. Interface 열에 있는 nsip0는 XNS를 인터넷 캡슐화 인터페이스로 의미합니다. 모든 Destination 및 Gateway 주소는 번호 끝에 H 문자가 추가된 16진수 형태를 가집니다. Destination 열에 있는 *(별표)는 네트워크가 지점 대 지점 네트워크가 아님을 나타냅니다.
관련 정보
atmstat 명령, entstat 명령, fddistat 명령, iostat 명령, tokstat 명령, trpt 명령, vmstat 명령
호스트 파일 형식, 네트워크 파일 형식, 프로토콜 파일 형식, 서비스 파일 형식