| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

lsslot
lsslot lsslot 명령 목적 핫 플러그 슬롯 및 해당 특성과 같은, 동적으로 구성할 수 있는 슬롯을 표시합니다. 구문
lsslot -c ConnectorType [ -a | -o | -l DeviceName | -s Slot ] [ -F Delimiter ]
설명
lsslot 명령은 모든 지정된 핫 플러그 슬롯과 해당 특성을 표시합니다. 핫 플러그 슬롯이란 시스템을 끄거나 운영 시스템을 재부팅하지 않고 시스템에서 추가 및 제거할 수 있는 개체 연결을 위한 플러그인 위치입니다. -c 플래그는 필수이며, 핫 플러그 커넥터의 유형(예: 핫 플러그 가능 PCI 어댑터의 경우, pci)을 지정합니다. -a 플래그를 사용하여 비어 있는 즉, 사용 가능한 핫 플러그 슬롯을, -o 플래그를 사용하여 점유된 슬롯을 또는 -s 플래그를 사용하여 특정 슬롯을 표시할 수 있습니다. -l 플래그는 lsdev 명령에서 나열하는 것과 같은, 지정된 DeviceName과 연관된 슬롯을 찾는 데 사용할 수 있습니다.
lsslot 명령의 출력은 ConnectorType 및 명령이 실행되는 플랫폼과 별개입니다. 슬롯의 특성에는 다음과 같은 항목이 포함됩니다.
슬롯 이름 또는 식별
커넥터 유형 또는 슬롯 설명(예: PCI 핫 플러그 슬롯)
연결된 장치 이름(예: scsi0, ent0)
플래그
-a 사용 가능한 핫 플러그 슬롯과 해당 특성을 표시합니다. 사용 가능한 슬롯이란 핫 플러그 장치가 연결되지 않은 슬롯입니다.
-c ConnectorType 지정된 ConnectorType의 슬롯을 표시합니다. ConnectorType은 핫 플러그 커넥터의 유형을 식별합니다. 예를 들어, 핫 플러그 PCI 슬롯의 ConnectorType은 pci입니다. 이 플래그는 필수적입니다.
-F Delimiter 출력을 분리시킬 단일 문자를 지정합니다. 표제는 표시되지 않으며 열은 Delimiter 문자로 분리됩니다.
-l DeviceName DeviceName이 연결될 슬롯의 특성을 표시합니다. DeviceName은 lsdev 명령에서 나열하는 것과 같은, 슬롯에 연결된 장치의 LU 이름입니다.
-o 점유된 슬롯의 특성을 표시합니다. 점유된 슬롯에는 핫 플러그 장치가 연결되어 있습니다.
-s Slot 지정된 Slot에 대한 특성을 표시합니다. Slot의 형식은 platform/connector_type과 별개입니다.
예제
사용 가능한 PCI 핫 플러그 슬롯을 나열하려면, 다음을 입력하십시오.
lsslot -c pci -a
시스템은 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
슬롯 이름 설명 연결된 장치
U0.4-P1-I1 PCI 64 bit, 66MHz, 3.3 volt slot 비어 있음
U0.4-P1-I2 PCI 64 bit, 66MHz, 3.3 volt slot 비어 있음
U0.4-P1-I3 PCI 64 bit, 66MHz, 3.3 volt slot 비어 있음
scsi1이라는 scsi 어댑터와 연관된 PCI 핫 플러그 슬롯을 나열하려면, 다음을 입력하십시오.
lsslot -c pci -l scsi1
시스템은 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
슬롯 이름 설명 연결된 장치
U0.4-P1-I1 PCI 64 bit, 33MHz, 5 volt slot scsi1
모든 PCI 핫 플러그 슬롯을 나열하려면, 다음을 입력하십시오.
lsslot -c pci
시스템은 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
슬롯 이름 설명 연결된 장치
U0.4-P1-I1 PCI 64 bit, 33MHz, 3.3 volt slot 비어 있음
U0.4-P1-I2 PCI 64 bit, 33MHz, 3.3 volt slot scsi0
U0.4-P1-I3 PCI 64 bit, 33MHz, 3.3 volt slot 알 수 없음
U0.4-P1-I5 PCI 64 bit, 33MHz, 3.3 volt slot 비어 있음
Device(s) Connected 열이 unknown인 슬롯에는 슬롯에 연결된 장치가 있지만, ODM 조정 장치(CuDv) 데이터베이스에는 장치가 없습니다. 원인은 장치가 새로 추가되었지만 아직 구성되지 않았거나, rmdev -d 명령으로 삭제되었거나 또는 장치와 연관된 소프트웨어 패키지를 사용하여 시스템을 설치할 수 없기 때문일 수 있습니다.
파일
/usr/sbin/lsslot
관련 정보
drslot 명령, lsdev 명령