| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

lspath
lspath lspath 명령 목적 다중 경로 I/O(MPIO) 가능 장치로의 경로 상태를 표시합니다. 구문
lspath [ -F Format ] [ -H ] [ -I ] [ -l Name ] [ -p Parent ] [ -s Status ] [ -w Connection ] [ -v Level ]
lspath -h
설명
lspath 명령은 MPIO 가능 장치로의 경로 상태를 표시합니다. 표시할 경로 세트를 확보하려면 먼저 사용자 조정된 경로(CuPath) 오브젝트 클래스에서 해당 경로를 취하고, 오브젝트의 Name, Parent, Connection, 및 Path_Status 설명자를 지정된 -l Name, -p Parent, -w Connection, 및 -s Status 플래그에 대응시켜야 합니다. -s Status 플래그가 enabled 또는 disabled와 같은 조작 상태로 지정된 경우, CuPath 오브젝트 클래스와 그 클래스에서 확보한 경로 세트를 탐색한 후 장치 드라이버에서 각 경로의 조작 상태를 검색한 후 추가로 규정화할 때 Path_Available 값이 사용됩니다.
-I 플래그가 지정되면 그 상태가 enabled 또는 disabled인 모든 경로가 해당 경로에 대한 미해결 I/O 조작의 수를 표시합니다. 이 계수는 enabled (2)와 같이 상태 다음에 괄호안의 10진수로 표시됩니다. disabled의 의미때문에 disabled에 대해서는 0이 아닌 값을 표시할 수 있습니다. disabled 경로는 해당 경로가 추후 I/O에 사용되지 않음을 의미합니다. 경로가 disabled이 되기 전에 시작된 완료되지 않은 미해결 I/O가 아직 있을 수 있습니다.
디폴트 값으로 이 명령은 정보를 열 양식으로 표시합니다. 표시할 경로를 규정화하는 플래그가 지정되지 않은 경우 출력 형식은 다음과 같습니다.
DEVICE STATUS PARENT CONNECTION
표시할 경로를 규정화하는 플래그가 지정된 경우 연관된 열이 출력되지 않습니다. 즉, -l Name 플래그를 사용하면 DEVICE 열이 표시되지 않습니다. -s Status 플래그에 조작 상태가 지정되고 -I 플래그도 지정되었으며, STATUS 필드는 아직 표시되어 있는 경우는 예외입니다.
디폴트 표시 형식은 -F Format 플래그를 사용하여 겹쳐쓸 수 있습니다. -F Format 플래그는 사용자 지정 형식의 출력을 표시합니다. 여기서 Format 매개변수는 숫자가 아닌 문자나 공백으로 분리되고 끝나며 따옴표로 묶인 열 이름 리스트(위에 나열된)입니다.
주: 위의 열 이름은 열 제목으로 출력되거나 -F 플래그의 Format 일부로 입력되는 경우 다른 언어로 번환되지 않습니다.
플래그
-F Format 명령의 출력을 사용자 지정 형식으로 표시합니다. 여기서 Format 매개변수는 헤더가 표시될 때 열 이름 출력인 따옴표로 묶인 열 이름 리스트입니다. 이러한 이름은 숫자가 아닌 문자나 공백으로 분리되며 끝날 수도 있습니다.
-h 명령 사용법 메세지를 표시합니다.
-H 열 출력 위에 헤더를 표시합니다.
-I STATUS가 disabled 또는 enabled인 경로를 표시하기 위한 미해결 I/O 계수를 표시합니다.
-lName 경로 상태가 표시될 장치의 논리 장치 이름을 지정합니다. 표시될 경로는 -p, -s 및 -w 플래그로 규정됩니다.
-p Parent 경로 규정화에 사용할 상위 장치의 LU 이름을 나타냅니다.
-s Status 표시할 경로를 규정화하는 데 사용할 상태를 나타냅니다. 다음은 이러한 플래그에 허용되는 값입니다.
available
Path_Status가 Path_Available인 경로를 표시합니다. 즉, enabled 및 disabled 경로를 포함하여 시스템에 구성설정된 경로를 표시합니다.
defined
Path_Status가 Path_Defined인 경로를 표시합니다.
detected
Path_Status가 Path_Detected인 경로를 표시합니다.
disable
MPIO 경로 선택사항에서 disabled 경로를 표시합니다.
enable
MPIO 경로 선택사항에서 enabled 경로를 표시합니다.
missing
Path_Status가 Path_Missing인 경로를 표시합니다.
-v Level 표시된 Level의 상세한 출력을 원함을 나타냅니다. 이 플래그에 허용되는 값은 debug뿐입니다. 명령 문제점을 진단하기 위한 정보를 제공합니다.
-w Connection 표시할 경로를 규정화하는 데 사용할 연결 정보를 나타냅니다.
예제
열 헤더 및 I/O 계수와 함께 hdisk1으로의 모든 경로 상태를 표시하려면 다음을 입력하십시오.
lspath -l hdisk1 -H
시스템은 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
STATUS PARENT CONNECTION
enabled (4) scsi0 5,0
disabled (0) scsi1 5,0
missing scsi2 5,0
열 헤더 없이 조작 상태가 사용 불가능한 경로 세트를 표시하려면 다음을 입력하십시오.
lspath -s disabled
시스템은 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
hdisk1 scsi1 5, 0
hdisk2 scsi1 6, 0
hdisk23 scsi8 3, 0
hdisk25 scsi8 4, 0
열 헤더 없이 상태가 available인 hdisk1으로의 경로 세트를 사용자 지정 향식으로 표시하려면 다음을 입력하십시오.
lspath -l hdisk1 -s available -f"CONNECTION:PARENT:STATUS\T[]"
시스템은 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
5,0:scsi0:enabled [ ]
5,0:scsi1:disabled [ ]
파일
/usr/sbin/lspath lspath 명령이 들어 있습니다.