| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

pdelay
pdelay pdelay 명령 목적 지연 모드 로그인 포트를 사용 가능하게 하거나 보고합니다. 구문
pdelay [ -a ] [ Device ]
설명
pdelay 명령은 지연 모드 포트를 작동시킵니다. 지연 모드 포트는 하나 이상의 문자(캐리지 리턴)를 입력할 때까지 로그인 통보자가 표시되지 않는다는 점을 제외하고는 공유 포트와 같이 작동됩니다. 포트가 직접 원격 시스템에 연결되거나 인텔리전트 모뎀에 연결되면, getty 명령이 원격지에 있는 getty 또는 국지적으로 연결된 모뎀과 대화하지 못하도록 지연 모드 포트로 작동됩니다. 이 조치는 시스템 자원을 보존하며 pdelay enabled=delay와 동일합니다. Device 매개변수를 지정하지 않으면, pdelay 명령은 현재 작동되는 포트의 이름을 보고합니다.
사용 가능하게 할 포트를 지정하려면, Device 매개변수를 사용하십시오. 다음 값이 허용됩니다.
/dev/tty1 장치와 같은 자세한 장치 이름
tty1 장치와 같은 간단한 장치 이름
번호(예: /dev/tty1 장치를 나타내는 1)
주: 이 명령을 수행하려면, 루트 사용자 권한을 가지고 있어야 합니다.
파일
-a 모든 포트를 지연 모드로 사용 가능하게 합니다.
예제
현재 사용 가능한 지연 모드 포트의 이름을 표시하려면 다음과 같이 입력하십시오.
pdelay
파일
/etc/locks pshare 및 pdelay 명령을 위한 lock 파일을 포함하고 있습니다.
/usr/sbin/pdelay pdelay 명령을 포함하고 있습니다.
관련 정보
getty 명령, init 명령, pdisable 명령, penable 명령, phold 명령, pshare 명령, pstart 명령