| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

dadmin
dadmin dadmin 명령 목적 DHCP 서버의 상태를 조회하고 수정하는 데 사용됩니다. 구문
dadmin [ -?] [ -v] [ -h Hostname] [ -f] -d IpAddress | [ -x] -i | [ -x] -s | -t on|off|값 | -q IpAddress | -p IpAddress | -c Clientld
설명
dadmin 명령은 DHCP 관리자가 DHCP 서버의 데이터베이스를 조회하고 수정할 수 있도록 합니다. 관리자는 이 명령을 사용하여 국지 또는 원격으로 DHCP 서버를 조회하여 IP 주소의 상태를 알아내고 IP 주소의 풀, 클라이언트를 조회하며, IP 주소 맵핑을 삭제하고, 서버를 갱신하며, 서버의 추적 레벨을 변경할 수 있습니다.
dadmin 명령은 이전 릴리스 DHCP 서버의 IP 주소 상태를 표시하고 갱신하기 위해 이전 릴리스 DHCP 서버와 역호환됩니다.
IP 주소 정보를 조회하면 dadmin 명령은 IP 주소의 상태를 리턴합니다. 또한, IP 주소의 상태에 따라 dadmin 명령은 사용 지속시간, 사용 시작 시간, 최종 사용된 시간, 서버가 이 IP 주소에 대한 DNS A 레코드 갱신을 지원하는지 여부, 이 IP 주소에 대응된 클라이언트 식별자를 리턴할 수 있습니다.
클라이언트 정보를 조회할 경우, dadmin 명령은 클라이언트의 IP 주소 및 IP 주소 상태, 클라이언트에 IP 주소가 부여된 최종 시간, 클라이언트에 의해 사용되는 호스트 이름 및 도메인 이름, 서버가 이 IP 주소에 대한 DNS A 레코드 갱신을 지원하는지 여부를 리턴합니다.
서버 추적 레벨을 수정할 경우, dadmin 명령은 추적 마스크 형식으로 서버 추적 레벨을 설정 및 리턴합니다. 이 마스크는 비트 문자열이며, 각 비트는 특정 로그 항목이 서버에 의해 추적되고 있는지의 여부를 나타냅니다(온라인 문서에 있는 DHCP 서버 구성 파일을 참조하십시오). 이 로그 항목을 가장 중요하지 않은 것에서 가장 중요한 순서로 나열한다면 LOG_NONE, LOG_SYSERR, LOG_OBJERR, LOG_PROTOCOL 및 LOG_PROTERR(동일한 값), LOG_WARN 및 LOG_CONFIG(동일한 값), LOG_EVENT 및 LOG_PARSEERR(동일한 값), LOG_ACTION, LOG_INFM, LOG_ACNTING, LOG_STAT, LOG_TRACE, LOG_START 및 LOG_RTRACE순입니다.
주: LOG_START는 사용 불가 상태가 될 수 없습니다. 이는 0x0800에서 0x1FFF까지의 마스크 범위를 포함합니다.
플래그
-cClientld DHCP 서버에 의해 인식되어진 특정 클라이언트의 상태를 리턴합니다. Clientld는 DHCP 클라이언트가 자신을 식별하는데 사용하는 클라이언트 식별자 또는 16진수 문자로만 지정될 수 있거나 DHCP 서버에 의해 사용되는 TYPE-STRING으로 표현되는 필드입니다.
-dIpAddress IP 주소 IpAddress에 연관된 사용 정보를 삭제합니다. 이 결과로, 주소는 사용 가능한(FREE) 상태가 되며 다시 한 번 바인딩에 사용할 수 있게 됩니다.
-f -d 플래그와 함께 사용될 수 있습니다. -f 플래그는 프롬프트 없이 강제로 주소를 삭제합니다. IP에 연관된 사용 정보를 삭제합니다.
-hHostname 대상 DHCP 서버를 지정하는 데 사용됩니다. Hostname으로는 이름 또는 IP 주소를 사용할 수 있습니다.
-i DHCP 서버를 다시 초기화합니다. 이 플래그는 서버에게 데이터베이스를 동기화하도록 신호를 보내고 구성설정 파일을 다시 읽어 다시 시작합니다.
-pIpAddress 서브네트 내의 각 주소의 상태를 리턴합니다. IpAddress는 리스트에서 서브네트를 식별하는 데 사용됩니다.
-qIpAddress 특정 IP 주소의 상태를 리턴합니다.
-s DHCP 서버의 구성설정 풀에 있는 각 주소의 상태를 리턴합니다.
-t on|off|Value DHCP 서버의 추적 레벨을 변경합니다. 추적 값은 서버에서 사용 중인 추적 마스크를 나타내는 16진 형식으로 보고됩니다. Value는 10진 또는 16진 형식으로 지정될 수 있습니다. On 및 off 키워드는 한 번에 추적 마스크 내의 단일 비트를 사용 가능 또는 사용 불가 상태로 만드는 데 사용됩니다.
-v 명령을 대화 모드로 실행합니다.
-x dadmin 프로토콜의 버전 1을 사용하십시오. -x 플래그를 사용하여 이전 릴리스의 DHCP 서버에 연결하고 이 플래그는 -i 플래그와 -s 플래그에만 유효합니다.
-? 사용법 구문을 표시합니다.
종료 상태
0 성공적으로 완료했습니다.
>0 오류가 발생했습니다.
보안
dadmin 클라이언트로부터 보안성 있는 연결을 위해, DHCP 서버는 서버 자체로부터의 연결 또는 수퍼 사용자의 .rhosts 파일에 등록되어 있는 원격 시스템으로부터의 연결만을 허용합니다. 일반 사용자가 DHCP 서버의 주소 대응을 수정하지 못하도록 하기 위해, 관리자는 액세스가 허용된 사용자만이 dadmin 명령을 실행할 수 있도록 사용권한을 제한해야 합니다.
파일
/usr/sbin/dadmin dadmin 명령이 위치해 있습니다.
관련 정보
AIX 5L Version 5.1 Files Reference의>.rhosts 파일 형식, DHCP Server Configuration File
dhcpsd 디먼