| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

migratelp
migratelp migratelp 명령 목적 하나의 물리적 파티션에서 할당된 논리적 파티션을 다른 물리적 볼륨에 있는 또다른 물리적 파티션으로 이동합니다. 구문
migratelp LVname/LPartnumber[ /Copynumber ] DestPV[/PPartNumber]
설명
migratelp는 논리적 볼륨 LVname의 지정된 논리적 파티션 LPartnumber를 DestPV 물리적 볼륨으로 이동합니다. 대상 물리적 파티션 PPartNumber를 지정한 경우 이를 사용하며, 그렇지 않은 경우 논리적 볼륨의 내부 영역 정책을 사용하여 대상 파티션을 선택합니다. 디폴트로 문제의 논리적 파티션에 대한 최초 미러 사본이 이주됩니다. Copynumber에 값 1, 2 또는 3을 지정하여 특정 미러 사본을 이주할 수 있습니다.
주: 동시 볼륨 그룹의 경우, 다른 활성 중인 동시 노드에 관하여 lvmstat에서 보고한 파티션 사용법을 고려해야 합니다.
migratelp 명령이 스트라이프된 논리적 볼륨의 파티션을 이주하는 데 실패했습니다.
보안
migratelp를 사용하려면, 루트 사용자 권한이 있어야 합니다.
예제
논리적 볼륨 lv00의 최초 논리적 파티션을 hdisk1으로 이동하려면, 다음을 입력하십시오.
migratelp lv00/1 hdisk1
논리적 볼륨 hd2의 세 번째 논리적 파티션에 대한 두 번째 미러 사본을 hdisk5로 이동하려면, 다음을 입력하십시오.
migratelp hd2/3/2 hdisk5
논리적 볼륨 testlv의 25번째 논리적 파티션에 대한 세 번째 미러 사본을 hdisk7의 100번째 파티션으로 이동하려면, 다음을 입력하십시오.
migratelp testlv/25/3 hdisk7/100
파일
/usr/sbin migratelp가 상주하는 디렉토리
관련 정보
lslv 명령 및 lvmstat 명령.