| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

dhcprd
dhcprd dhcprd 디먼 목적 국지 네트워크 밖으로 BOOTP 및 DHCP 패킷을 이송합니다. 구문
시스템 자원 제어기를 사용하여 DHCP 서버로 정보를 전달하는 방법
startsrc-s dhcprd [ -a Argument ] [ -a Argument ] ...
시스템 자원 제어기를 사용하지 않고 DHCP로 정보를 전달하는 방법
dhcprd [ -f ConfigurationFile ]
설명
dhcprd 디먼은 브로드캐스트 패킷을 청취하고 이를 수신하여 해당 서버로 이송합니다. 이는 브로드캐스트가 다른 네트워크로 전달되지 않도록 막아줍니다. DHCP 릴레이 에이전트는 국지 네트워크의 DHCP 및 BOOTP 클라이언트 브로드캐스트 패킷을 서버 세트로 forward on 및 forward off합니다. BOOTP 또는 DHCP 클라이언트에 의해 전송된 초기 패킷은 클라이언트 기계의 국지 인터페이스상에서 브로드캐스트됩니다. 이러한 패킷은 네트워크 게이트웨이 및 라우터를 통해서는 패스가 허용되지 않습니다. BOOTP/DHCP 릴레이 에이전트인 dhcprd 디먼은 이 패킷을 해당 서버로 전송합니다.
DHCP 서버는 /etc/services 파일을 읽어서 요청을 받기 위해 사용할 포트를 결정합니다. 디폴트 서비스는 dhcps입니다. 이는 bootpd 디먼이 사용하는 것과 동일한 포트이기 때문에, 하나의 디먼만을 수행할 수 있습니다(dhcprd 또는 bootpd 중 하나). dhcprd 디먼을 선택하면, bootp를 /etc/inetd.conf 파일에서 주석 표시를 삭제한 후 명령행에 refresh -s inetd를 입력해야 합니다.
주: bootpd가 수행 중인 경우, 디먼을 시작하기 전에 이 프로그램을 중단시켜야 합니다.
플래그
-f ConfigurationFile 사용할 구성설정 파일을 지정합니다. 디폴트 파일은 /etc/dhcprd.cnf 파일입니다.
종료 상태
이 명령은 다음 종료 값을 리턴합니다.
0 성공적으로 완료했습니다.
>0 오류가 발생했습니다.
보안
액세스 제어: 이 명령을 수행하려면 사용자에게 루트 권한이 있어야 합니다.
파일
/usr/sbin/dhcprd dhcprd 디먼을 포함합니다.
/etc/dhcprd.cnf 디폴트 구성설정 파일을 포함합니다.
/etc/services 인터넷 서비스가 사용한 소켓과 프로토콜을 정의합니다.
/etc/inetd.conf inetd 디먼이 제어하는 서비스를 정의합니다.
관련 정보
dhcpsconf 명령, startsrc 명령, stopsrc 명령.
dhcpcd 디먼, dhcpsd 디먼, inetd 디먼.