| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

qprt
qprt qprt 명령 목적 인쇄 작업을 시작합니다. 구문
qprt [ -a PreviewOption ] [ -A Level ] [ -b BottomMargin ] [ -B Value ] [ -c ] [ -C ] [ -d InputDataType ] [ -D "User" ] [ -e EmphasizedOpt ] [ -E DblHigh ] [ -f Filter ] [ -F Name ] [ -g Begin ] [ -G Coord ] [ -h "Header" ] [ -H "HostName" ] [ -i Indent ] [ -I FontPath ] [ -j Init ] [ -J Restore ] [ -k Color ] [ -K Condense ] [ -l Length ] [ -L LineWrap ] [ -m Message ] [ -M MessageFile ] [ -n ] [ -N NumberCopies ] [ -O PaperHand ] [ -p Pitch ] [ -P Queue [ :QueueDevice ] ] [ -Q Value] [ -q Quality ] [ -r ] [ -R Priority ] [ -s NameType ] [ -S Speed ] [ -t TopMargin ] [ -T "Title" ] [ -u PaperSrc ] [ -U Directional ] [ -v LinesPerIn ] [ -V Vertical ] [ -w PageWidth ] [ -W DblWide ] [ -x LineFeed ] [ -X CodePage ] [ -y DblStrike ] [ -Y Duplex ] [ -z Rotate ] [ -Z FormFeed ] [ -# { j | H | v } ] [ -= OutputBin ]{ File | - } ...
설명
qprt 명령은 File 매개변수로 지정된 파일을 인쇄하기 위해 인쇄 작업을 작성하여 대기행렬에 넣습니다. 표준 입력의 파일을 인쇄하려면, 파일 이름 대신에 -(대쉬)를 지정하십시오. 여러 개의 파일을 지정하면, 모두 함께 하나의 인쇄 작업을 구성합니다. qprt 명령은 파일이 지정된 순서로 파일을 인쇄합니다.
파일을 인쇄하려면, 그 파일에 대한 읽기 액세스 권한이 있어야 합니다. -r 플래그를 사용하여 파일 인쇄 후 이 파일을 제거할 수 있습니다. 파일을 제거하려면, 이 파일이 들어 있는 디렉토리에 대한 쓰기 액세스 권한이 있어야 합니다. qprt 명령을 사용하여 인쇄 작업 완료 시기를 사용자에게 알리려면, -n 플래그를 지정하십시오.
-D, -H 및 -T 플래그와 함께 -B 플래그를 사용하여 분할 페이지를 조정할 수 있습니다. 분할 페이지는 인쇄 작업의 시작, 끝 또는 둘 모두를 표시합니다. 인쇄 작업의 시작과 끝을 분할 페이지에 표시하려면, -B aa 플래그를 사용하십시오.
모든 플래그는 선택적이며, 임의의 순서로 이 플래그를 지정할 수 있습니다. qprt 명령은 플래그와 그 인수 사이의 공백을 무시합니다. 하나의 -(대쉬) 다음에 오는 인수 없이 플래그를 그룹화할 수 있습니다. 모든 플래그와 그 인수는 File 매개변수 앞에 와야 합니다.
웹 기반 시스템 관리자(wsm)의 프린터 대기행렬 응용프로그램을 사용하여 프린터 특성을 변경할 수 있습니다.
또한, SMIT(시스템 관리 인터페이스 도구) smit qprt 단축 경로를 사용하여 이 명령을 수행할 수도 있습니다.
이 명령에 나열된 몇몇 플래그와 인수는 일부 프린터 유형에 대해서는 유효하지 않습니다. 옵션 사용에 문제점이 발생하면, SMIT를 사용하여 qprt 명령문을 미리 볼 수 있습니다. AIX 5L Version 5.1 System Management Guide: Operating System and Devices의 System Management Interface Tool(SMIT): Overview를 참조하십시오. 사용자의 프린터를 지원하는 옵션에 대해 알려면, 사용자의 프린터 매뉴얼을 참조하십시오.
파일
-#{j|h|v} 특수 기능을 지정합니다. Value 변수의 가능한 값은 다음과 같습니다.
j
지정된 인쇄 작업에 대한 작업 번호를 표시합니다.
H
인쇄 작업을 대기행렬에 넣지만 HELD 상태로 그것을 보류합니다.
v
지정된 프린터 백엔드 플래그 값의 유효성을 확인합니다. 유효성 프로세스의 일부로, 부정 플래그 값에 대한 타당성 검사, 유형 검사, 범위 검사, 리스트 검사 그리고 다른 유형의 유효성을 수행합니다. 보편적으로, 부정 플래그는 인쇄 작업이 처리된 다음 단계에서가 아닌, 인쇄 작업이 제출될 때 식별되기 때문에 백엔드 플래그 값의 유효성을 확인하는 것은 유용합니다.
-= OutputBin 인쇄 작업의 출력 bin 대상을 지정합니다. 이 플래그를 지정하지 않는 경우에는 프린터 드라이버의 디폴트 값을 사용합니다. 이 플래그는 AIX 4.2 이상에 적용됩니다.
OutputBin의 가능한 값은 다음과 같습니다.
0
상단 프린터 bin
1 - 49
대용량 출력(HCO) bin 1 - 49
>49
프린터 고유의 출력 bin
주: 유효한 출력 빈은 프린터에 따라 다릅니다.
-a PreviewOption 실제로는 어떤 파일도 인쇄하지 않으며, 인쇄 작업에 대한 매개변수 값을 미리 봅니다. PreviewOption 변수에 0 또는 1을 지정할 수 있습니다. 0을 지정하면, qprt 명령 미리보기는 정상적인 인쇄 처리를 표시합니다. 1을 지정하면, 명령은 프린터에서 예상되는 데이터 유형으로 입력 데이터 유형을 변환하는 데 사용되는 필터 파이프라인과 플래그 값 리스트를 리턴합니다. 이들 플래그 값은 명령행에 지정된 모든 플래그 매개변수가 겹쳐쓰는 구성 데이터베이스의 디폴트 명령행 플래그 값입니다.
-d 플래그에 지정된(또는 디폴트로 설정된) InputDataType 변수에 대해 유효한 플래그만 표시됩니다. 실제로 인쇄하지는 않으면서 인쇄 작업 스풀링에만 관련된 플래그 값은 표시되지 않습니다. spooling 플래그의 디폴트 값은 플래그 설명에 포함되어 있습니다. 플래그 값은 이들이 프린터에서 지원되는지 확인하기 위해 검증되지 않습니다.
필터의 파이프라인은 사용자의 프린터 파일에서, 그 파일을 프린터로 송신하기 전에, 데이터를 처리할 필터 명령(그리고, 필터 명령에 전달된 플래그 값)을 표시합니다. 수행되는 필터링 유형을 판별하기 위해 각각의 필터 명령에 대한 설명을 검토할 수 있습니다.
-A Level 진단 출력의 레벨을 설정합니다. 진단 출력은 인쇄 파일, 헤더 페이지 또는 트레일러 페이지를 처리 중인 필터 파이프라인에 의해 발생한 오류를 진단하는 데 유용합니다. 진단 출력은 인쇄 작업을 제출한 사용자에게 보내어집니다. 다음 레벨 중 하나를 지정할 수 있습니다.
0
작성된 모든 표준 오류 출력을 폐기합니다.
1
플래그 값, 표준 오류 출력, 모든 표준 오류 출력를 작성한 완전한 파이프라인을 리턴합니다.
2
플래그 값, 표준 오류 출력(있는 경우), 오류의 발견 여부에 상관없이 완전한 파이프라인을 리턴합니다. 오류가 발견되면, 인쇄 작업은 종료됩니다.
3
파일이 인쇄되지 않는다는 것을 제외하고는 2의 값과 유사합니다.
1값이 권장됩니다. 오류가 없는 경우에(예제: 상태 정보) 파이프라인의 필터가 표준 오류로 출력을 작성하는 경우, 0값은 유용합니다. 2 또는 3값은 문제점으로 인해 표준 오류 출력이 발생하지 않는 경우에도 문제점 진단에 유용합니다.
-b BottomMargin 하단 여백, 빈 행의 수가 각 페이지의 하단에 남도록 지정합니다.
-B Value 분할(burst) 페이지를 인쇄합니다. Value 변수는 두 개의 문자열로 이루어져 있습니다. 최초 문자는 헤더 페이지에 적용되며, 두 번째 문자는 트레일러 페이지에 적용됩니다. 다음 값이 유효합니다.
a
각 인쇄 작업에 있는 각 파일에 대한 (헤더 또는 트레일러) 페이지를 항상 인쇄합니다.
n
(헤더 또는 트레일러) 페이지를 인쇄하지 않습니다.
g
인쇄 작업(파일의 그룹)마다 (헤더 또는 트레일러) 페이지를 한번씩 인쇄합니다.
예를 들면, -B ga 플래그는 각 인쇄 작업의 초기에 헤더 페이지를 그리고 인쇄 작업의 파일 다음에 트레일러 페이지를 인쇄합니다.
주: 원격 인쇄 환경에서 디폴트는 서버의 원격 대기행렬에서 결정되는 것입니다.
-c 각각의 인쇄 파일을 복사하여 사본에서 인쇄합니다. qprt 명령이 실행된 후 인쇄 작업이 완료되기 전에 인쇄 파일을 수정하려면, 이 플래그를 지정하십시오.
이 플래그가 지정되지 않고, 인쇄 작업이 제출된 동일한 노드에서 인쇄되면, 인쇄 파일 또는 파일의 사본은 만들어지지 않습니다. 파일 또는 File 매개변수가 지정한 파일로부터 직접 인쇄됩니다.
-C 사용자가 로그인한 경우에도, 인쇄 작업으로 작성된 메세지를 사용자에게 보냅니다. 디폴트로, qprt 명령은 콘솔에 메세지를 표시합니다.
-C 플래그는 국지 인쇄 작업에만 적용됩니다. 원격 프린터로 전송된 작업의 완료 시기를 통지받으려면, -n 플래그를 사용하여 메일 메세지를 수신하십시오.
주: qdaemon의 특정 메세지 및 프린터 백엔드는 어떤 방법으로든 재지정될 수 없습니다. 이들은 /dev/console 파일로 직접 전송됩니다.
-d InputDataType 인쇄할 파일의 입력 데이터 유형을 식별합니다. 입력 데이터 유형과 프린터에서 예상되는 데이터 유형을 기준으로 인쇄 파일은 프린터에 전송되기 전에 필터를 통해 패스됩니다(필요한 경우). 다음 입력 데이터 유형 중 하나를 지정할 수 있습니다.
a
확장 ASCII
c
PCL
d
Diablo 630
g
휴렛 팩커드 GL
p
Pass-through(수정하지 않은 채 프린터로 전송)
s
포스트스크립트
선택한 프린터가 지정된 입력 데이터 유형을 지원하지 않고, 필터가 사용 불가능하여 인쇄 파일의 데이터 유형을 프린터가 지원하는 데이터 유형으로 변환할 수 없는 경우, 인쇄 작업은 오류 메세지와 함께 종료합니다.
-D "User" 전달을 위해 출력을 User로 레이블합니다. 일반적으로 출력은 전달을 위해 qprt 명령 요청을 발행한 사용자 이름으로 레이블이 표시됩니다. User 값은 정상 사용자 ID의 동일한 요구조건에 맞는 하나의 단어여야 합니다.
-e EmphasizedOpt 다음 중 하나로 강조체 인쇄를 설정합니다.
+
강조체 인쇄를 사용합니다.
!
강조체 인쇄를 사용하지 않습니다.
-E DblHigh 다음 중 하나로 2배 높이 인쇄를 설정합니다.
+
2배 높이 인쇄를 사용합니다.
!
2배 높이 인쇄를 사용하지 않습니다.
-f Filter 프린터로 파일을 전송하기 전에 사용자의 인쇄 파일을 패스할 필터를 식별합니다. 식별자는 lpr 명령과 함께 사용할 수 있는 filter 플래그와 유사합니다. 사용 가능한 필터 식별자는 pr 필터를 호출하는 p와 troff의 출력을 처리하는 n입니다.
-F Name 인쇄를 위해 사용될 문자의 이미지를 포함하는 X 폰트 파일의 리스트를 지정합니다. 리스트의 항목은 쉼표로 구분해야 합니다. Name 매개변수 값은 전체 경로 이름, 폰트 별명 이름 또는 XLFD 이름일 수 있습니다. -F Name 플래그는 MBCS 프린터 대기행렬에 대해서만 유효합니다.
-g Begin 인쇄를 시작하기 위한 페이지 번호를 설정합니다. 이 플래그는 인쇄 파일이 포맷된(예: -d a 플래그를 사용하여) 경우에만 인식됩니다. 패스-스루(-d p 플래그), 포스트스크립트( -d s 플래그) 및 이미 포맷된 다른 유형의 데이터에 대해서는 인식되지 않습니다.
-G Coord 용지의 가장자리에 인쇄할 수 없는 레이저 프린터에서 인쇄하는 방법을 나타냅니다. Coord 변수로 다음 중 하나를 사용하십시오.
+
전체 페이지 좌표 시스템
!
인쇄 페이지 좌표 시스템
-h "Header" -f p 플래그가 함께 지정된 경우 pr 명령에 사용할 헤더 텍스트를 지정합니다. 이 플래그가 지정되지 않으면, pr 명령은 인쇄 파일 이름을 헤더로 사용합니다.
이 플래그는 -c 플래그를 함께 지정한 경우 유용합니다. -c 플래그를 사용하는 경우, pr 명령에서 디폴트 헤더로 사용할 인쇄 파일의 이름은 qprt 명령을 사용해서 지정한 파일의 이름이 아닌 스풀러에 의해 생성된 임시 파일의 이름입니다.
-H "HostName" 헤더 페이지에 호스트 이름을 설정합니다.
-i Indent 각 행을 지정된 공백 수만큼 들여씁니다. Indent 변수를 -w 플래그로 지정된 페이지 폭에 포함시켜야 합니다.
-I FontID (대문자 i) 폰트 식별자를 지정합니다. 폰트 식별자를 지정하면 피치(-p 플래그)와 서체(-s 플래그)를 겹쳐씁니다. -IFontID 명령은 1 바이트 코드 세트 인쇄 대기행렬에만 유효합니다.
-IFontPath (대문자 i) 폰트 파일이 폰트 별명 이름이나 XLFD 이름으로 지정되면 -F 플래그에 필요한 폰트 경로 리스트를 쉼표로 구분하여 지정합니다. FontPath 플래그는 MBCS 프린터 대기행렬에 대해서만 유효합니다.
-j Init 각 파일이 인쇄되기 전에 프린터를 초기화합니다. 다음 중 하나를 지정할 수 있습니다.
0
초기화 없음
1
완전한 초기화
2
에뮬레이터 선택 전용
-J Restore 인쇄 작업의 마지막에 프린터를 복원합니다. 다음 중 하나를 지정할 수 있습니다.
+
인쇄 작업의 마지막에 복원합니다.
!
인쇄 작업의 마지막에 복원하지 않습니다.
-k Color 인쇄 색상을 지정합니다. 일반적인 값은 검정, 빨강, 파랑, 초록 등입니다. 지원되는 색상과 특정 색상에 할당된 리본 위치에 대해서는 사용자의 프린터 매뉴얼을 참조하십시오.
-K Condense 다음 중 하나로 축소(condensed) 인쇄를 설정합니다.
+
축소(condensed) 인쇄를 사용합니다.
!
축소(condensed) 인쇄를 사용하지 않습니다.
-l Length (소문자 L) 페이지 길이를 설정합니다. Length 변수가 0이면, 페이지 길이는 무시되며, 출력은 하나의 연속 페이지로 취급됩니다. 페이지 길이는 상단, 하단 여백을 포함하며, 인쇄가능한 용지의 길이를 나타냅니다.
-L LineWrap 페이지 폭보다 더 넓은 행에 대한 행 랩을 다음 중 하나로 설정합니다.
+
긴 행을 다음 행으로 랩합니다.
!
오른쪽 여백에서 긴 행을 끊습니다.
-m "Message" 인쇄 작업이 프린터로 할당되고 인쇄를 시작할 준비가 되면, 콘솔에 지정된 메세지를 표시합니다. 인쇄 작업은 메세지가 콘솔에 응답되기 전에는 진행되지 않습니다.
-M MessageFile 메세지 텍스트를 포함하는 파일을 식별합니다. 이 텍스트는 인쇄 작업이 프린터로 할당되고 인쇄를 시작할 준비가 되면 콘솔에 표시됩니다. 인쇄 작업은 메세지가 콘솔에 응답되기 전에는 진행되지 않습니다.
-n 인쇄 작업이 완료되면 사용자에게 통지합니다. -D "User" 플래그가 지정된 경우에도 지정된 사용자에게 통지합니다. 디폴트로 사용자에게 인쇄 작업 완료 시기가 통지되지 않습니다.
-N NumberCopies 인쇄할 사본의 수를 지정합니다. 이 플래그를 지정하지 않으면, 하나의 사본이 인쇄됩니다.
-O PaperHand 다음 중 하나로 입력 용지 처리 유형을 설정합니다.
1
수동(한번에 하나의 용지를 삽입)
2
연속 용지
3
용지 공급
-p Pitch 인치당 문자 수를 설정합니다. Pitch에 대한 일반적인 값은 10과 12입니다. 인쇄된 문자의 실제 피치는 -K(축소) 플래그와 -W(2배 폭) 플래그 값에도 영향을 받습니다.
ASCII 파일을 포스트스크립트 프린터에서 인쇄 중인 경우, 이 플래그는 문자 크기를 판별합니다. 1 이상의 양수를 지정할 수 있습니다.
-PQueue[:QueueDevice] 인쇄 대기행렬 이름과 선택적 대기행렬 장치 이름을 지정합니다. 이 플래그를 지정하지 않으면, 다음과 같은 상황이 발생합니다.
LPDEST 환경 변수가 설정되면, qprt 명령은 LPDEST 변수가 지정한 대기행렬 이름을 사용합니다. 설정된 경우, PRINTER 변수가 함께 설정되었더라도 항상 이 값이 사용됩니다.
PRINTER 변수가 설정되고 LPDEST 변수가 설정되지 않으면, qprt 명령은 PRINTER 환경 변수가 지정한 대기행렬 이름을 사용합니다. 모든 대상 명령행 옵션은 LPDEST 및 PRINTER 환경 변수를 둘 모두를 대체합니다.
LPDEST 및 PRINTER 변수가 모두 설정되어 있지 않으면, qprt 명령은 시스템 디폴트 대기행렬 이름을 사용합니다(시스템 디폴트 대기행렬 이름은 /etc/qconfig 파일에 정의된 첫 번째 대기행렬 이름입니다). QueueDevice 변수가 지정되지 않으면, 대기행렬에 대해 구성설정된 맨 처음 사용 가능한 프린터가 사용됩니다.
주: 여러 개의 프린터가 동일한 인쇄 대기행렬에 대해 구성설정되어 있고 하나 이상의 프린터가 사용자 파일 인쇄에 적합하지 않은 경우, QueueDevice 변수를 사용해야 합니다. 그렇지 않으면, 스풀러는 사용 가능한 최초 프린터를 지정합니다.
-q Quality 다음 중 하나로 인쇄 품질을 설정합니다.
0
단축 폰트
1
고속 품질
2
니어 문자 품질
3
고급 품질
300
300 dpi
600
600 dpi
-Q Value 용지 크기를 설정합니다. 용지 크기 Value는 프린터에 따라 다릅니다. 일반적인 값은 letter 규격 용지의 경우, 1이고 legal의 경우, 2입니다. 고유 용지 규격에 지정된 값을 알려면, 프린터 매뉴얼을 참조하십시오.
-r 인쇄 작업이 완료된 다음 인쇄 파일을 제거합니다. 이 플래그를 지정하지 않으면, 인쇄 파일이 제거되지 않습니다.
-R Priority 인쇄 작업에 우선순위를 설정합니다. Priority 변수에 더 높은 값을 주면, 인쇄 작업시 우선순위가 높아집니다. 디폴트 우선순위 값은 15입니다. 대부분 사용자의 최대 우선순위 값은 20이며, 루트 사용자 특권이 있는 사용자와 시스템 그룹(그룹 0) 멤버의 경우는 30입니다.
주: 이 플래그는 원격 인쇄 작업을 요청하는 경우에는 사용할 수 없습니다.
-s NameType NameType 변수로 서체를 지정합니다. 예를 들면, courier와 prestige입니다. 특정 서체는 프린터 유형에 따라 다르게 선택합니다.
-S Speed 다음 중 하나로 고속 인쇄를 설정합니다.
+
고속 인쇄를 사용합니다.
!
고속 인쇄를 사용하지 않습니다.
-t TopMargin 상단 여백, 각 페이지의 상단에 공백 행의 수가 남도록 설정합니다.
-T "Title" Text 변수로 인쇄 작업 제목을 지정합니다. 이 플래그가 지정되지 않은 경우, 인쇄 작업 제목으로 qprt 명령행의 최초 파일 이름이 사용됩니다. 인쇄 작업 제목은 헤더 페이지와 대기행렬 상태에 관한 조회의 응답시에 표시됩니다.
-u PaperSrc 다음 중 하나로 용지 보급을 설정합니다.
1
Primary
2
Alternate
3
Envelopes
-U Directional 다음 중 하나로 단방향 인쇄를 설정합니다.
+
단방향 인쇄를 사용합니다.
!
단방향 인쇄를 사용하지 않습니다.
-v LinesPerIn 인치당 행의 수로 행 밀도를 설정합니다. LinesPerIn 변수의 일반적인 값은 6과 8입니다.
-V Vertical 다음 중 하나로 세로 방향 인쇄를 설정합니다.
+
세로 방향 인쇄를 사용합니다.
!
세로 방향 인쇄를 사용하지 않습니다.
-w PageWidth 문자의 수로 페이지 폭을 설정합니다. 페이지 폭에는 -i 플래그로 지정되는 들여쓰기 간격 숫자가포함되어야 합니다.
-W DblWide 다음 중 하나로 2배 폭 인쇄를 설정합니다.
+
2배 폭 인쇄를 사용합니다.
!
2배 폭 인쇄를 사용하지 않습니다.
-x LineFeed 자동 줄 넘김 문자(LF) 또는 자동 캐리지 리턴을 지정합니다.
0
줄 넘김 문자(LF), 세로 탭, 캐리지 리턴(CR)을 변경하지 않습니다.
1
각 캐리지 리턴마다 하나의 줄 넘김 문자를 추가합니다.
2
각 줄 넘김 문자 및 각 세로 탭에 캐리지 리턴을 추가합니다.
-X CodePage 코드 페이지 이름을 제공합니다. CodePage 변수의 유효한 값은 850, IBM-850 및 ISO8859-1에서 ISO8859-9까지, IBM-943, IBM-eucJP, IBM-eucKR 및 IBM-eucTW입니다. 사용자의 로케일 정의에서 코드 페이지는 디폴트입니다.
-y DblStrike 다음 중 하나로 이중인자 인쇄를 설정합니다.
+
이중인자 인쇄를 사용합니다.
!
이중인자 인쇄를 사용하지 않습니다.
-Y Duplex 양면 출력을 설정합니다. 양면 출력은 인쇄시 용지의 앞뒷면 모두를 사용합니다. 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.
0
단방향
1
양방향, 긴 에지 바인딩
2
양방향, 축약형 에지 바인딩
-z Rotate 페이지 프린터 출력을 Value 변수가 지정한 대로 4분의 1 만큼 오른쪽으로 회전시킵니다. 그러면 길이(-l)와 폭(-w) 값은 자동으로 조정됩니다.
0
세로방향
1
가로방향 우측
2
역 세로방향
3
가로방향 좌측
-Z FormFeed 각 인쇄 파일 다음에 프린터에 용지 공급을 전송합니다. 다음 중 하나를 지정할 수 있습니다.
+
용지 공급 명령을 전송합니다.
!
용지 공급 명령을 프린터로 전송하지 않습니다. 이 옵션은 이 인쇄 작업으로 작성된 최종 출력 페이지에서 다음 인쇄 작업이 시작될 수 있기 때문에 신중하게 사용하십시오. 연속 용지에서의 프린터 인쇄시에는 이어지는 페이지에 대한 용지의 상단을 판별할 수 없습니다.
예제
디폴트 값을 사용하는 디폴트 인쇄 대기행렬을 위해 구성설정된 최초 사용 가능한 프린터에서 인쇄할 myfile 파일을 대기행렬에 넣으려면, 다음과 같이 입력하십시오.
qprt myfile
파일을 고유의 대기행렬에 놓거나 디폴트가 아닌 플래그 값을 사용하지 않고 파일을 인쇄하거나 인쇄 작업 제출 시 플래그 값을 유효하려면, 다음을 입력하십시오.
qprt -f p -e + -P fastest -r -n -C -#v somefile
이 명령행은 somefile 파일을 pr 명령(-f p 플래그)을 사용하여 패스하고 강조 모드(-e + 플래그)를 사용하여 fastest (-P fastest 플래그)라는 대기행렬에 대해 구성설정된 사용 가능한 최초 프린터에서 인쇄합니다. -#v 플래그는 인쇄 작업을 프린터 백엔드로 패스하기 전에 이 명령에 관련된 모든 플래그가 유효한지 검증합니다. 파일이 인쇄된 후, 파일은 제거되며(-r 플래그) 인쇄 작업을 제출한 사용자에게 인쇄 작업이 완료되었다는 것이 메일(-C 플래그)로 통지됩니다(-n 플래그).
myfile을 법적 크기 용지로 인쇄하려면 다음을 입력하십시오.
qprt -Q2 myfile
myfile 파일을 대기행렬에 넣고 작업 번호를 리턴하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
qprt -#j myfile
MyFile을 대기행렬에 넣고, 보류하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
qprt -#H MyFile
파일
/etc/qconfig 대기행렬 및 대기행렬 장치 구성설정 파일을 포함하고 있습니다.
/usr/bin/qprt qprt 명령을 포함하고 있습니다.
관련 정보
enq 명령, lp 명령, lpr 명령, pr 명령qadm 명령, qcan 명령, qchk 명령, qpri 명령, smit 명령, troff 명령
/etc/qconfig 파일.