| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

ntsc
ntsc ntsc 명령 목적 모션 비디오 어댑터를 사용한 G10 그래픽의 NTSC(전국 TV 표준 위원회) 비디오 출력을 사용 가능하거나 불가능하게 합니다. 구문
ntsc [ -v ] [ on | off ]
설명
ntsc 명령은 모션 비디오 어댑터를 사용하여 G10 그래픽의 NTSC(전국 TV 표준 위원회) 비디오 출력을 사용 가능하거나 불가능하게 합니다. NTSC 비디오 출력이 사용 가능해지면, LCD 및/또는 CRT에 표시된 동일한 이미지가 NTSC 비디오 출력에 표시됩니다. 비디오 캡처 또는 재생 응용프로그램이 수행되고 있는 동안에는, ntsc 명령으로 NTSC 비디오 출력을 작동하게 할 수 없습니다. on 또는 off 매개변수가 지정되지 않을 경우, ntsc 명령 사용법이 표시됩니다.
파일
-v 취해진 조치의 결과를 표시합니다.
매개변수
on 비디오 캡처나 재생 어플리케이션이 수행 중이 아닌 경우, NTSC 비디오 출력을 작동 가능하게 합니다.
off NTSC 비디오 출력을 사용 불가능하게 합니다.
보안
액세스 권한 제어: 모든 사용자
감사(audit) 이벤트: 사용 불가능
예제
NTSC 비디오 출력을 사용 가능하게 하려면 다음과 같이 입력하십시오.
ntsc on
NTSC 비디오 출력을 사용 불가능하게 하려면 다음과 같이 입력하십시오.
ntsc -v off
다음과 유사한 정보를 표시합니다.
ntsc off succeeded
파일
/usr/bin/ntsc ntsc 명령을 포함하고 있습니다.