| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

nroff
nroff nroff 명령 목적 타자기와 같은 장치 및 라인 프린터에서 인쇄하기 위한 텍스트를 포맷합니다. 구문
nroff [ -e ] [ -h ] [ -i ] [ -q ] [ -z ] [ -o List ] [ -n Number ] [ -s Number ] [ -r ANumber ] [ -u Number ] [ -T Name ] [ -man ] [ -me ] [ -mm ] [ -mptx ] [ -ms ] [ File ... | - ]
설명
nroff 명령은 타자기와 같은 장치 및 라인 프린터에 프린터하기 위해 하나 이상의 파일을 읽습니다. File 매개변수에 지정된 파일이 없거나, -(빼기 기호) 플래그가 최종 매개변수로 지정될 경우, 디폴트로 표준 입력을 읽습니다. File 변수는 nroff 명령을 사용하여 파일이 타자기와 같은 장치에 인쇄되도록 지정합니다. 디폴트는 표준 입력입니다.
col 명령은 일부 경우에 nroff 명령을 사후 처리하는데 필요할 수 있습니다.
파일
-e 특정한 터미널의 완전한 해독을 이용하여 간격이 동일한 단어를 조정된 행에 작성합니다.
-h 수평 간격 조정 중에 출력 탭을 사용하여 출력을 촉진하고 출력 문자 계수를 감소시킵니다. 탭 설정은 매 8개의 명사 상당의 문자 폭으로 가정됩니다.
-i 지정된 모든 파일을 읽은 후 표준 입력을 읽습니다.
-man man 매크로 처리 패키지를 선택합니다.
-me me 매크로 처리 패키지를 선택합니다.
-mm mm 매크로 처리 패키지를 선택합니다.
-mptx mptx 매크로 처리 패키지를 선택합니다.
-ms ms 매크로 처리 패키지를 선택합니다.
-nNumber 지정된 번호를 최초로 인쇄된 페이지에 지정합니다.
-oList List 변수에 의해 지정된 페이지만 인쇄하며, 다음과 같이 쉼표로 구분된 페이지 번호 및 범위 리스트로 구성됩니다.
Start-Stop의 범위는 인쇄 페이지의 Start에서 Stop를 의미합니다. 예를 들면, 9-15는 9에서 15 페이지까지 인쇄됩니다.
첫 글자 -Start는 처음부터 Stop까지 인쇄됨을 의미합니다.
마지막의 Start-은 Start에서 끝까지 인쇄됨을 의미합니다.
페이지 번호와 범위를 결합하여 지정된 페이지를 인쇄합니다. 예를 들면, -3, 6-8,10,12-는 처음-3페이지, 6-8, 10페이지, 12페이지-끝까지 인쇄됩니다.
주: -oList 플래그가 파이프라인에서 하나 이상의 eqn 또는 tbl 명령과 함께 사용된 경우, List 매개변수에서 문서의 마지막 페이지를 지정하지 않았으면 broken pipe 메세지가 수신될 수 있습니다. 이 파손된 파이프 메시지는 문제점을 나타내는 것이 아니므로, 무시할 수 있습니다.
-q .rd 요청의 동시 I/O 모드를 호출합니다.
-r ANumber 레지스터 A를 지정된 번호로 설정합니다. A 변수에 의해 지정된 값에는 1자의 ASCII 이름이 있어야 합니다.
-sNumber 지정된 모든 페이지 번호를 정지시킵니다(디폴트는 1입니다). nroff 명령은 지정된 페이지 번호마다 작동을 정지시켜서 종이 로딩이나 변경을 수행한 후, 자동 줄넘김이나 개행 문자를 수신할 때 재개합니다.이 플래그는 파이프라인에서 작동하지 않습니다(예를 들면, mm 명령과 함께). nroff 명령이 페이지 사이에서 정지할 경우, ASCII BEL 문자는 워크스테이션으로 송신됩니다.
-TName 지정된 인쇄 장치로의 출력을 준비합니다. 타자기형 장치와 라인 프린터에는 영어 문자 세트, 숫자 및 기호뿐 아니라 다음과 같은 국제 확장 문자 세트용 Name 변수도 사용됩니다.
hplj
동일한 프린터 시리즈에 있는 Hewlett-Packard LaserJet II 및 기타 모델.
ibm3812
3812 Pageprinter II.
ibm3816
3816 Pageprinter
ibm4019
4019 LaserPrinter.
주: 4019 및 HP Laser Jet II 프린터는 페이지의 상단과 하단에 인쇄할 수 없는 영역이 있습니다. 파일이 이 프린터의 목표가 될 경우, 반드시 상단과 하단의 여백을 정의하여(예를 들면, -mm 플래그로 포맷팅하여), 모든 출력이 인쇄가능한 페이지 안에 위치하도록 하십시오.
37
터미널 열람 전용 전신타자 모델 37 터미널 (디폴트). 이 장치는 \[N] 형식으로 입력되는 확장 문자는 지원하지 않습니다. 확장 단일 바이트 문자를 입력하면 더 많은 정보가 제공됩니다.
lp
밑줄을 긋거나 탭할 수 있는 프린터에 대한 일반 이름. 역행 줄 넘김 문자를 사용하여 lp 값으로 송신된 모든 텍스트(예제: 테이블을 포함하는 텍스트)는 col 명령을 사용하여 처리되어야 합니다. 이 장치는 \[N] 형식으로 입력되는 확장 문자는 지원하지 않습니다. 확장 단일 바이트 문자를 입력하면 더 많은 정보가 제공됩니다.
ppds
Quietwriter III, Quickwriter 및 Proprinters와 같은 개인용 프린터 데이터 스트림을 지원하는 프린터의 일반 이름.
ibm5575
5575 Kanji Printer.
ibm5577
5577 Kanji Printer.
주: 텍스트를 포맷하는 시스템의 완전성을 위해, AT&T 유통 센터에서와 같은 방식으로 다음의 장치가 제공됩니다. 이 테이블에 대해서는 어떤 지원도 제공되지 않습니다.
-T Name (계속)
2631
정규 모드의 Hewlett-Packard 2631 프린터.
2631-c
압축 모드의 Hewlett-Packard 2631 프린터.
2631-e
확장 모드의 Hewlett-Packard 2631 프린터.
300
DASI-300 프린터.
300-12
인치당 12 문자로 설정된 DASI-300 터미널.
382
DTC-382.
4000a
Trendata 4000a 터미널 (4000A).
450
DASI-450 (Diablo Hyterm) 프린터.
450-12
인치당 12 문자로 설정된 DASI-450 터미널.
832
Anderson Jacobson 832 터미널.
8510
C.ITOH 프린터.
tn300
GE Terminet 300 터미널.
X
TX 프린터 트레인이 장착된 프린터.
300s
DASI-300s 프린터 (300S).
300s-12
인치당 12문자로 설정된 DASI-300s 프린터(300S-12).
-u Number 세 번째 폰트 위치(볼드)에 대한 볼드 인자(문자 겹쳐찍기 번호)를 지정된 숫자나, Number 변수가 누락된 경우, 0으로 설정합니다.
-z .tm (워크스테이션 메세지) 요청에 의해 작성된 메세지만 인쇄합니다.
주: 매크로에 대한 자세한 정보는 troff 명령에 있는 형식화 도구에 대한 매크로 패키지 조항을 참조하십시오.
- 입력을 표준 입력에서 읽도록 강제수행합니다.
파일
/usr/share/lib/tmac/tmac.* 표준 매크로 파일에 대한 포인터를 포함하고 있습니다.
/usr/share/lib/macros/* 표준 매크로 파일을 포함하고 있습니다.
/usr/share/lib/nterm/* nroff 명령에 대한 터미널 인자 테이블을 포함하고 있습니다.
/usr/share/lib/pub/terminals 지원되는 터미널의 리스트를 포함하고 있습니다.
관련 정보
col 명령, mm 명령, neqn 명령, tbl 명령, troff 명령