| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

entstat
entstat entstat 명령 목적 이더넷 장치 드라이버 및 장치 통계를 표시합니다. 구문
entstat [ -d -r -t ] Device_Name
설명
entstat 명령은 특정 이더넷 장치 드라이버가 축적한 통계를 표시합니다. 장치의 일반 통계와 함께 선택적으로 장치별 고유 통계를 표시하도록 지정할 수 있습니다. 플래그를 지정하지 않으면, 장치의 일반 통계만이 표시됩니다.
이 명령은 netstat 명령이 -v 플래그와 함께 수행될 때도 호출됩니다. netstat 명령은 어떠한 entstat 명령 플래그도 발행하지 않습니다.
유효하지 않은 Device_Name을 지정하면, entstat 명령은 장치에 연결할 수 없다는 오류 메세지를 생성합니다.
플래그
-d 장치 고유 통계를 포함한 모든 통계를 표시합니다.
-r 모든 통계를 다시 초기 값으로 재설정합니다. 이 플래그는 특권 사용자만 실행할 수 있습니다.
-t 일부 장치 드라이버에서 디버그 추적을 토글합니다.
매개변수
Device_Name 이더넷 장치의 이름(예:ent0).
통계 필드
주: 일부 어댑터는 고유 통계를 지원하지 않을 수 있습니다. 지원되지 않는 통계 필드의 값은 항상 0입니다.
entstat 명령의 출력에 표시되는 통계 필드 및 설명은 다음과 같습니다.
제목 필드
장치 유형 어댑터 유형에 대한 설명을 표시합니다.
하드웨어 주소 장치가 현재 사용하고 있는 이더넷 네트워크 주소를 표시합니다.
경과 시간 통계를 최종으로 재설정한 이후 경과한 실시간을 표시합니다. 하드웨어 오류가 발견되었을 경우, 오류를 회복하는 동안 통계의 일부를 장치 드라이버가 재설정할 수 있습니다. 이러한 상황이 발행할 경우, 통계 사이의 시간 차이를 반영하기 위해 출력 중간에 또 하나의 경과 시간이 표시됩니다.
전송 통계 필드
패킷 장치가 성공적으로 전송된 패킷의 수.
바이트 장치가 성공적으로 전송된 바이트의 수.
인터럽트 어댑터로부터 드라이버가 수신한 전송 인터럽트의 횟수.
전송 오류 이 장치에서 발생한 출력 오류의 수. 이것은 하드웨어/네트워크 오류로 인해 실패한 전송의 계수기입니다.
삭제된 패킷 (어떤 이유에서든) 장치에 제공되지 않은 것으로 전송을 위해 장치 드라이버가 승인한 패킷의 수.
S/W 전송 대기행렬에서의 최대 패킷 수 소프트웨어 전송 대기행렬에 넣어졌던 출력 패킷의 최대 수.
S/W 전송 대기행렬 오버플로우 소프트웨어 전송 대기행렬에서 오버플로우된 출력 패킷의 수.
현재의 S/W와 H/W 전송 대기행렬 길이 소프트웨어 전송 대기행렬 또는 하드웨어 전송 대기행렬에서의 지연중인 출력 패킷의 수.
브로드캐스트 패킷 오류 없이 전송된 브로드캐스트 패킷의 수.
멀티캐스트 패킷 오류 없이 전송된 멀티캐스트 패킷의 수.
반송자 감지 없음 반송자 감지 없음 오류로 인해 실패한 전송의 수.
DMA 저수행 DMA 저수행 오류로 인해 실패한 전송의 수.
실패한 CTS 오류 전송허가(CTS) 신호 오류로 인해 실패한 전송의 수.
최대 충돌 오류 과도한 충돌으로 인해 실패한 전송의 수. 발생한 충돌의 수가 어댑터에서의 재시도 횟수를 초과했습니다.
늦은 충돌 오류 늦은 충돌 오류로 인해 실패한 전송의 수.
지연 전송 도중 지연된 출력 패킷의 수. 지연되었다는 것은 어댑터가 프레임을 전송하던 중 연기할 수 밖에 없었다는 것을 의미입니다. 이러한 상태는 어댑터는 전송 준비가 되었으나 네트워크가 사용 중일 경우에 발생합니다. 어댑터는 패킷 송신의 첫 시도만을 연기합니다. 그 후에는 검사하지 않고 패킷을 전송합니다. 네트워크가 계속 사용 중일 경우, 충돌로 기록됩니다.
SQE 테스트 전송 도중 성공적으로 수행된 "신호 레벨 오류" 테스트(즉, Heartbeat)의 수를 포함합니다.
시간종료 오류 어댑터 보고 시간종료 오류로 인해 실패한 전송의 수.
단일 충돌 횟수 전송 도중 단일(단 하나의) 충돌이 발생한 출력 패킷의 수.
다중 충돌 횟수 전송 도중 여러 번(2-15)의 충돌이 발생한 출력 패킷의 수.
현재 HW 전송 대기행렬 길이 현재 하드웨어 전송 대기행렬에 존재하는 출력 패킷의 수.
CRC 오류 체크섬(FCS) 오류가 있는 입력 패킷의 수.
DMA 과수행 DMA 과수행 오류가 있는 입력 패킷의 수.
정렬 오류 정렬 오류가 있는 입력 패킷의 수.
자원 없음 오류 자원 없음 오류로 인해 하드웨어가 삭제한 입력 패킷의 수. 이 오류는 일반적으로 어댑터의 수신 버퍼를 모두 사용했기 때문에 발생합니다. 일부 어댑터의 경우 수신 버퍼의 크기를 구성설정 가능 매개변수로서 가질 수 있습니다. 장치 구성설정 속성(또는 smit 도움말)을 검토하여 사용 가능한 조정 정보를 찾으십시오.
수신 충돌 오류 수신 도중 충돌 오류가 있었던 입력 패킷의 수.
너무 짧은 패킷 오류 패킷의 크기가 이더넷 최소 패킷 크기보다 작음을 표시하는 길이 오류가 있는 입력 패킷의 수.
너무 긴 패킷 오류 패킷의 크기가 이더넷 최대 패킷 크기를 초과함을 표시하는 길이 오류가 있는 입력 패킷의 수.
어댑터가 삭제한 패킷 기타 다른 이유로 인해 하드웨어가 삭제한 입력 패킷의 수.
리시버 시작 횟수 어댑터의 리시버(수신 장치)가 시작된 횟수.
수신 통계 필드
패킷 장치가 성공적으로 수신한 패킷의 수.
바이트 장치가 성공적으로 수신한 바이트의 수.
인터럽트 어댑터로부터 드라이버가 수신한 수신 인터럽트의 횟수.
수신 오류 이 장치에서 발생한 입력 오류의 수. 이것은 하드웨어/네트워크 오류로 인해 실패한 수신의 계수기입니다.
삭제된 패킷 (어떤 이유에서든) 네트워크 demuxer에 제공되지 않은 것으로 이 장치에서 장치 드라이버가 수신한 패킷의 수.
잘못된 패킷 장치 드라이버가 수신(즉, 보관)한 잘못된 패킷의 수.
브로드캐스트 패킷 오류 없이 수신된 브로드캐스트 패킷의 수.
멀티캐스트 패킷 오류 없이 수신된 멀티캐스트 패킷의 수.
CRC 오류 체크섬(FCS) 오류가 있는 입력 패킷의 수.
DMA 과수행 DMA 과수행 오류가 있는 입력 패킷의 수.
정렬 오류 정렬 오류가 있는 입력 패킷의 수.
자원 없음 오류 자원 없음 오류로 인해 하드웨어가 삭제한 입력 패킷의 수.
수신 충돌 오류 수신 도중 충돌 오류가 있었던 입력 패킷의 수.
너무 짧은 패킷 오류 패킷의 크기가 이더넷 최소 패킷 크기보다 작음을 표시하는 길이 오류가 있는 입력 패킷의 수.
너무 긴 패킷 오류 패킷의 크기가 이더넷 최대 패킷 크기를 초과함을 표시하는 길이 오류가 있는 입력 패킷의 수.
어댑터가 삭제한 패킷 기타 다른 이유로 인해 하드웨어가 삭제한 입력 패킷의 수.
리시버 시작 횟수 어댑터의 리시버(수신 장치)가 시작된 횟수.
일반 통계 필드
mbuf 오류 없음 mbuf를 장치 드라이버에 사용할 수 없는 횟수. 이것은 일반적으로 드라이버가 내향 패킷을 처리하기 위해 mbuf 버퍼를 확보해야 할 경우에 수신 조작 동안 발생합니다. 요청된 크기에 대한 mbuf 풀이 비어 있는 경우, 패킷이 삭제됩니다. netstat -m 명령을 사용하여 이를 확인할 수 있습니다.
어댑터 재설정 횟수 어댑터를 재시작(다시 초기화)한 횟수.
드라이버 플래그 현재 켜져 있는 장치 드라이버 내부 상태 플래그.
장치 고유의 통계 필드
표시화면에서 이 부분은 각 어댑터 유형에 따라 다를 수 있습니다. 이 부분에는 어댑터 일반 통계에 포함되지 않는 고유 정보 및 일부 확장 통계가 포함됩니다. 일부 어댑터에는 장치 고유 통계를 갖지 않을 수 있습니다.
예제
ent0에 대한 장치 일반 통계를 표시하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
entstat ent0
이로써 다음의 출력이 작성됩니다.
ETHERNET STATISTICS (ent0) :
Device Type: Ethernet High Performance LAN Adapter
Hardware Address: 02:60:8c:2e:d0:1d
Elapsed Time: 0 days 0 hours 8 minutes 41 seconds
Transmit Statistics: Receive Statistics:
-------------------- -------------------
Packets: 3 Packets: 2
Bytes: 272 Bytes: 146
Interrupts: 3 Interrupts: 2
Transmit Errors: 0 Receive Errors: 0
Packets Dropped: 0 Packets Dropped: 0
Max Packets on S/W Bad Packets: 0
Transmit Queue:0
S/W Transmit Queue
Overflow: 0
Current S/W+H/W Transmit
Queue Length: 0
Broadcast Packets: 2 CRC Errors: 0
Multicast Packets: 0 Broadcast Packets: 1
No Carrier Sense: 0 Multicast Packets: 0
DMA Underrun: 0 DMA Overrun: 0
Lost CTS Errors: 0 Alignment Errors: 0
Max Collision Errors: 0 No Resource Errors: 0
Late Collision Errors: 0 Receive Collision Errors: 0
Deferred: 0 Packet Too Short Errors: 0
SQE Test: 0 Packet Too Long Errors: 0
Timeout Errors: 0 Packets Discarded by Adapter: 0
Single Collision Receiver Start Count: 1
Count: 0
Multiple Collision Count: 0
Current HW Transmit Queue
Length: 0
General Statistics:
-------------------
No mbuf Errors: 0
Adapter Reset Count: 0
Driver Flags: Up Broadcast Running Simplex
ent0에 대한 이더넷 장치 일반 통계 및 이더넷 장치 고유의 통계를 표시하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
entstat -d ent0
이로써 다음의 출력이 작성됩니다.
ETHERNET STATISTICS (ent0) :
Device Type: Ethernet High Performance LAN Adapter
Hardware Address: 02:60:8c:2e:d0:1d
Elapsed Time: 0 days 2 hours 6 minutes 30 seconds
Transmit Statistics: Receive Statistics:
-------------------- -------------------
Packets: 3 Packets: 2
Bytes: 272 Bytes: 146
Interrupts: 3 Interrupts: 2
Transmit Errors: 0 Receive Errors: 0
Packets Dropped: 0 Packets Dropped: 0
Max Packets on S/W Receiver Start Count: 1
Transmit Queue:0
Bad Packets: 0
S/W Transmit Queue Overflow: 0
Current S/W+H/W Transmit Queue Length: 0
Broadcast Packets: 0 Broadcast Packets: 0
Multicast Packets: 0 Multicast Packets: 0
No Carrier Sense: 0 CRC Errors: 0
DMA Underrun: 0 DMA Overrun: 0
Lost CTS Errors: 0 Alignment Errors: 0
Max Collision Errors: 0 No Resource Errors: 0
Late Collision Errors: 0 Receive Collision Errors: 0
Deferred: 0 Packet Too Short Errors: 0
SQE Test: 0 Packet Too Long Errors: 0
Timeout Errors: 0 Packets Discarded by Adapter: 0
Single Collision Count: 0 Receiver Start Count: 1
Multiple Collision Count: 0
Current HW Transmit Queue Length: 0
General Statistics:
-------------------
No mbuf Errors: 0
Adapter Reset Count: 0
Driver Flags: Up Broadcast Running Simplex
Ethernet High Performance LAN Adapter Specific Statistics:
----------------------------------------------------------
Receive Buffer Pool Size: 37
Transmit Buffer Pool Size: 39
In Promiscuous Mode for IP Multicast: No
Packets Uploaded from Adapter: 0
Host End-of-List Encountered: 0
82586 End-of-List Encountered: 0
Receive DMA Timeouts: 0
Adapter Internal Data: 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
관련 정보
atmstat 명령, fddistat 명령, netstat 명령, tokstat 명령.