| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

snap
snap snap 명령 목적 시스템 구성설정 정보를 축적합니다. 구문
snap [ -a ] [ -A ] [ -b ] [ -c ] [ -D ] [ -f ] [ -g ] [ -G ] [ -i ] [ -k ] [ -l ] [ -L ][ -n ] [ -N ] [ -p ] [ -r ] [ -s ] [ -S ] [ -t ] [ -T ] [ -w ] [ -o OutputDevice ] [ -d Dir ] [ -v Component ]
snap [ -a ] [ -A ] [ -b ] [ -c ] [ -D ] [ -f ] [ -g ] [ -G ] [ -i ] [ -k ] [ -l ] [ -L ][ -n ] [ -N ] [ -p ] [ -r ] [ -s ] [ -S ] [ -t ] [ -T ] [ -o OutputDevice ] [ -d Dir ] [ -v Component ]
설명
snap 명령은 시스템 구성설정 정보를 축적하고 이 정보를 pax 파일로 압축합니다. 이 파일은 디스크 또는 테이프로 다운로드하거나 원격 시스템으로 전송할 수 있습니다. snap 명령으로 축적된 정보는 시스템 문제점을 식별하고 해석하는 데 필요할 수 있습니다.
주: snap 명령을 실행하는 데 루트 사용자 권한이 필요합니다.
압축된 이미지를 디스켓에 복사하려면 snap -o /dev/rfd0 명령을 사용하십시오. 이미지를 테이프에 복사하려면 snap -o /dev/rmt0 명령을 사용하십시오.
오류 로그의 내용을 포함하여 모든 시스템 정보를 수집하는 데 임시로 대략 8 MB의 디스크 영역이 필요합니다. snap -a 명령을 사용하여 모든 시스템 정보를 축적하지 않으면 선택된 옵션에 따라 디스크 영역이 더 적게 필요할 수 있습니다.
주: 소프트웨어 지원을 위해 테이프를 사용하여 스냅 이미지를 IBM에 전송하려는 경우, 테이프는 다음 형식 중 하나이어야 합니다.
8mm, 2.3 Gb 용량
8mm, 5.0 Gb 용량
4mm, 4.0 Gb 용량
다른 형식을 사용하면 IBM 소프트웨어 지원이 내용을 검사할 수 없거나 검사가 지연됩니다.
snap -g 명령은 다음을 포함한 일반 시스템 정보를 축적합니다.
오류 보고서
조정된 오브젝트 데이터 관리자(ODM) 데이터베이스의 사본
추적 파일
사용자 환경
물리적 메모리 및 페이징 공간의 양
장치 및 속성 정보
보안 사용자 정보
snap -g 명령의 출력은 /tmp/ibmsupt/general/general.snap 파일에 기록됩니다.
snap 명령은 snap 명령 출력용 디폴트 디렉토리인 /tmp/ibmsupt 디렉토리의 사용 가능한 영역을 검사합니다. -d 플래그를 사용하여 출력을 다른 디렉토리에 기록할 수 있습니다. snap 명령 출력을 보유할 만큼 충분한 영역이 없는 경우, 파일 시스템을 확장해야 합니다.
snap 명령을 실행할 때마다 전에 작성한 파일에 정보가 추가됩니다. -r 플래그를 사용하여 이전에 축적하여 저장한 정보를 제거하십시오.
플래그
-a 모든 시스템 구성설정 정보를 축적합니다. 이 옵션은 대략 8 MB의 임시 디스크 공간을 필요로 합니다.
-A 비동기(TTY) 정보를 축적합니다.
-b SSA 정보를 축적합니다.
-c /tmp/ibmsupt 디렉토리 트리 또는 지정된 다른 출력 디렉토리에 있는 모든 파일의 압축 pax 이미지(snap.tar.Z 파일)를 작성합니다.
주: 이 옵션으로 축적되지 않은 정보는 -c 플래그를 사용하기 전에 snap 디렉토리에 복사되어야 합니다. 시스템 문제점을 증명하기 위해 테스트 사례가 필요하면 tar 파일을 압축하기 전에 /tmp/ibmsupt/testcase 디렉토리에 복사하십시오.
-D 덤프 및 /unix 정보를 축적합니다. 1차 덤프 장치가 사용됩니다.
주:
bosboot -k가 /unix 이외에 수행 중인 커널을 지정하는 데 사용되면, 틀린 커널이 축적됩니다. /unix가 덤프를 취할 때 사용할 커널인지, 또는 그 커널에 연결되어 있는지 확인하십시오.
덤프 파일이 호스트 시스템에 복사될 경우, snap 명령은 /tmp/ibmsupt/dump 디렉토리에서 덤프 이미지를 축적하지 않습니다. 그 대신, 덤프 디렉토리에서 실제 덤프 이미지에 대한 링크를 작성합니다.
덤프 및 /unix 정보를 축적합니다. 1차 덤프 장치가 사용됩니다.
-d Dir snap 명령 출력 디렉토리(/tmp/ibmsupt가 디폴트임)로 선택적입니다.
-f 파일 시스템 정보를 축적합니다.
-g 정확한 운영 시스템 환경을 재작성하는 데 필요한 lslpp -hBc 명령의 출력을 축적합니다. 출력을 /tmp/ibmsupt/general/lslpp.hBc 파일에 기록합니다. 또한 일반 시스템 정보를 추적하고 출력을 /tmp/ibmsupt/general/general.snap 파일에 기록합니다.
-G 사전 정의된 오브젝트 데이터 관리자(ODM) 파일을 -g 플래그로 축적한 일반 정보에 포함시킵니다.
-i 설치 디버그 핵심 제품 데이터(VPD) 정보를 축적합니다.
-k 커널 정보를 축적합니다.
-l 프로그래밍 언어 정보를 축적합니다.
-L LVM 정보를 축적합니다.
-n 네트워크 파일시스템(NFS) 정보를 축적합니다.
-N 사용 가능한 공간이 있는지 검사하지 않습니다.
-o OutputDevice 압축된 이미지를 디스켓 또는 테이프에 복사합니다.
-p 프린터 정보를 축적합니다.
-r snap 명령 출력을 /tmp/ibmsupt 디렉토리에서 제거합니다.
-s 시스템 네트워크 아키텍처(SNA) 정보를 축적합니다.
-S 보안 파일을 -g 플래그로 수집한 일반 정보에 포함시킵니다.
-t 전송 제어 프로토콜/인터넷 프로토콜(TCP/IP) 정보를 축적합니다.
-T multicpu 추적에 대한 모든 로그 파일을 축적(gather)합니다. 기본 파일인 trcfile만 -g 플래그로 캡처됩니다.
-v Component snap 명령이 실행한 명령의 출력을 보여줍니다. 지정된 이름 또는 파일 그룹을 보는 데 이 플래그를 사용하십시오.
주: Ctrl-C 키를 눌러 snap 명령을 인터럽트하십시오. 옵션을 묻는 프롬프트가 나타납니다. Enter 키를 눌러 현재 작업으로 돌아가거나 S 키를 눌러 현재 작업을 정지하십시오. 또는 Q 키를 눌러 snap 명령을 완전히 종료하십시오.
-w WLM 정보를 축적합니다.
예제
모든 시스템 구성설정 정보를 축적하려면 다음과 같이 입력하십시오.
snap -a
이 명령의 출력은 /tmp/ibmsupt 디렉토리에 기록됩니다.
/tmp/ibmsupt 디렉토리에 들어 있는 모든 파일의 tar 이미지를 작성하려면 다음과 같이 입력하십시오.
snap -c
lslpp -hBc 명령의 출력을 포함하여 일반 시스템 구성설정 정보를 축적하려면 다음과 같이 입력하십시오.
snap -g -o /dev/rfd0
출력은 /tmp/ibmsupt/general/lslpp.hBc 및 /tmp/ibmsupt/general/general.snap 파일에 기록됩니다. 이 명령은 시스템 정보를 디스켓에 기록합니다.
파일
/usr/sbin/snap snap 명령이 포함되어 있습니다.
/tmp/ibmsupt snap 명령 출력이 포함되어 있습니다.
/tmp/ibmsupt/general/lslpp.hBc 정확한 운영 시스템 환경을 재작성하는 데 필요한 lslpp -hBc 명령이 포함되어 있습니다.
/tmp/ibmsupt/general/general.snap snap -g 명령으로 수집된 일반 시스템 정보가 포함되어 있습니다.
/tmp/ibmsupt/testcase 시스템 장애를 증명하는 테스트 사례가 포함되어 있습니다.
관련 정보
errpt 명령, lslpp 명령, sysdumpdev 명령, sysdumpstart 명령.