| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

sprayd
sprayd sprayd 디먼 목적 spray 명령에 의해 전송된 패킷을 수신합니다. 구문
/usr/lib/netsvc/spray/rpc.sprayd
설명
rpc.sprayd 디먼은 spray 명령에 의해 전송된 패킷을 기록하는 서버입니다. rpc.sprayd 디먼은 일반적으로 inetd 디먼에 의해 시작됩니다.
UDP 성능
spray 명령 및 rpc.sprayd 디먼이 있는 사용자 데이터그램 프로토콜(UDP)은 다음 요소의 영향을 받을 수 있습니다.
시스템 구성설정을 위해 조정되는 메모리 버퍼의 양(mbufs).
spray 명령에 대한 UDP 패킷의 분할 속도(즉, 인터프레임 갭).
기타 시스템 활동. rpc.sprayd 디먼이 정상 사용자 프로세스로 수행되기 때문에 기타 활동(init 프로세스 또는 syncd 디먼 등)이 rpc.sprayd 디먼의 작동에 영향을 줄 수 있습니다.
rpc.sprayd 디먼 프로세스의 우선순위. rpc.sprayd 디먼은 동적으로 계산된 유동 프로세스 우선순위를 가집니다.
rpc.sprayd 디먼에서 사용되는 수신 소켓 버퍼의 크기. 다양한 구현이 서로 다른 소켓 버퍼 크기를 사용하기 때문에, spray 명령 및 rpc.sprayd 디먼의 UDP 성능을 측정하는 것은 어려운 일이며 결정적이 아닙니다.
파일
/etc/inetd.conf RPC 디먼 및 기타 TCP/IP 디먼을 시작하는 TCP/IP 구성설정 파일
관련 정보
spray 명령.
inetd 디먼.