| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

reset
reset reset 명령 목적 터미널을 초기화합니다. 구문
reset [ -e C ] [ -k C ] [ -i C ] [ - ] [ -s ] [ -n ] [ -I ] [ -Q ] [ -m [ Identifier ] [ TestBaudRate ] :Type ] ... [ Type ]
설명
reset 명령은 tset 명령에 대한 링크입니다. tset 명령이 reset 명령으로 수행되면, 터미널별 해당 처리가 수행되기 전에 다음 조치를 수행합니다.
Cooked 및 반향(echo) 모드 설정
cbreak 및 원시 모드 해제
새 행 변환 기능 설정
특수 문자를 감지 가능한 상태로 복원
NULL 또는 -1 로 확인된 특수 문자는 디폴트 값으로 재설정됩니다. tset 명령에 대한 모든 플래그는 reset 명령과 함께 사용될 수 있습니다.
reset 명령은 프로그램이 종료되어 터미널이 예상치 못한 상태로 있는 경우에 가장 유용합니다. reset(여기에서 는 Ctrl-J, 줄 넘김 문자) 문자열은 캐리지 리턴이 이 상태에서 작동하지 않을 수 있으므로, 정상적으로 수행하기 위해 reset 명령을 얻는 데 필요할 수 있습니다. reset 문자열은 자주 반향되지 않습니다.
파일
- 결정된 터미널 이름이 표준 출력으로 출력됩니다. 이것은 쉘이 받아서 TERM 환경 변수에 기록하도록 합니다.
-e C ERASE 문자를 모든 터미널에서 C 변수에 의해 지정된 문자로 설정합니다. 디폴트는 보통 ^라 하는 터미널의 백스페이스 문자입니다. 문자 C는 직접 입력되거나 ^를 사용하여 입력할 수 있습니다.
-I 터미널 초기화 문자열의 전달을 억제합니다.
-i C -e 플래그와 유사하지만 ERASE 문자보다는 인터럽트 문자를 사용합니다. C 변수의 디폴트는 ^C입니다. ^ 문자는 이 옵션에 사용될 수도 있습니다.
-k C 지움 문자가 아닌 line-kill 문자를 사용한다는 점을 제외하고는 -e 플래그와 유사합니다. C 변수의 디폴트는 ^X입니다. kill 문자는 -k가 지정되지 않은 경우, 단독으로 남아 있습니다. ^ 문자는 이 옵션에 사용될 수도 있습니다.
-mIdentifierTestbaudRate:Type 어느 터미널 유형(Type 매개변수 내의)이 보통 Identifier 매개변수에 지정된 포트에서 사용되는지를 지정합니다. 식별자를 쓰지 않으면 모든 식별자에 대응됩니다. 선택적으로 TestBaudRate 매개변수에 전송 속도를 지정할 수 있습니다.
-n Berkeley 4.3 tty 드라이버를 갖는 시스템에서, 새 tty 드라이버 모드가 이 터미널에 대해 초기화되어야 한다는 것을 지정합니다. CRT 의 경우, 전송 속도가 1200 bps 이상일 때만 CRTERASE와 CRTKILL 모드가 설정됩니다. 더 자세한 정보는 tty 파일을 참조하십시오.
-Q Erase set to와 Kill set to 메세지의 인쇄를 억제합니다.
-s 결정된 터미널 이름에 기초하여 TERM 환경 변수를 초기화하는 csh 명령의 시퀀스를 인쇄합니다.
파일
/usr/share/lib/terminfo/?/* 터미널 기능 데이터베이스를 포함하고 있습니다.
관련 정보
csh 명령, sh 명령, stty 명령, tset 명령
environ 파일, terminfo 파일 형식.