| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

hps_dump
hps_dump hps_dump 명령 목적 네트워크 터미널 액셀러레이터(NTX) 어댑터의 내용을 호스트 파일에 덤프합니다. 이 명령은 AIX 4.2.1 이상에만 적용됩니다. 구문
hps_dump [ -f Name ] [ -d Device ]
설명
hps_dump 명령은 로더 인터페이스를 사용하여 모든 메모리를 어댑터 보드에서 파일로 업로드합니다. 이는 나중에 분석 및 디버깅을 위해 시스템의 스냅샷을 작성합니다. 처음 1024 바이트에는 다음 내용이 들어 있습니다.
80 버전을 포함하여 ID 문자열.
80 호스트 시스템의 덤프 시간과 날짜.
80 주석.
268 호스트 어댑터의 로그 테이블.
32 시스템 주소 테이블.
8 덤프 주소 범위의 시작과 끝.
476 총 1024 바이트로 채우기.
플래그
-f Name 덤프 이름을 지정합니다. 이 옵션을 사용하여 디폴트 파일 이름 ./hpscore를 대체하십시오.
-d Device 어댑터의 원시 장치 파일 이름을 지정합니다. 이 옵션을 사용하여 디폴트 장치 이름 /dev/rhp0을 대체하십시오.
종료 상태
이 명령은 다음 종료 값을 리턴합니다.
0 성공적으로 완료했습니다.
>0 오류가 발생했습니다.
보안
액세스 제어: 이 명령을 수행하려면 사용자에게 루트 권한이 있어야 합니다.
감사 이벤트: 사용 불가능
예제
현재 디렉토리에 있는 파일 hpscore에 대한 디폴트 어댑터의 메모리 덤프를 확보하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
hps_dump
디폴트 어댑터의 현재 디렉토리에 있는 파일 hpsdebug에 대한 디폴트 어댑터의 메모리 덤프를 확보하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
hps_dump -f hpsdebug
디폴트 어댑터의 현재 디렉토리에 있는 파일 hpsdebug에 대한 어댑터 /dev/rhp1의 메모리 덤프를 확보하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
hps_dump -f hpsdebug -d /dev/rhp1
파일
/usr/bin/hps_dump hps_dump 명령이 들어 있습니다.
/dev/rhp0 디폴트 NTX 원시 장치 파일 이름.
관련 정보
/dev/rhp 파일.