| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

uutry
uutry uutry 명령 목적 디버깅 모드를 켜고 지정된 원격 시스템에 접속하여 사용자가 디폴트 재시도 시간을 겹쳐쓸 수 있게합니다. 구문
uutry [ -xDebugLevel ] [ -r ] SystemName
설명
uutry 명령은 디버깅 모드를 사용하여 SystemName 매개변수에 의해 지정된 원격 시스템에 연결합니다. 디버깅 모드는 원격 컴퓨터와의 Basic Networking Utilities(BNU) 연결 및 파일 전송을 모니터하는 도구를 제공합니다. uutry 명령은 uucico 디먼을 호출하여 원격 시스템에 접속합니다.
국지 시스템의 화면 위에 디버깅 출력을 스크롤합니다. 시스템이 출력을 일단 종료하면 인터럽트 키를 눌러 프롬프트로 돌아가십시오.
-r 플래그는 원격 시스템을 문의하는 1차 시도가 성공하지 못할 때 디폴트 재시도 시간을 겹쳐씁니다. 디폴트 재시도 시간은 5분입니다.
필요한 SystemName 매개변수는 연결할 원격 시스템의 이름을 지정합니다.
주:
사용자가 uutry 명령을 발행할 때 /usr/sbin/uucp 디렉토리에 있거나 전체 경로 이름인 /usr/sbin/uucp/uutry로 명령을 발행해야 합니다.
uutry 명령은 /usr/lib/uucp 디렉토리에 저장되어 있는 쉘 스크립트입니다.
디버깅 출력이 너무 빨리 스크롤되어 읽을 수가 없으면 Uutry 명령을 사용하여 임시 파일에 출력을 저장하십시오.
플래그
-r 디폴트 재시도 시간을 겹쳐씁니다. 어떤 이유 때문에 uucico 디먼이 요청 연결을 완성할 수 없으면 디먼은 설정한 시간 동안 기다린 뒤 재시도합니다디폴트 재시도 시간은 5분입니다.
주: 원격 시스템이 최종 폴링된 시간은 /var/spool/uucp/.Status 디렉토리의 SystemName 파일에 기록됩니다.
-xDebugLevel uutry 명령이 화면상에 표시하는 디버깅 정보의 상세 정도를 지정합니다. DebugLevel 변수에 대한 유효 범위는 0-9이며 디폴트 값은 5입니다. 숫자가 커질수록 최종 보고 내용은 더욱 상세해집니다. -x 플래그를 사용하지 않으면 uucico 디먼은 디폴트 레벨로 시작되며, 적당한 양의 정보를 생산합니다
예제
uutry 명령에서 uucico 조작의 진행 정도에 대해 제공하는 상세 정도를 변경하려면 -x 플래그를 사용하여 다른 디버깅 레벨을 지정하십시오. 예를 들어, 다음과 같이 입력하십시오.
/usr/sbin/uucp/uutry -x9 venus
uutry 명령이 가능하면 uucico 디먼의 작동 방법에 대해 많은 정보를 보여줍니다.
1차 시도가 성공하지 못했을 때 원격 시스템 접속을 재시도하는 디폴트 시간은 5분입니다. 원격 시스템에 접속하는 디폴트 재시도 시간을 단축하려면 다음과 같이 입력하십시오.
/usr/sbin/uucp/uutry -r venus
-r 플래그를 사용하면 uucico 디먼에 디폴트 재시도 시간을 무시하면서 venus 원격 시스템에 접속하도록 지시할 수 있습니다. 디먼은 시스템 venus에 접속하려고 하며 연결이 성공할 때까지 정기적으로 재시도한 뒤 국지 시스템의 표시장치 위에 디버깅 출력을 생성합니다.
파일
/usr/sbin/uucp/uutry uutry 명령이 포함되어 있습니다.
/etc/uucp/Devices 사용 가능 장치에 대한 정보가 있습니다.
/etc/uucp/Dialcodes 다이얼 코드 약어가 포함되어 있습니다.
/etc/uucp/Dialers 연결에서 초기 핸드세이킹을 지정합니다.
/etc/uucp/Permissions 원격 시스템에 대한 액세스 사용권한을 설명합니다.
/etc/uucp/Systems 액세스할 수 있는 원격 시스템을 설명합니다.
/var/spool/uucp/.Status/SystemName SystemName 파일로 명명된 원격 시스템에 접속한 최종 시간을 나열합니다.
/var/spool/uucppublic/* BNU 공용 디렉토리가 포함되어 있습니다.
관련 정보
tail 명령, uucp 명령, Uutry 명령, uukick 명령, uux 명령.
uucico 디먼, uucpd 디먼.