| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

tokstat
tokstat tokstat 명령 목적 토큰 링 장치 드라이버 및 장치 통계를 표시합니다. 구문
tokstat [ -d -r -t ] Device_Name
설명
tokstat 명령은 지정된 토큰 링 장치 드라이버가 축적하는 통계를 표시합니다. 사용자는 장치 드라이버 통계에 추가로 장치 고유의 통계가 표시되도록 지정할 수 있습니다. 플래그가 지정되지 않을 경우, 장치 드라이버 통계만이 표시됩니다.
netstat 명령이 -v 플래그와 함께 수행될 때, 이 명령도 호출됩니다. netstat 명령은 어떠한 tokstat 명령 플래그도 발행하지 않습니다.
유효하지 않은 Device_Name을 지정한 경우, tokstat 명령은 장치와 연결할 수 없음을 나타내는 오류 메세지를 작성합니다.
플래그
-d 장치 고유 통계를 포함한 모든 장치 드라이버 통계를 표시합니다.
-r 모든 통계를 다시 초기 값으로 재설정합니다. 이 플래그는 특권 사용자만 지정할 수 있습니다.
-t 일부 장치 드라이버에서 디버그 추적을 토글합니다.
매개변수
Device_Name 토큰 링 장치의 이름, tok0을 예로 들 수 있습니다.
통계 필드
주: 일부 어댑터는 특정의 통계를 지원하지 않을 수 있습니다. 지원되지 않는 통계 필드의 값은 항상 0입니다.
toktstat 명령 출력에 표시되는 통계 필드와 그에 대한 설명은 다음과 같습니다.
제목 필드
Device Type 어댑터 유형에 대한 설명을 표시합니다.
Hardware Address 장치가 현재 사용하고 있는 토큰 링 네트워크 주소를 표시합니다.
Elapsed Time 통계를 최종으로 재설정한 이후 경과한 실제 시간을 표시합니다. 하드웨어 오류가 발견되었을 경우, 오류를 복구하는 동안 통계의 일부를 장치 드라이버가 재설정할 수 있습니다. 이러한 상황이 발생할 경우, 통계 사이의 시간 차이를 반영하기 위해 출력 중간에 또 하나의 경과 시간이 표시됩니다.
통계 필드 전송
Packets 장치가 성공적으로 전송한 패킷의 수.
Bytes 장치가 성공적으로 전송한 바이트의 수.
Interrupts 어댑터로부터 드라이버가 수신한 전송 인터럽트의 수.
Transmit Errors 이 장치에서 발생한 출력 오류의 수. 이것은 하드웨어/네트워크 오류로 인해 실패한 전송의 계수기입니다.
Packets Dropped (어떤 이유에서든) 장치에 제공되지 않은 전송을 위해 장치 드라이버에 의해 승인된 패킷의 수.
Max Packets on S/W Transmit Queue 소프트웨어 전송 대기행렬에 넣어졌던 출력 패킷의 최대 수.
S/W Transmit Queue Overflow 소프트웨어 전송 대기행렬에서 오버플로우된 출력 패킷의 수.
Current S/W+H/W Transmit Queue Length 소프트웨어 전송 대기행렬 또는 하드웨어 전송 대기행렬에서의 지연중인 출력 패킷의 수.
Broadcast Packets 오류 없이 전송된 브로드캐스트 패킷 수.
Multicast Packets 오류 없이 전송된 멀티캐스트 패킷 수.
Timeout Errors 어댑터 보고 시간종료 오류로 인해 실패한 전송의 수.
Current SW Transmit Queue Length 현재 소프트웨어 전송 대기행렬의 출력 패킷의 수.
Current HW Transmit Queue Length 현재 하드웨어 전송 대기행렬의 출력 패킷의 수.
통계 필드 수신
Packets 장치가 성공적으로 수신한 패킷의 수.
Bytes 장치가 성공적으로 수신한 바이트의 수.
Interrupts 어댑터로부터 드라이버가 받은 수신 인터럽트의 수.
Receive Errors 이 장치에서 발생한 입력 오류의 수. 이것은 하드웨어/네트워크 오류로 인해 실패한 수신의 계수기입니다.
Packets Dropped (어떤 이유에서든) 네트워크 demuxer에 제공되지 않은 것으로 이 장치에서 장치 드라이버에 의해 수신된 패킷의 수.
Bad Packets 장치 드라이버가 수신한(보관한) 잘못된 패킷의 수.
Broadcast Packets 오류 없이 수신된 브로드캐스트 패킷의 수.
Multicast Packets 오류 없이 수신된 멀티캐스트 패킷의 수.
Receive Congestion Errors 자원 없음 오류로 인해 하드웨어가 삭제한 입력 패킷의 수.
일반 통계 필드
No mbuf Errors 장치 드라이버에 대해 사용할 수 있는 mbufs가 없었던 횟수. 이것은 일반적으로 드라이버가 내향 패킷을 처리하기 위해 mbuf 버퍼를 확보해야 할 경우에 수신 조작 동안 발생합니다. 요청된 크기의 mbuf 풀이 비어있는 경우, 패킷이 삭제됩니다. netstat -m 명령을 사용하여 이를 확인할 수 있습니다.
Lobe Wire Faults 어댑터가 로브(Lobe) 데이터 경로에서 열려있거나 단락된 회선을 감지한 횟수(예를 들면, 케이블의 플러그가 뽑혀 있음).
Abort Errors 어댑터에 전송 장애가 발생한 횟수.
AC Errors 어댑터가 주소가 인식되고 프레임 복사 비트가 영(0)으로 설정된 AMP(활성 모니터 존재) 또는 SMP(대기 모니터 존재) 프레임을 한 개 이상 수신한 횟수. 이는 주변의 식별 장애를 나타냅니다. 모든 스테이션은 AMP와 SMP 프레임에서 오는 최근접 활성 업스트림 이웃(NAUN)을 찾아서 기억합니다. 스테이션이 장애를 보고하는 경우, 어느 NAUN의 장애인지도 보고합니다. 이는 결함 도메인을 정의하는 데 도움을 줍니다.
Burst Errors 필요시 신호의 극성이 바뀌지 않은 것을 어댑터가 발견한 횟수.
Frame Copy Errors 고유의 주소가 있는 프레임이 다른 어댑터에 의해 복사되는 것을 어댑터가 발견한 횟수.
Frequency Errors 수신된 신호의 빈도가 IEEE 802.5 표준에서 허용한 수치 이상으로 예상 빈도와 차이가 나는 것을 어댑터가 발견한 횟수. 링의 마스터 시간재기(동기화)를 맡고 있고 빈도 지터(jitter)를 보상하는 사용 중인 모니터를 검사하십시오.
Hard Errors 어댑터가 경고(beacon) MAC 프레임을 전송하거나 수신한 횟수.
Internal Errors 어댑터에 내부 오류가 발생한 횟수.
Line Errors 프레임 또는 토큰에서 유효하지 않은 문자를 어댑터가 발견한 횟수.
Lost Frame Errors 어댑터가 프레임을 전송하고 다시 수신받는 데 실패한 횟수.
Only Station 어댑터가 링의 유일한 어댑터임을 감지한 횟수.
Token Errors 활성 모니터의 역할을 하는 어댑터가 토큰을 잃은 것을 발견한 횟수. 이는 링의 재구성 때문에 발생할 수 있습니다. 이 오류가 자주 발생하면, 다른 소프트 오류로 인해 장애가 발생하는지를 검사해 보십시오.
Remove Received 어댑터가 제거 링 장치 스테이션 워크스테이션 MAC 프레임 요청을 수신한 횟수.
Ring Recovered 링이 제거되고 정상 작동 상태로 복구된 횟수.
Signal Loss Errors 어댑터가 수신 신호가 없음을 발견한 횟수.
Soft Errors 어댑터가 소프트 오류(MAC 층 프로토콜에 의해 수신가능함)를 발견한 횟수.
Transmit Beacon Errors 어댑터가 경고(beacon) 프레임을 전송한 횟수.
Driver Flags 장치 드라이버 내부 상태 플래그가 현재 켜져 있음.
장치 고유 통계 필드
표시화면에서 이 부분은 각 어댑터 유형에 따라 다를 수 있습니다. 이 부분에는 일반 통계에 포함되지 않는 어댑터 고유 정보 및 일부 확장 통계가 포함될 수 있습니다. 일부 어댑터에는 장치 고유 통계를 갖지 않을 수 있습니다. 이 절에 나열되지 않은 일부 필드는 다음과 같습니다.
ARI/FCI Errors ARI/FCI 불일치는 리시버 과잉으로도 참조됩니다. 어댑터가 링이 지나가는 주소 인식 표시(ARI) 프레임에서 일치하는 주소를 구하며 프레임, 프레임 복사 표시(FCI)를 복사할 곳이 없으면 ARI/FCI 불일치가 발생합니다. 어댑터는 통과하는 프레임의 끝에서 FS 바이트 단위로 ARI 비트를 켜지만 FCI 비트는 켜지 않습니다.
즉, 수신 버퍼가 비워졌기 때문에 어댑터는 수신될 프레임을 보지만 수신할 수는 없습니다. 2초 후 어댑터는 리시버 과잉 오류를 의미하는 보고 소프트 오류 MAC 프레임을 전송합니다.
DMA Bus Errors 어댑터가 DMA 전송을 완료하고 버스 오류를 발견한 횟수.
DMA Parity Errors 어댑터가 DMA 전송을 완료하고 패리티 오류를 발견한 횟수.
Receive Overruns 어댑터가 프레임의 수신을 시도할 때 어댑터 수신 FIFO가 가득찬 횟수.
Receive Underruns 프레임 기호의 끝을 발견하기 전에 어댑터 전송 FIFO가 비어 있음을 발견한 횟수.
Number of read log commands issued 어댑터 오류 계수기가 과수행되고(255에 다다름), 장치 드라이버가 read log 명령을 발행하여 오류 계수기를 읽은(그리고 재설정한) 횟수.
예제
tok0에 대한 장치 드라이버 통계를 표시하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
tokstat tok0
출력은 다음과 같습니다.
TOKEN-RING STATISTICS(tok0) :
Device Type: Token-Ring High-Performance Adapter(8fc8)
Hardware Address: 10:00:5a:4f:26:c1
Elapsed Time: 0 days 0 hours 8 minutes 33 seconds
Transmit Statistics: Receive Statistics:
-------------------- -------------------
Packets: 191 Packets: 8342
Bytes: 17081 Bytes: 763227
Interrupts: 156 Interrupts: 8159
Transmit Errors: 0 Receive Errors: 0
Packets Dropped: 0 Packets Dropped: 0
Max Packets on S/W Transmit Queue: 17 Bad Packets: 0
S/W Transmit Queue Overflow: 0
Current S/W+H/W Transmit Queue Length: 0
Broadcast Packets: 1 Broadcast Packets: 8023
Multicast Packets: 0 Multicast Packets: 0
Timeout Errors: 0 Receive Congestion Errors: 0
Current SW Transmit Queue Length: 0
Current HW Transmit Queue Length: 0
General Statistics:
-------------------
No mbuf Errors: 0 Lobe Wire Faults: 0
Abort Errors: 0 AC Errors: 0
Burst Errors: 0 Frame Copy Errors: 0
Frequency Errors: 0 Hard Errors: 0
Internal Errors: 0 Line Errors: 0
Lost Frame Errors: 0 Only Station: 0
Token Errors: 0 Remove Received: 0
Ring Recovered: 0 Signal Loss Errors: 0
Soft Errors: 0 Transmit Beacon Errors: 0
Driver Flags: Up Broadcast Running
AlternateAddress ReceiveFunctionalAddr
tok0에 대한 토큰 링 장치 고유 통계 및 토큰 링 장치 드라이버 통계를 표시하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
tokstat -d tok0
출력은 다음과 같습니다.
TOKEN-RING STATISTICS(tok0) :
Device Type: Token-Ring High-Performance Adapter(8fc8)
Hardware Address: 10:00:5a:4f:26:c1
Elapsed Time: 0 days 2 hours 48 minutes 38 seconds
Transmit Statistics: Receive Statistics:
-------------------- -------------------
Packets: 389 Packets: 153216
Bytes: 42270 Bytes: 14583150
Interrupts: 354 Interrupts: 151025
Transmit Errors: 0 Receive Errors: 0
Packets Dropped: 0 Packets Dropped: 0
Max Packets on S/W Transmit Queue:17 Bad Packets: 0
S/W Transmit Queue Overflow: 0
Current S/W+H/W Transmit Queue Length: 0
Broadcast Packets: 1 Broadcast Packets: 152642
Multicast Packets: 0 Multicast Packets: 0
Timeout Errors: 0 Receive Congestion Errors: 0
Current SW Transmit Queue Length: 0
Current HW Transmit Queue Length: 0
General Statistics:
-------------------
No mbuf Errors: 0 Lobe Wire Faults: 0
Abort Errors: 0 AC Errors: 0
Burst Errors: 0 Frame Copy Errors: 0
Frequency Errors: 0 Hard Errors: 0
Internal Errors: 0 Line Errors: 0
Lost Frame Errors: 0 Only Station: 0
Token Errors: 0 Remove Received: 0
Ring Recovered: 0 Signal Loss Errors: 0
Soft Errors: 0 Transmit Beacon Errors: 0
Driver Flags: Up Broadcast Running
AlternateAddress ReceiveFunctionalAddr
Token-Ring High-Performance Adapter(8fc8) Specific Statistics:
--------------------------------------------------------------
DMA Bus Errors: 0 DMA Parity Errors: 0
ARI/FCI Errors: 0
관련 정보
atmstat 명령, entstat 명령, fddistat 명령, netstat 명령.