| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

XNSquery
XNSquery XNSquery 명령 목적 XNS(제록스 네트워크 시스템) 호스트 및 라우터를 조회하여 라우팅 정보를 찾습니다. 구문
/usr/sbin/XNSquery Host
설명
/usr/sbin/XNSquery 명령은 원격 XNS 호스트나 라우터로부터 라우팅 정보를 얻습니다. 국지 호스트는 라우팅 정보를 요청하는 것으로 잘 알려진 라우팅 정보 소켓을 사용하여 데이터그램을 원격 호스트나 라우터로 전송합니다. 원격 호스트는 해당 시스템에서 유지된 라우팅 테이블 정보를 리턴합니다. 이 정보는 원격 호스트와 필요한 메트릭으로부터 도달할 수 있는 네트워크를 포함합니다. 메트릭은 대상 네트워크에 도달하는 데 필요한 홉이나 라우터의 수입니다.
이 XNS 프로토콜의 운영 시스템 구현에서, 국지 호스트는 가능하면 수신되는 모든 데이터그램을 국지 호스트로 전달합니다. 그래서 라우팅 테이블이 적절히 유지될 경우, 국지 호스트를 라우터로 사용할 수 있습니다.
예제
네트워크 40에서 원격 호스트 02.4e.5f.70.83.65에 포함된 라우팅 정보 또는 라우팅 테이블을 구하려면 다음과 같이 입력하십시오.
XNSquery 40:02.4e.5f.70.83.65
다음과 같이 표시됩니다.
from 28H.24e5f7708365.1h
8, metric 1
110, metric 1
40, metric 1
120, metric 1
여기서 8, 110, 40, 120은 호스트 40:02.4e.5f.70.83.65에서 액세스할 수 있는 네트워크이고, metric 1은 호스트와 지정된 네트워크 사이의 통과 브릿지 수와 게이트웨이 수를 지정합니다.
관련 정보
netstat 명령, route 명령, XNSrouted 디먼.