| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

qadm
qadm qadm 명령 목적 프린터 스풀링 시스템을 위한 시스템 관리 기능을 수행합니다. 구문
qadm { -G } | { [ -D Printer ] [ -K Printer ] [ -U Printer ] [ -X Printer ] }
설명
qadm 명령은 enq 명령에 대한 선행 명령입니다. 이 명령은 프린터, 대기행렬 스풀링 시스템이 작동되거나 정지하게 하며, 작업을 취소하기도 합니다. qadm 명령은 enq 명령에서 수행할 수 있는 형식으로 요청된 플래그를 변환합니다.
qadm 명령은 국지 인쇄 작업에서만 작동됩니다. 원격 프린터는 지원되지 않습니다.
주: 이 명령을 수행하려면, 루트 사용자 권한을 가지고 있거나, printq 그룹에 속해 있어야 합니다.
웹 기반 시스템 관리자(wsm)의 프린터 대기행렬 응용프로그램을 사용하여 프린터 특성을 변경할 수 있습니다.
또한, SMIT(시스템 관리 인터페이스 도구) smit qadm 단축 경로를 사용하여 이 명령을 수행할 수도 있습니다.
파일
-D Printer Printer 변수로 명명한 프린터를 다운시킵니다. qdaemon 프로세스가 장치로 작업 보내기를 정지합니다. qchk -P Printer 명령(여기에서 Printer는 -D 플래그의 Printer 변수와 같음)을 입력하면 장치가 다운된 것으로 보고됩니다. qadm 명령을 사용하여프린터가 정지되기 전에 현재 작업을 종료할 수 있습니다.
-G 적절하게 대기행렬 시스템의 다운을 일으킵니다. 이 플래그는 임시로 모든 대기행렬의 수행 중인 모든 작업이 종료된 후 qdaemon 프로세스를 인터럽트합니다. 이 플래그를 사용해야만 작업이 대기행렬에 대기하는 문제가 발생하지 않고 시스템이 정지됩니다.
-K Printer Printer 변수에 명명한 프린터의 정지를 일으키고, 바로 현재의 모든 작업을 완료합니다. 작업은 대기행렬에 남아서 프린터의 재작동시 다시 수행됩니다.
-U Printer Printer 변수에 명명한 프린터를 작동시킵니다. qdaemon 프로세스는 프린터로 다시 작업을 전송합니다. qchk -P Printer 명령(여기에서 Printer는 -U 플래그의 Printer 변수와 대응)을 입력하면, 장치가 준비되었다는 것을 보고합니다.
-X Printer 명령을 실행한 사용자의 모든 작업을 취소합니다. 루트 사용자 특권이 있거나 printq 그룹의 멤버인 경우, 대기행렬 시스템의 작업은 모두 취소될 것입니다.
주: -U와 -D 플래그가 함께 사용될 때, -U 플래그가 높은 우선순위를 갖습니다.
예제
대기행렬 시스템을 정상적으로 정지하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
qadm -G
루트 사용자 권한이 있는 경우, 프린터 lp0에 있는 특정 사용자의 모든 작업 또는 프린터 lp0에 있는 모든 작업을 취소하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
qadm -X lp0
대기행렬 lp0에 접속된 프린터 lpd0를 작동시키려면, 다음과 같이 입력하십시오.
qadm -U lp0:lpd0
파일
/usr/sbin/qdaemon qdaemon 디먼을 포함합니다.
/var/spool/lpd/qdir/* 작업 설명 파일을 포함하고 있습니다.
/var/spool/lpd/stat/* 장치 상태에 관한 정보를 포함하고 있습니다.
/var/spool/qdaemon/* 대기행렬에 들어온 파일의 임시 사본을 포함하고 있습니다.
/etc/qconfig 구성설정 파일을 포함하고 있습니다.
/etc/qconfig.bin /etc/qconfig 파일의 정리된 2진 버전을 포함하고 있습니다.
관련 정보
enq 명령, qcan 명령, qdaemon 명령, qchk 명령, qpri 명령, qprt 명령
/etc/qconfig 파일.