| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

reorgvg
reorgvg reorgvg 명령 목적 볼륨 그룹에 대한 물리적 파티션 할당을 재구성합니다. 구문
reorgvg [ -i ] VolumeGroup [ LogicalVolume ... ]
설명
주의: 이 명령은 볼륨 그룹이 동시 모드로 변환되는 경우에는 허용되지 않습니다.
reorgvg 명령은 각 논리적 볼륨 할당된 특성에 따라 VolumeGroup 내에서 할당된 물리적 파티션의 배치를 재구성합니다. LogicalVolume 매개변수를 사용하여 특정 논리적 볼륨을 재구성할 수 있습니다. 최고 우선순위는 LogicalVolume 매개변수 리스트의 최초 논리적 볼륨 이름에 제공되며, 최저 우선순위는 매개변수 리스트의 최종 논리적 볼륨에 제공됩니다. 볼륨 그룹은 reorgvg 명령을 사용하기 전에 연결 변환되어 사용 가능한 파티션을 가져야 합니다.
각 논리적 볼륨의 재배치 가능 플래그는 재구성의 효과가 발휘되도록 chlv -r 명령을 사용하여 y로 설정되어야 합니다
주:
reorgvg 명령은 스트라이프된 논리적 볼륨에 할당된 물리적 파티션의 배치를 재구성하지 않습니다.
reorgvg 명령을 성공적으로 수행하려면 지정된 볼륨 그룹에서 최소한 하나의 물리적 파티션을 사용할 수 있어야 합니다.
이 명령을 사용하려면 루트 사용자 권한이 있거나 시스템 그룹의 멤버이어야 합니다.
볼륨 그룹 이름이 있고 다른 인수가 없는 reorgvg 명령을 입력하는 경우에는 볼륨 그룹에서 최초 논리적 볼륨만 재구성됩니다. 최초 논리적 볼륨은 lsvg -l VolumeName 명령으로 나열된 것입니다.
AIX 4.2 이상에서, 볼륨 그룹 이름은 사용하고 다른 인수는 사용하지 않고 reorgvg 명령을 입력하는 경우에는 전체 볼륨 그룹이 재구성됩니다.
웹 기반 시스템 관리자(wsm)의 볼륨 응용프로그램을 사용하여 볼륨 특성을 변경할 수 있습니다.
또한, SMIT(시스템 관리 인터페이스 도구) smit reorgvg 단축 경로를 사용하여 이 명령을 수행할 수도 있습니다.
파일
-i 표준 입력에서 읽은 물리적 볼륨 이름을 지정합니다. 이 PV(물리적 볼륨)의 파티션만 구성됩니다.
예제
볼륨 그룹 vg02에서 논리적 볼륨 lv03, lv04 및 lv07을 재구성하려면 다음을 입력하십시오.
reorgvg vg02 lv03 lv04 lv07
나열된 논리적 볼륨만 vg02에 재구성됩니다.
논리적 볼륨 lv203과 lv205에 속하는 PV(물리적 볼륨) hdisk04와 hdisk06에 있는 파티션만 재구성하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
echo "hdisk04 hdisk06" | reorgvg -i vg02 lv203 lv205
논리적 볼륨 lv203과 lv205에 속하는 볼륨 그룹 vg02의 PV(물리적 볼륨) hdisk04와 hdisk06에 있는 파티션들이 재구성됩니다.
파일
/etc reorgvg 명령이 있는 디렉토리.
/tmp 명령이 수행하는 동안 임시 파일이 저장되는 디렉토리.
관련 정보
chlv 명령, lslv 명령, mklv 명령