| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

binld
binld binld 디먼 목적 PXE(Preboot Execution Environment) 부트 서버를 구현하니다. 부트 파일 전송 서버 주소를 제공하고 PXE 클라이언트에 적절한 부트 파일을 결정합니다. 구문
시스템 자원 제어기를 사용하여 PXE 클라이언트에 부트 파일 정보를 제공하려면 다음과 같이 수행하십시오.
startsrc -s binld [ -a] ...
시스템 자원 제어기를 사용하지 않고 PXE 클라이언트에 부트 파일 정보를 제공하려면 다음과 같이 수행하십시오.
binld [ -f] [ -i]
설명
BINLD 서버는 PXE 클라이언트에 대한 부트 파일을 지정하고 부트 파일의 다운로드 위치를 클라이언트에 알려줍니다. BINLD 디먼은 백그라운드에서 실행되고 디먼이 제공하는 부트 파일의 데이터베이스 및 각 부트 파일에 적절한 클라이언트 정보(클라이언트 구조, 클라이언트 기계 식별자, 네트워크 식별자의 주 버전 및 부 버전 식별자)를 유지합니다. 초기 부트 파일 데이터베이스는 구성설정 파일에서 지정합니다. 구성설정 파일에는 또한 PXE 클라이언트에 부트 파일 정보를 지정하는 데 필요한 모든 정보가 들어 있습니다.
시작시, BINLD 서버는 구성설정 파일을 읽어 사용 가능한 부트 파일의 초기 데이터베이스를 설정합니다. BINLD 서버는 refresh 명령 또는 SIGHUP 신호를 받아들여 구성설정 파일을 다시 읽습니다.
플래그
-a 제공될 인수.
-f ConfigurationFile. 사용될 구성설정 파일을 지정합니다.
-i IP 주소. DHCPINFORM을 전송해야 할 DHCP 서버의 IP 주소를 지정합니다.
종료 상태
이 명령은 다음과 같은 종료값으로 복귀합니다.
0 정상적으로 완료되었습니다.
> 오류가 발생하였습니다.
보안
액세스 제어: 이 명령을 수행하려면 루트 권한이 있어야 합니다.
파일
/usr/sbin/binld BINLD 디먼이 포함됩니다.
관련 정보
pxed 명령, startsrc 명령, stopsrc 명령.