| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

sysdumpstart
sysdumpstart sysdumpstart 명령 목적 1차 및 2차 덤프 장치로 커널 덤프를 시작하기 위한 명령행 인터페이스를 제공합니다. 구문
sysdumpstart { -p | -s [ -f ] }
설명
sysdumpstart 명령은 1차 또는 2차 덤프 장치로 커널 덤프를 시작하기 위한 명령행 인터페이스를 제공합니다. 덤프 완료시, 시스템이 정지합니다. crash 명령을 사용하여 커널 덤프을 시험하십시오. sysdumpdev 명령을 사용하여 덤프 장치를 재지정하십시오.
커널을 덤프하는 동안 다음 값들이 세자리의 터미널 표시장치에 나타날 수 있습니다.
0c0 덤프를 성공적으로 완료했음을 나타냅니다.
0c1 덤프중에 입출력이 발생했음을 나타냅니다. 이 값은 AIX 4.2.1 이상에만 적용됩니다.
0c2 덤프가 진행 중임을 나타냅니다.
0c4 덤프가 너무 작음을 나타냅니다.
0c5 덤프 내부 오류를 표시합니다.
0c6 2차 덤프 장치를 준비 상태로 만들도록 사용자에게 프롬프트합니다. 이 값은 AIX 4.2.1 이상에 대해 적용되지 않습니다.
0c7 덤프 프로세스가 원격 호스트의 응답을 기다리고 있음을 나타냅니다.
0c8 덤프를 사용할 수 없음을 나타냅니다. 이러한 경우에는, 덤프 장치에 대한 시스템 구성설정 오브젝트에 지정된 덤프 장치가 없습니다. sysdumpstart 명령은 정지되고 시스템은 수행을 계속합니다.
0c9 덤프가 진행중임을 나타냅니다.
0cc 1차 장치로 덤프를 시도한 후 2차 덤프 장치로 시스템을 전환하였음을 나타냅니다. 이 값은 AIX 4.2.1 이상에만 적용됩니다.
웹 기반 시스템 관리자 장치 응용프로그램(단축 경로: wsm devices)을 사용하여 이 명령을 수행할 수 있습니다. SMIT(시스템 관리 인터페이스 도구) smit sysdumpstart 단축 경로를 사용하여 이 명령을 수행할 수도 있습니다.
플래그
-f 사용자에게 2차 덤프 장치를 준비 상태로 만들라는 프롬프트를 보여주지 않습니다. 이 플래그는 AIX 4.2.1 이상에는 적용되지 않습니다.
-p 시스템 덤프를 초기화하여 그 결과를 1차 덤프 장치에 기록합니다.
-s 시스템 덤프를 초기화하여 그 결과를 2차 덤프 장치에 기록합니다.
보안
액세스 제어: root 사용자만이 이 명령을 수행할 수 있습니다.
예제
1차 덤프 장치로 커널 덤프를 시작하려면 다음과 같이 입력하십시오.
sysdumpstart -p
2차 덤프 장치로 커널 덤프를 시작하려면 다음과 같이 입력하십시오.
sysdumpstart -s
관련 정보
AIX 5L Version 5.1 Kernel Extensions and Device Support Programming Concepts의 System Dump Facility.
sysdumpdev 명령.