| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

halt
halt halt 또는 fasthalt 명령 목적 프로세서를 정지합니다. 구문
{ halt | fasthalt } [ -l ] [ -n ] [ -p ] [ -q ] [ -y ]
설명
halt 명령은 데이터를 디스크에 기록한 다음 프로세서를 정지합니다. 기계는 재시작되지 않습니다. 루트 사용자만이 이 명령을 수행할 수 있습니다. 다른 사용자가 시스템에 로그인해 있는 경우에는 이 명령을 사용하지 마십시오. 다른 사용자가 로그인해 있지 않으면, halt 명령을 사용할 수 있습니다. 즉시 기계를 재시작하지 않을 경우에 halt 명령을 사용하십시오. ....Halt가 완료되었습니다.... 메세지가 표시되면, 전원을 차단할 수 있습니다.
halt 명령은 syslogd 명령을 사용하여 종료를 기록하고 종료 레코드를 /var/adm/wtmp 파일, 즉 사용통계 파일에 배치합니다. 시스템은 시스템이 종료되었음을 나타내는 입력항목을 오류 로그에 기록합니다.
fasthalt 명령은 halt 명령을 호출하여 시스템을 정지합니다. fasthalt 명령은 BSD 호환성을 제공합니다.
플래그
-l 사용통계 파일에 정지를 기록하지 마십시오. -l 플래그는 사용통계 파일 갱신을 억제하지 않습니다. -n 및 -q 플래그는 -l 플래그를 내포합니다.
-n 정지하기 전에 sync를 금지합니다.
-p 전원을 끄지 않고 시스템을 정지합니다.
주: -p 플래그는 영구적인 시스템 정지를 필요로 하지 않는 플래그와 함께 사용하면 효과가 없습니다. 다른 피연산자가 지연된 전원 공급과 재부트를 요구하면 전원은 꺼집니다.
-q 고속으로 정지합니다.
주: halt 명령을 -q 플래그와 함께 수행하면, sync를 발행하지 않으므로 시스템은 즉시 정지됩니다.
-y 다이얼 업 조작으로 시스템을 정지합니다.
예제
사용통계 파일에 정지를 기록하지 않고 시스템을 정지하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
halt -l
시스템을 빨리 정지하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
halt -q
다이얼 업으로 시스템을 정지하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
halt -y
파일
/etc/rc 시스템 시동 스크립트를 지정합니다.
/var/adm/wtmp 로그인 사용통계 파일을 지정합니다.
관련 정보
fastboot 명령, fsck 명령, rc 명령, shutdown 명령, sync 명령.
syslogd 디먼.