| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

nimconfig
nimconfig nimconfig 명령 목적 네트워크 설치 관리(NIM) 마스터 패키지를 초기화합니다. 구문
NIM 마스터 패키지를 초기화하려면
nimconfig -a pif_name=Pif -a netname=Objectname [ -a master_port=PortNumber ] [ -a platform=Value ] [ -a registration_port=PortNumber ] [-a ring_speed=Speed | -a cable_type=CableType ]
/etc/niminfo 파일 재구성:
nimconfig -r
설명
nimconfig 명령은 NIM 마스터 패키지를 초기화합니다. 다른 NIM 명령을 사용하기 전에 패키지를 초기화합니다. -a 플래그를 사용하여 적절한 속성을 제공할 경우, nimconfig 명령은 다음과 같은 작업을 수행하여 NIM 환경을 초기화합니다.
ObjectName 매개변수에서 지정한 네트워크 오브젝트를 정의하여 Pif 매개변수에서 지정한 NIM 마스터의 1차 인터페이스가 연결되는 네트워크를 나타냅니다.
새로 정의한 네트워크 오브젝트에 연결하여 NIM 마스터의 정의를 완성합니다.
자원 오브젝트를 정의하여 NIM에서 자동으로 관리하는 네트워크 부트 자원을 나타냅니다.
자원 오브젝트를 정의하여 조정을 수행하기 위해 NIM이 자동으로 구축하는 조정 스크립트를 나타냅니다.
NIM 통신 디먼인 nimesis를 시작합니다.
파일
-a 다음의 속성=값의 쌍을 지정합니다.
pif_name=Pif
NIM 마스터에 대한 1차 네트워크 인터페이스를 지정합니다. 이 값은 사용 가능 상태에 있는 논리적 인터페이스 이름(예를 들면 tr0 또는 en0)이어야 합니다.
master_port=PortNumber
NIM 클라이언트 통신용으로 사용되는 nimesis 디먼의 포트 번호를 지정합니다.
platform=Value
플랫폼을 지정합니다. 지원되는 플랫폼은 다음과 같습니다.
rs6K
마이크로 채널 기준, 단일프로세서 모델.
rs6ksmp
마이크로 채널 기반, 대칭 멀티프로세서 모델
rspc
PowerPC PCI 버스 기반, 단일프로세서 모델
rspcsmp
PowerPC PCI 버스 기반, 대칭 멀티프로세서 모델
netname=ObjectName
마스터의 1차 인터페이스가 연결하려는 네트워크를 표시할 네트워크 오브젝트를 작성할 경우, 사용자가 nimconfig 명령으로 하여금 사용하고자 할 이름을 지정합니다.
ring_speed=Speed
Mbps 단위 속도. pif_name이 토큰링 네트워크를 참조하는 경우, 이 값이 제공되어야 합니다. 적합한 값은 다음과 같습니다.
4
16
cable_type=CableType
이더넷 케이블 유형을 지정합니다. pif_name이 이더넷 네트워크를 참조하는 경우, 이 값이 제공되어야 합니다. 적합한 값은 다음과 같습니다.
bnc
dix
N/A
AIX 4.2 이상의 속성:
registration_port=PortNumber
NIM 클라이언트 등록에 사용되는 포트 번호를 지정합니다. 이 속성은 AIX 4.2 이상에만 적용됩니다.
주: 명령행에서 포트 번호를 지정하지 않은 경우, NIM에 대한 /etc/services 파일에 있는 포트 번호가 사용됩니다. NIM 포트 nim 및 nimreg에 대한 항목이 /etc/services 파일에 포함되지 않은 경우, master_port의 디폴트 값은 1058이고 registration_port의 디폴트 값은 1059입니다.
-r NIM 데이터베이스에 이미 존재하는 정보를 사용하여 마스터에 /etc/niminfo 파일을 재작성합니다. bos.sysmgt.nim.master 패키지가 이 기계에 구성설정되지 않았을 경우, 이 옵션은 실패한다는 점에 유의하십시오. /etc/niminfo 파일이 사용자에 의해 우발적으로 제거될 경우, 이 옵션이 제공됩니다.
보안
액세스 제어: nimconfig 명령을 수행하려면 루트 권한이 있어야 합니다.
예제
토큰 링과 디폴트 NIM 포트를 사용하여 네트워크 통신을 위한 NIM 환경을 초기화하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nimconfig -a pif_name=tr0 -a netname=net1 -a ring_speed=16
이더넷과 디폴트 NIM 포트를 사용하여 NIM 환경을 초기화하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nimconfig -a pif_name=en0 -a master_port=1058 \
-a netname = net2 -a cable_type=bnc
기계가 이미 마스터로 올바르게 구성설정된 경우, NIM 마스터에서 /etc/niminfo 파일을 재구축하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nimconfig -r
ATM 네트워크 인터페이스를 사용하여 NIM 마스터를 초기화하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nimconfig -a pif_name=at0 -a master_port=1058 -a netname=ATMnet
주: ATM 네트워크에 대한 인터페이스가 현재 네트워크에서의 부팅을 지원하지 않으므로, 이 조작이 마스터의 서브네트에 일치하는 일반 네트워크 오브젝트를 정의합니다.
AIX 4.2 이상의 예제
NIM 클라이언트 통신용 TCP/IP 포트 1060과 NIM 클라이언트 등록용 TCP/IP 포트 1061을 사용하여 NIM 환경을 초기화하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nimconfig -a pif_name=tr0 -a netname=net2 -a master_port=1060 \
-a registration_port=1061 -a ring_speed=16
파일
/etc/niminfo NIM에 의해 사용되는 변수를 포함하고 있습니다.
관련 정보
lsnim 명령, nim 명령, nimclient 명령, niminit 명령
.info 파일