| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

pxed
pxed pxed 명령 목적 PXE(사전 부팅 실행 환경) 프록시 DHCP(동적 호스트 구성설정 프로토콜) 서버를 구현합니다. 구문
시스템 자원 제어기를 사용하여 pxed 디먼을 시작하려면 다음을 입력하십시오.
startsrc -s pxed [ -a]
시스템 자원 제어기를 사용하지 않고 pxed 디먼을 시작하려면 다음을 입력하십시오.
pxed [ -f ConfigurationFile]
설명
사전 부팅 실행 환경은 운영 시스템을 시작하기 위해 네트워크 연결 클라이언트 시스템이 네트워크 서버에서 부트 이미지를 자동으로 다운로드할 수 있는 프로토콜과 메커니즘을 정의합니다. BOOTP와 DHCP 프로토콜의 확장으로서, 반드시 DHCP 관리자나 네트워크 관리자가 아니더라도 PXE 가능 클라이언트 시스템에 설치된 운영 시스템을 관리할 수 있는 구성설정 기능을 제공합니다.
DHCP 서버와 마찬가지로 PXE 프록시 DHCP 서버도 PXE 클라이언트가 네트워크 서버에서 해당 부트 파일을 찾아서 다운로드하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 그러나 PXE 프록시 DHCP 서버는 클라이언트 IP 주소나 다른 DHCP 클라이언트 옵션을 관리하지 않습니다.
PXE 프록시 DHCP 서버는 시스템 부트 이미지의 관리를 DHCP 주소 및 DHCP 클라이언트 네트워크 구성설정의 관리와 구분할 때 사용됩니다. pxed 디먼은 DHCP 서버나 DHCP 서버가 아닌 시스템에서 수행하도록 구성설정할 수 있습니다.
플래그
-a 제공할 인수
-f ConfigurationFile 서버에 사용될 구성설정 파일의 경로와 이름을 지정합니다. 지정되지 않은 경우, 디폴트값은 /etc/pxed.cnf입니다.
종료 상태
이 명령은 다음의 값을 리턴합니다.
0 성공적으로 완료되었습니다.
>0 오류가 발생했습니다.
보안
엑세스 제어: 이 명령을 수행하려면 루트 권한이 있어야 합니다.
PXE 프로토콜에서는 pxed 디먼은 잘 알려진 보호 DHCP 서버 포트 이외의 포트에서 클라이언트 메세지를 감지하기 때문에 특권이 없는 사용자는 PXE 클라이언트 부트 이미지의 관리자가 될 수 있습니다. 그러나 그러한 환경을 구성설정하려면 DHCP 서버가 pxed 디먼과 똑같은 서버 시스템에서 수행되어야 하며, 비 루트 실행에 맞게 pxed 디먼의 파일 사용권한이 변경되어야 합니다.
플래그
/usr/sbin/pxed PXE 프록시 DHCP 서버 디먼이 들어 있습니다.
/usr/sbin/db_file.dhcpo PXE 프록시 DHCP 서버와 DHCP 서버가 구성설정 정보를 저장, 검색 및 관리하는 데 사용할 데이터베이스를 구현합니다.
/etc/pxed.cnf pxed 디먼의 디폴트 구성설정 파일
관련 정보
dhcpsd 디먼, binld 디먼