| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

mkps
mkps mkps 명령 목적 추가 페이징 공간을 시스템에 추가합니다. 구문
추가 페이징 공간에 논리적 볼륨을 추가하는 방법
mkps [ -a ] [ -n ] [ -t lv ] -s LogicalPartitions VolumeGroup [ PhysicalVolume ]
NFS 서버에 추가 페이징 공간을 추가하는 방법
mkps [ -a ] [ -n ] -t nfs ServerHostName ServerFileName
설명
mkps 명령은 시스템에 추가의 페이징 공간을 추가합니다. 페이징 공간을 사용하기 전에 swapon 명령을 사용하여 이 공간을 활성화해야 합니다. VolumeGroup 매개변수는 페이징 공간의 논리적 볼륨이 만들어지는 볼륨 그룹을 지정합니다. PhysicalVolume 매개변수는 논리적 볼륨이 만들어질 VolumeGroup의 물리적 볼륨을 지정합니다.
mkps 명령의 두 번째 양식에서 ServerHostName 매개변수는 ServerFileName이 상주하는 NFS 서버를 지정합니다. ServerFileName은 시스템의 NFS 페이징에 사용할 파일을 지정합니다. ServerFileName 파일은 반드시 있어야 하고, 페이징에 파일을 사용할 클라이언트로 올바르게 반출해야 합니다.
웹 기반 시스템 관리자(wsm)의 파일시스템 응용프로그램을 사용하여 파일시스템 특성을 변경할 수 있습니다. SMIT를 사용할 수도 있습니다.
플래그
-a 페이징 공간이 다음 재시작시에 구성설정되도록 지정합니다.
-n 페이징 공간을 즉시 활성화합니다.
-sLogicalPartitions 논리적 파티션에 만들어질 페이징 공간 및 논리적 볼륨의 크기를 지정합니다.
-t 작성할 페이징 공간의 유형을 지정합니다. 다음 중 하나의 변수가 필요합니다.
lv
시스템에 논리적 볼륨 유형의 페이징 공간이 작성되도록 지정합니다.
nfs
시스템에 작성해야 하는 NFS 유형의 페이징 공간을 지정합니다.
예제
네 개의 논리적 파티션이 있고 즉시 모든 후속 시스템 재시작시 활성화되는 페이징 공간을 myvg 볼륨 그룹에 작성하려면, 다음을 입력하십시오.
mkps -a -n -s4 myvg
NFS 페이징 공간을 NFS 서버 swapserve에 작성하려면(swapserve 호스트에 반출된 /export/swap/swapclient 파일이 있음), 다음을 입력하십시오.
mkps -t nfs swapserve /export/swap/swapclient
파일
/etc/swapspaces swapon -a 명령으로 활성화되는 페이징 공간 장치를 지정합니다.
관련 정보
chps 명령, lsps 명령, rmps 명령, mklv 명령, swapon 명령.