| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

panel20
panel20 panel20 명령 목적 HIA와 5080 제어 장치 사이의 활성을 진단합니다. 구문
panel20 [ HIA0 | HIA1 | HIA2 ]
설명
호스트 인터페이스 어댑터(HIA)가 제대로 설치되어 5088 그래픽 채널 제어 장치(GCCU)와 통신하는지 판별하려면, 진단 도구로 panel20 명령을 사용하십시오.
panel20 명령은 Device Name, Channel Address, Link Address, Link Status, Poll Counter, SNRM Counter와 같은 열이 있는 진단 화면을 표시합니다.
5088에서 3270 장치를 지원하기 위해 HIA가 제대로 설치되고, 호스트 운영 체제도 제대로 구성설정된 경우, 정규 응답 모드 설정(SNRM 계수기) 열의 항목이 증가할 것입니다. SNRM Counter의 항목이 증가하지 않는 경우, HIA에 대한 문제점 판별 프로시저를 참조하고, 호스트 운영 체제가 제대로 구성설정되었는지 검증하십시오.
예제
panel20 명령을 시작하려면 다음과 같이 입력하십시오.
panel20
디폴트로 panel20 명령은 HIA0을 모니터합니다. HIA1 또는 HIA2를 모니터하려면, 다음을 입력하십시오.
panel20 HIA1
또는
panel20 HIA2