| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

xlock
xlock xlock 명령 목적 암호를 입력할 때까지 국지 X 표시장치를 잠궈 놓습니다. 구문
xlock [ -batchcount Number ] [ -bg Color ] [ -delay Users ] [ -display Display ] [ -fg Color ] [ -font FontName ] [ -info TextString ] [ -invalid TextString ] [ -mode ModeName ] [ +mono | -mono ] [ -username TextString ] [ -nice Level ] [ +nolock | -nolock ] [ -password TextString ] [ +remote | -remote ] [ +allowaccess | -allowaccess ] [ +allowroot | -allowroot ] [ +echokeys | -echokeys ] [ +enablesaver | -enablesaver ] [ -help ] [ -saturation Value ] [ -timeout Seconds ] [ +usefirst | -usefirst ] [ +v | -v ] [ -validate TextString ]
설명
xlock 명령은 사용자가 키보드에 암호를 입력할 때까지 X 서버를 잠급니다. xlock 명령이 수행되는 동안, 새로운 모든 서버 연결이 거부됩니다. 화면 보호기가 사용 불가능하고 마우스 커서가 꺼지고, 화면이 사라지며, 변경 패턴이 표시됩니다. 키나 마우스 단추를 누르면 프롬프트는 xlock 명령을 시작한 사용자의 암호를 요구합니다.
정확한 암호가 입력되면, 화면은 잠금 해제되고 X 서버는 복원됩니다. 암호 입력시, 종료나 지움 키로 각각 Ctrl-U 및 Ctrl-H가 사용됩니다. 잠긴 화면으로 돌아가려면, 변경 패턴을 나타내는 작은 아이콘을 클릭하십시오.
적절하게 기능하려면, xlock가 루트 권한으로 수행되어야 합니다. 운영 시스템은 암호 및 액세스 제어 파일에 대한 액세스를 제한하기 때문입니다. xlock에 루트 사용권한을 부여하려면, 다음 단계에 따라 수행하십시오.
루트로 로그인하십시오.
xlock 프로그램 파일을 포함하는 디렉토리로 가십시오.
다음의 두 명령을 수행하십시오.
chown root xlock
chmod u+s xlock
플래그
-batchcount Number 일괄처리마다 수행할 작업 번호를 지정합니다. Number는 모드에 따라 다른 것을 참조합니다.
qix
같은 색상으로 랜더된 행의 수입니다.
hop
같은 색상으로 랜더된 픽셀의 수입니다.
image
화면에서 동시에 나타나는 선 로고의 수입니다.
swarm
벌의 수입니다.
life 및 blank
적용하지 않습니다.
-bgColor 암호 화면에서 백그라운드의 색상을 설정합니다.
-delay Number 모드가 작동하는 속도를 hopalong 픽셀, qix 행, life 세대, image 비트 및 swarm 동작의 일괄처리들 사이에 지연시킬 마이크로초 수로 설정합니다.
공백 모드에서, 키보드와 마우스는 각각의 지연 후에만 검사되기 때문에 이 모드는 작은 값으로 설정해야 합니다. 0 지연은 blank 모드가 수행할 작업을 수반하고 있지 않아서 탄탄한 루프에서 마우스 및 키보드 입력을 검사하는 동안 처리 장치를 불필요하게 소비하게 합니다.
-display Display 잠글 X11 표시장치를 설정합니다. xlock 명령은 서버에서 사용 가능한 모든 화면을 잠그고, 사용자가 unix:0, localhost:0 또는 :0과 같은 국지 서버만을 잠그도록 제한합니다(-remote 플래그를 설정하지 않은 경우).
-fgColor 암호 화면에서 텍스트의 색상을 설정합니다.
-font FontName 프롬프트 화면에 사용할 폰트를 설정합니다.
-help 사용 가능한 옵션에 대한 간단한 설명을 인쇄합니다.
-info TextString 정보 메세지를 정의합니다. 디폴트는 Enter password to unlock; select icon to lock입니다.
-invalid TextString 암호 메세지를 지정합니다. 디폴트는 Invalid login입니다.
-mode ModeName 다음과 같은 6개의 표시장치 모드 중 하나를 지정합니다.
blank
공백 화면을 표시합니다.
hop
1986년 10월에 발간된 Scientific American지의 real plane fractal을 표시합니다.
image
무작위로 나타나는 몇 개의 선 로고를 표시합니다.
life
Conway사의 라이프 게임을 표시합니다.
qix
회전하는 선을 표시합니다.
swarm
장수말벌을 따라다니는 벌 무리를 표시합니다.
-nice NiceLevel xlock 프로세스의 시스템 적합 레벨을 설정합니다.
-password TextString 암호 프롬프트 문자열을 지정합니다. 디폴트는 Password:입니다.
-saturation Value 색상 램프의 채도를 설정합니다. 0(제로)의 값은 회색조(중간색조)이고 1의 값은 짙은 색상입니다. 0.4의 값은 중간 색조입니다.
-timeout Seconds 암호 화면이 시간종료되기 전의 초를 설정합니다.
-username TextString 사용자 이름 앞에 나타날 메세지를 지정합니다. 디폴트는 Name:입니다.
-validate TextString 암호가 유효한 동안 나타나는 메세지를 지정합니다. 디폴트는 Validating login...입니다.
-/+allowaccess ACL(액세스 제어 리스트)을 사용할 수 없게 하지만, 여전히 국지 서버에 암호 입력 프롬프트가 나타납니다. xlock이 -KILL 명령을 사용하여 종료되면, ACL은 손실됩니다.
이 플래그는 xlock 명령을 원격으로 수행할 경우에도 필요합니다. 제어 리스트에 대한 액세스가 제한되기 때문입니다.
-/+allowroot xlock 명령을 시작한 사용자뿐만 아니라, 루트 암호로 서버 잠금을 해제할 수 있도록 합니다.
-/+echokeys xlock 명령이 암호 프롬프트에 입력되는 각 키에 대해 화면에 '?'(물음표)를 반향(echo)하도록 합니다. 디폴트는 반향(echo) 없음입니다.
+/-enablesaver 디폴트 화면 보호기를 사용 가능하게 합니다. 일부 표시장치에서 형광체가 빛을 발하기에 충분한 시간만큼 지연 매개변수를 설정할 수 있습니다. 이 플래그는 추가된 예방책으로 사용될 수 있습니다.
+/-mono xlock 명령이 색상 표시장치에서 디폴트 칼라가 아닌 흑백 픽셀로 표시하도록 합니다.
+/-nolock xlock 명령이 패턴만을 그리도록 하고 화면을 잠그지는 못하도록 합니다. 키 누름이나 마우스 클릭으로 화면 보호기를 종료합니다.
+/-remote X11 서버의 원격 잠금을 허용합니다. 이 플래그는 조심해서 사용해야 합니다. 국지적으로 xlock 명령을 수행할 수 없는 X11 터미널을 잠그는 데 주로 사용됩니다. 사용자는 사용자 자신이 아니라 워크스테이션을 잠급니다. 소유하고 있는 워크스테이션이 아닌 다른 워크스테이션을 잠글 경우, 당사자는 그 워크스테이션의 잠금을 해제하기 위해 사용자의 암호를 필요로 합니다. -remote 옵션은 다른 쉘로 토글하기 위한 사용자 능력을 사용할 수 없게 하지 않습니다.
+/-usefirst 암호의 첫 번째 입력 문자로 암호 화면에서 키 입력하는 것을 허용합니다. 디폴트는 첫 번째 키 입력을 무시합니다.
+/-v 마이너스 접두어는 상세 모드가 xlock 명령이 사용하려는 옵션을 지시할 수 있게 합니다. 플러스 접두어가 디폴트입니다.