| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

lsvg
lsvg lsvg 명령 목적 볼륨 그룹에 대한 정보를 표시합니다. 구문
lsvg [ -L ] [ -o ] | [ -n DescriptorPhysicalVolume ] | [ -i ] [ -l | -M | -p ] VolumeGroup ...
설명
lsvg 명령은 볼륨 그룹에 대한 정보를 표시합니다. VolumeGroup 매개변수를 사용하는 경우에는 볼륨 그룹에 대한 정보만 표시합니다. VolumeGroup 매개변수를 사용하지 않으면, 정의된 모든 볼륨 그룹 이름 리스트가 표시됩니다.
장치 구성 데이터베이스에서 정보를 사용할 수 없을 경우, 일부 필드에서 데이터가 누락된 자리에 물음표(?)가 포함됩니다. lsvg명령은 논리적 볼륨(LV) 식별자가 주어지면 설명 영역에서 가능한 많은 정보를 확보하려고 합니다.
주: 볼륨 그룹의 주 번호를 판별하려면, ls -al /dev/VGName 명령을 사용하십시오. 이 명령은 볼륨 그룹을 나타내는 특수 장치 파일을 나열합니다. 볼륨 그룹 주 번호는 특수 장치 파일의 주 장치 번호입니다. 예를 들어, ha1vg 볼륨 그룹의 경우 다음 명령을 입력하십시오.
ls -al /dev/ha1vg
이 명령은 다음을 리턴합니다.
crw-rw---- 1 root system 52, 0 Aug 27 19:57 /dev/ha1vg
이 예제에서, 볼륨 그룹 주 번호는 52입니다.
웹 기반 시스템 관리자(wsm)에서 볼륨 응용프로그램을 사용하여 볼륨 특성을 변경할 수 있습니다. SMIT(시스템 관리 인터페이스 툴) smit lsvg 단축 경로를 사용하여 이 명령을 수행할 수도 있습니다.
플래그
-L 볼륨 그룹에서 잠금을 확보하기 위한 대기를 지정하지 않습니다.
주: 볼륨 그룹이 변경되고 있을 때 -L 플래그를 사용하면 신뢰할 수 없는 데이터를 제공합니다.
-p VolumeGroup 매개변수에서 지정한 그룹 내의 각각의 물리적 볼륨에 대하여 다음과 같은 정보를 나열합니다.
Physical volume
그룹 내의 물리적 볼륨(PV)
PVstate
물리적 볼륨(PV)의 상태
Total PPs
물리적 볼륨(PV)상 물리적 파티션의 총 수
Free PPs
물리적 볼륨(PV)상의 물리적 파티션의 수
Distribution
물리적 볼륨(PV)의 외부 가장자리, 외부 중앙, 중앙, 내부 중앙, 중앙 가장자리와 같은 물리적 볼륨(PV)의 각 구역 내에 할당된 물리적 파티션의 수
-l VolumeGroup 매개변수에서 지정한 그룹 내의 각각의 논리적 볼륨에 대하여 다음과 같은 정보를 나열합니다.
LV
볼륨 그룹 내의 논리적 볼륨(LV)
유형
논리적 볼륨(LV) 유형
LPs
논리적 볼륨(LV) 내의 논리적 파티션(LP)의 수
PPs
논리적 볼륨(LV)에 의해 사용되는 물리적 파티션의 수
PVs
논리적 볼륨(LV)에 의해 사용되는 물리적 볼륨(PV)의 수
Logical volume state
논리적 볼륨(LV)의 상태. Opened/stale는 논리적 볼륨(LV)이 열려있지만 현재 없는 물리적 파티션이 들어 있음을 나타냅니다. Opened/syncd는 논리적 볼륨(LV)이 열리고 동기화됨을 나타냅니다. Closed는 논리적 볼륨(LV)이 열리지 않음을 나타냅니다.
Mount point
응용가능하다면, 논리적 볼륨(LV)에 대한 파일시스템 마운트 지점
-i 표준 입력으로부터 볼륨 그룹 이름을 읽습니다.
-M 물리적 볼륨(PV)에서 각 논리적 볼륨(LV)에 대한 다음 필드를 나열합니다.
PVname:PPnum [LVname: LPnum [:Copynum] [PPstate]]
PVname
시스템이 지정한 물리적 볼륨 이름
PPnum
물리적 파티션 수. 물리적 파티션 번호는 1에서 1016까지를 범위로 할 수 있습니다.
LVname
물리적 파티션이 할당된 논리적 볼륨(LV)의 이름. 논리적 볼륨(LV) 이름은 시스템 전체에서 고유한 이름이어야 하고, 1자에서 64자까지 범위를 정할 수 있습니다.
LPnum
논리적 파티션(LP) 번호. 논리적 파티션(LP) 번호는 1에서 64,000까지를 범위로 할 수 있습니다.
Copynum
미러 수
PPstate
현재가 아닌 물리적 볼륨(PV)상의 물리적 파티션만이 실효(stale)로 표시됩니다.
-n DescriptorPhysicalVolume DescriptorPhysicalVolume 변수에 의해 지정된 서술어 영역에서 정보를 액세스합니다. -n 플래그로 액세스된 정보가 논리적 볼륨에 유효하지 않기 때문에 정보는 현재가 아닙니다. -n 플래그를 사용하지 않으면, 가장 유효한 정보가 있는 물리적 볼륨(PV)으로부터 설명자 영역은 액세스되고 따라서 표시된 정보가 현재가 아닙니다. 이 플래그를 사용할 때 볼륨 그룹이 활성 중일 필요는 없습니다.
-o 활성 볼륨 그룹(연결 변환된 것)만을 나열합니다. 활동 볼륨 그룹은 사용가능한 볼륨 그룹입니다.
플래그를 지정하지 않은 경우 표시되는 정보
Volume group 볼륨 그룹 이름. 볼륨 그룹 이름은 시스템 전체에서 고유해야 하며, 1문자에서 15문자까지 범위를 정할 수 있습니다.
Volume group state 볼륨 그룹의 상태. 볼륨 그룹이 varyonvg 명령으로 활성화되면, 상태는 active/complete(모든 물리적 볼륨(PV) 활성) 또는 active/partial(모든 물리적 볼륨(PV) 비활성)입니다. 볼륨 그룹이 varyonvg 명령으로 활성화되지 않으면, 상태는 inactive입니다.
Permission 액세스 권한: read-only 또는 read-write
Max LVs 볼륨 그룹에서 허용된 논리적 볼륨(LV)의 최대수
LVs 현재 볼륨 그룹의 논리적 볼륨(LV)의 수
Open LVs 현재 열려 있는 볼륨 그룹 내의 논리적 볼륨(LV)의 수
Total PVs 볼륨 그룹 내의 물리적 볼륨(PV)의 총 수
Active PVs 현재 활성 중인 물리적 볼륨(PV)의 수
VG identifier 볼륨 그룹 식별자
PP size 각 물리적 파티션의 크기
Total PPs 볼륨 그룹 내의 물리적 파티션의 총 수
Free PPs 할당되지 않은 물리적 파티션의 수
Alloc PPs 현재 논리적 볼륨(LV)에 할당된 물리적 파티션의 수
Quorum 과반수 이상에 필요한 물리적 볼륨(PV)의 수
VGDS 볼륨 그룹 내의 볼륨 그룹 설명자 영역의 수
Auto-on IPL에 자동 활성화(yes 또는 no)
Concurrent 볼륨 그룹이 동시 가능인지 동시 불가능인지 여부를 알려줍니다. AIX 4.2 이상에서만 적용됩니다.
Auto-Concurrent 동시 가능 볼륨 그룹을 동시 모드 또는 비동시 모드로 자동 변환해야 하는지 여부를 알려줍니다. 동시 불가능 볼륨 그룹의 경우, 이 값은 디폴트로 사용 불가능합니다. AIX 4.2 이상에서만 적용됩니다.
VG Mode 볼륨 그룹의 모드 연결 변환: 동시 또는 비동시 AIX 4.2 이상에서만 적용됩니다.
Node ID 볼륨 그룹이 동시 모드에서 연결 변환될 경우 이 노드의 노드 ID
Active Nodes 이 볼륨 그룹이 연결 변환된 다른 동시 노드의 노드 ID
Max PPs Per PV 이 볼륨 그룹에 대해 허용되는 물리적 볼륨당 최대 물리적 파티션 수
Max PVs 볼륨 그룹에서 허용되는 최대 물리적 볼륨 수
예제
활성 중인 모든 볼륨 그룹 이름을 표시하려면, 다음을 입력하십시오.
lsvg -o
시스템 내의 모든 볼륨 그룹 이름을 표시하려면, 다음을 입력하십시오.
lsvg
볼륨 그룹 vg02에 대한 정보를 표시하려면, 다음을 입력하십시오.
lsvg vg02
볼륨 그룹 vg02의 논리적 파티션 및 물리적 파티션의 상태와 특성이 표시됩니다.
볼륨 그룹 vg02의 모든 논리적 볼륨(LV) 이름, 특성 및 상태를 표시하려면, 다음을 입력하십시오.
lsvg -l vg02
파일
/usr/sbin lsvg 명령이 상주하는 디렉토리가 들어 있습니다.
관련 정보
chvg 명령, lspv 명령, lslv 명령, varyonvg 명령.