| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

machstat
machstat machstat 명령 목적 전원 상태 레지스터의 처음 4 비트 값을 보고합니다. 구문
machstat -p
설명
machstat 명령은 상태 레지스터의 값을 리턴합니다. 표준 출력이나 오류는 없습니다. 750W의 전원 공급 장치가 있는 기계에서 실행될 경우에만 유효한 결과가 리턴됩니다.
플래그
-p 전원 상태 레지스터의 처음 4 비트를 표시합니다.
종료 상태
machstat 명령은 오류가 발생하는 경우에 255 값을 리턴합니다. 그렇지 않은 경우에는 레지스터의 값을 리턴합니다.
보안
액세스 제어: 루트 사용자 전용
예제
전원 상태 레지스터의 현재 값을 보려면, 다음을 입력하십시오.
machstat -p
echo $?
파일
/etc/rc.powerfail 전원 장애가 발견되는 경우 시스템을 종료합니다.
관련 정보
rc.powerfail 명령