| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

xntpd
xntpd xntpd 디먼 목적 NTP(네트워크 시간 프로토콜) 디먼을 시작합니다. 이 명령은 AIX 4.2 이상에만 적용됩니다. 구문
xntpd [ -a ] [ -b ] [ -d ] [ -m ] [ -c ConfigFile ] [ -e AuthenticationDelay ] [ -f DriftFile ] [ -k KeyFile ] [ -l LogFile ] [ -p pidFile ] [ -r BroadcastDelay ] [ -s StatsDirectory ] [ -t 신뢰된Key ] [ -v SystemVariable ] [ -V SystemVariable ]
설명
xntpd 디먼이 인터넷 표준 시간 서버에 따라 Unix 시스템 시간을 설정하고 유지합니다. xntpd 디먼은 RFC 1305에 정의된 대로 NTP(Network Time Protocol) 버전 3 표준의 완전한 구현으로, RFC 1059 및 RFC 1119에 각각 정의된 대로 버전 1과 버전 2와의 호환성도 보유합니다. xntpd 디먼은 고정된 지점의 모든 연산을 수행하며, 이때 부동소수점 코드는 필요하지 않습니다.
xntpd 디먼은 시작시에 구성설정 파일(디폴트는 /etc/ntp.conf)로부터 읽습니다. 명령행에서 구성설정 파일 이름을 겹쳐쓸 수 있습니다. 또한 한계는 있지만 구성설정 파일에 대한 요구를 제거하여 명령행에서만 작업 구성설정을 지정할 수도 있습니다. 수행 시간에 브로드캐스트를 감지하여 모든 피어를 결정하는 브로드캐스트나 멀티캐스트로 xntpd 디먼을 구성설정할 때 이 방법을 사용하십시오. ntpq(NTP) 조회 프로그램으로 xntpd 디먼 내부 변수를 표시할 수 있습니다. xntpdc 명령으로 구성설정 옵션을 변경할 수 있습니다.
대칭형 능동/수동, 클라이언트/서버 및 브로드캐스트/멀티캐스트를 포함하여, xntpd 디먼은 여러 모드에서 작동됩니다. 브로드캐스트/멀티캐스트 클라이언트는 자동으로 원격 서버를 발견하고, 일원 지연 정정 인수를 계산한 후 자동으로 자체를 구성설정합니다. 이 모드에서는 그 환경에 고유한 구성설정 세부사항이나 구성설정 파일을 지정하지 않고도 워크스테이션의 그룹을 배치할 수 있습니다.
주: AIX 4.2.1 이상을 수행하는 클라이언트 모드에서 작동할 경우, xntpd 디먼은 구성설정된 서버가 국지 시스템 시간 1000초 내에 없으면 오류와 함께 종료됩니다. xntpd를 시작하기 전에 잘못 설정된 시스템 시간을 설정하기 위해 date 또는 ntpdate 명령을 사용하십시오.
플래그
-a 인증 모드에서 수행됩니다.
-b 브로드캐스트 NTP를 청취하고 사용 가능하면 동기화합니다.
-c ConfigFile 대체 구성설정 파일 이름을 지정합니다.
-d 디버깅 모드를 지정합니다. 이 플래그는 여러 번 발생할 수 있습니다(최대 10번). 발생할 때마다 화면은 더 세부사항을 표시합니다.
-e AuthenticationDelay 이 컴퓨터의 NTP 암호화 필드를 계산하는 데 걸리는 시간을 초 단위로 지정합니다.
-f DriftFile 드리프트 파일의 위치를 지정합니다.
-k KeyFile NTP 인증 키를 포함하는 파일의 위치를 지정합니다.
-l LogFile (소문자 L) syslog에 기록하는 대신 로그 파일의 사용을 지정합니다.
-m 멀티캐스트 메세지를 청취하고 가능한 경우 이들을 동기화합니다. 멀티캐스트 주소 224.0.1.1을 가정합니다.
-p pidFile 디먼의 프로세스 id를 기록할 파일 이름을 지정합니다. 디폴트는 없습니다.
-r BroadcastDelay 칼리브레이션 프로시저가 실패하면 디폴트 지연(초 단위)을 지정합니다. 보통, xntpd 디먼은 브로드캐스트/멀티캐스트 서버와 클라이언트간의 네트워크 지연을 자동으로 보상합니다.
-s StatsDirectory 통계 파일을 작성하는 데 사용할 디렉토리를 지정합니다.
-t 신뢰된Key 확실한 키 리스트에 지정된 키를 추가합니다.
-v SystemVariable 지정된 시스템 변수를 추가합니다.
-V SystemVariable 디폴트로 나열되는 지정된 시스템 변수를 추가합니다.
참조 시계 지원
구성설정 목적을 위해, xntpd 디먼은 참조 시계를 가능한한 정상 NTP 피어에 대해 아날로그 방식으로 취급합니다. 명령이 유효하지 않은 IP 주소를 사용하여 정상적인 피어와 구별해야 하는 경우에도, 정상 피어와 마찬가지로 주소를 이용해 참조 시계를 참조합니다. AIX 4.2는 시스템 시계를 기초로 하나의 참조 시계 유형을 지원합니다(유형 1).
참조 시계 주소 양식은 127.127.Type.Unit입니다. 여기서 Type은 시계 유형을 나타내는 정수이고 Unit는 유형 특정의 단위 숫자를 나타냅니다. HostAddress가 시계 주소인 구성설정 파일에서 서버 명령문을 사용하여 참조 시계를 구성설정합니다. 키, 버전 및 ttl 옵션은 참조 시계 지원에 사용할 수 없습니다.
참조 시계 지원은 fudge 명령을 제공하는데, 이 명령은 특수한 방식으로 참조 시계를 구성설정합니다. 이 명령은 다음과 같은 형식으로 되어 있습니다.
fudge 127.127.Type.Unit [ time1 Seconds ] [ time2 Seconds ] [ stratum Integer ] [ refid Integer ] [ flag1 0 | 1 ] [ flag2 0 | 1 ] [ flag3 0 | 1 ] [ flag4 0 | 1 ]
Time1 및 time2 옵션은 고정된 위치의 시간(초)으로, 일부 시계 드라이버에서는 칼리브레이션 상수로 사용됩니다.
stratum 옵션은 0에서 15 사이의 수이고 시계에 대한 비표준 조작 계층을 지정하는 데 사용됩니다. xntpd 디먼은 각 피어의 계층에 하나를 추가하기 때문에 1차 서버는 보통 계층 하나를 표시합니다. 강화된 백업을 제공하려면 stratum 옵션을 사용하여 참조 시계 계층을 0보다 크게 지정하십시오. 두드러진 곳을 제외하고 이 옵션은 모든 시계 드라이버에 적용됩니다.
Refid 옵션은 0 - 4개의 문자를 사용하는 ASCII 문자열이고, 시계에 비표준 참조 식별자를 지정하는 데 사용됩니다.
2진 플래그인 flag1, flag2, flag3 및 flag4는 시계 드라이버를 조정하기 위한 것입니다. 이러한 플래그의 해석과 사용 여부는 특별한 시계 드라이버에 필요한 기능입니다.
종료 상태
이 명령은 다음과 같은 종료 값으로 복귀됩니다.
0 성공적으로 완료했습니다.
>0 오류가 발생하였습니다.
보안
액세스 제어: 이 명령을 수행하려면 루트 권한이 있어야 합니다.
감사 이벤트: 해당 없음
예제
xntpd 디먼을 시작하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
startsrc -s xntpd
xntpd 디먼을 정지하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
stopsrc -s xntpd
xntpd 디먼을 수행할 때 인증 키 파일 /etc/ntp.new.keys를 사용하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
/usr/sbin/xntpd -k /etc/ntp.new.keys
파일
/usr/sbin/xntpd xntpd 디먼을 포함합니다.
/etc/ntp.conf 디폴트 구성설정 파일을 포함하고 있습니다.
/etc/ntp.drift 디폴트 드리프트 파일을 포함하고 있습니다.
/etc/ntp.keys 디폴트 키 파일을 포함하고 있습니다.
관련 정보
ntpq, ntpdate, ntptrace, 및 xntpdc 명령.